ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№ п/п
	Код
	[bookmark: _GoBack]Наименов﻿‌​‍ание
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.15.120
	Персональный компьютер
	
	✓
	

	2
	26.20.16.122
	МФУ лазерное 
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	1.Объект закупки:
	


	№ п/п
	Наименование объекта закупки

	Характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	[bookmark: _Hlk233191802][bookmark: _Hlk233191935]1
	Персональный компьютер DEXP Atlas Н561
	Тип-ПК
Процессор: Intel Core i5-12400
Общее количество ядер – не менее 6, 
Базовая частота – не менее 2,5 ГГц
Тип оперативной памяти- DDR4
Общий объем оперативной памяти: не менее 16 ГБ 
Накопитель: SSD на не менее чем 500 ГБ
Видеовыходы: 
 HDMI - наличие
 VGA (D-Sub)-наличие
Материнская плата: на чипсете Intel H610
Мощность блока питания – не менее 500 Вт
Операционная система: не предустановлена
	шт
	8

	2
	МФУ лазерное НР LaserJet Pro 4103fdn
	Тип печати-чёрно-белая
Максимальный формат-А4
Максимальное разрешение печати- не менее 1200x1200 точек на д
Разрешение сканера не менее 1200x1200 точек на д
Плотность бумаги (диапазон), г/кв.м не менее 60 не более 200
Лоток 1 вместимостью не менее 100 листов-наличие 
Лоток 2 вместимостью не менее 250 листов-наличие
Автоматическая двусторонняя печать-соответствие 
Подключение к локальной сети Ethernet 10/100/1000 на базе IPv4 и IPv6 - соответствие
Высокоскоростной порт USB 2 - наличие
Порт USB для печати со съемного носителя- наличие
Скорость печати: не менее 40 стр/мин на бумаге
формата A4 и не менее 42 стр/мин на бумаге формата Letter
Хранение заданий и печать личных заданий - соответствие
Копирование и сканирование не менее  32
 страниц в минуту (ppm)-соответствие
Устройство подачи документов не менее, чем на 50 листов с двумя головками для двустороннего копирования и сканирования за один проход- соответствие
Функции "Сканирование в электронную почту",
"Сканирование на USB" и "Сканирование в сетевую папку" -наличие
Цветная сенсорная панель управления
-наличие 
Стандартный/ максимальный объем памяти не менее 512 МБ
Картридж в комплекте  стартовый-наличие
кабель питания, руководство по гарантии, 
руководство по началу работы, 
листовка с информацией о поддержке-наличие 
Потребляемая мощность во время печати не более 510 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания не боле 7.5 Вт
Максимальный уровень шума не более 54 дБ
	шт
	1



2. Место поставки: 628486, ХМАО-Югра, г. Когалым, проспект Шмидта, дом 20
3. Срок и условия поставки: 15 календарных дней с момента подписания договора 
[bookmark: _Hlk234597650]3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика. 
Установка настройка оборудования осуществляется силами Поставщика.
4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) 
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

