
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений

ОКПД-2 – 43.29.11.140 - Работы по противопожарной защите

1. Общие требования:
1.1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений.
1.2. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 31.08.2026 года.
1.3. Место проведения работ:
- 671208, Республика Бурятия, Кабанский район, п/ст. Посольская, ул. Социальная 1.
1.4. Объем работ:
	Наименование работ/услуг Код позиции ОКПД2
	Объект
	Наименование характеристики
	Единица измерения
	Количество

	Работы по противопожарной защите
43.29.11.140
	Проходная
	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных элементов крыши
	Квадратный метр
	70,42

	Работы по противопожарной защите
43.29.11.140
	Гараж автомобильный
	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных элементов крыши
	Квадратный метр
	306,0

	Работы по противопожарной защите
43.29.11.140
	Административно-хозяйственный корпус
	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных элементов крыши
	Квадратный метр
	3 431,7

	Работы по противопожарной защите
43.29.11.140
	Хозяйственный корпус
	Огнезащитная обработка (пропитка) деревянных элементов крыши
	Квадратный метр
	676,0

	ИТОГО:
	
	
	Квадратный метр
	4 484,12



2. Условия выполнения работ:
2.1.  Выполнение работ должно осуществляться персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на оказание подобных услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности.
2.2. Подрядчик должен согласовать сроки и порядок выполнения работ с Заказчиком.
2.3. Перед нанесением огнезащитных составов, обрабатываемая поверхность должна быть очищена от пыли и грязи.
2.4. Огнезащитные составы должны быть нанесены на готовые деревянные конструкции ровным слоем, без пропусков и наплывов.
2.5. Не допускается применение огнезащитных составов на неподготовленных (или подготовленных с нарушениями требований технической документации) поверхностях объектов защиты.
2.6.  Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима.
2.7.   Подрядчик должен обладать достаточными ресурсными возможностями и всем необходимым оборудованием для качественного выполнения работ.
2.8. Подрядчик должен использовать материалы, инструменты, оборудование, для выполнения работ надлежащего качества с подтверждением их потребительских свойств и соответствия требованиям эксплуатации соответствующими документами (сертификаты, декларации, технические паспорта, протоколы испытаний). 
2.9.   Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ.
2.10.  Подрядчик должен организовать контроль качества проводимых работ, соответствия их предъявляемым требованиям и соблюдение технологии работ.
2.11. Подрядчик должен своевременно и за свой счет устранять недостатки, выявленные при приемке выполненных работ.
2.12. В стоимость договора входит приобретение всех основных и сопутствующих материалов за счет Исполнителя, доставка и полный комплекс работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций, сцен, тканевых поверхностей.
3. Требования к качеству используемых в работе материалов:
3.1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
3.2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.
3.3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
3.4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3.5. Состав материалов по химическим и физическим свойствам должен быть совместим с имеющимся огнезащитным покрытием (при наличии).
3.6. Материалы не должны выделять вредных веществ при нагревании, не должен образовывать токсичные соединения при воздействии других веществ и факторов. 

4. Требования нормативных документов при выполнении работ:
4.1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования следующих нормативных документов: 
-Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 22.07.08 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 64.13330.2017 «СНиП II-25-80 Деревянные конструкции»;
- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
- А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
[bookmark: _GoBack]4.2. В отношении Исполнителя должна быть внесена запись в реестр лицензий о предоставлении ему лицензии на работы в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. В соответствии с перечнем работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128, лицензия должна включать следующий вид работ: выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. Запись должна характеризовать лицензию как действующую.

5. Требования к гарантийным обязательствам.
5.1.  Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ
5.2.  Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами
5.3. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока
5.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
5.5. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
5.6. Гарантия на выполненный объем работ: не менее 24 месяцев со дня подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. Гарантия на материалы: в соответствии со сроками, установленными заводом изготовителем.
