ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг финансовой аренды (лизинга)
на по‌‍‍‌ставку грузового автомобиля б/у Камаз

1. (предоставление Имущества лизинга Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование с последующим переходом к Лизингополучателю права собственности на Имущество лизинга).
Код ОКПД - 77.12.11.000 - Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств без водителя
	Срок лизинга
	12 месяцев с возможностью досрочного погашения

	Размер авансового платежа
	[bookmark: _Hlk232520279][bookmark: _GoBack]Аванс в размере 10% от цены дог‌‌​‍‍овра

	Условия страхования предмета лизинга
	Страхователь и плательщик по ОСАГО, КАСКО: Лизингополучатель


2. Место и срок поставки предмета Лизинга:
2.1. [bookmark: _Hlk232520535]Адрес доставки: Доставка осуществляется Лизингодателем по адресу: РБ, г. Бирск, ул. Гагарина 92.
2.2. Срок поставки Предмета лизинга: Лизингодатель обязуется осуществить поставку Предмета лизинга Лизингополучателю в течение 14 календарных дней с момента заключения Договора.
[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk221888732]
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	29.10.42.111
	Грузовой автомобиль
	✓
	
	



3. Функциональные и качественные характеристики, значения характеристик, ед. измерения характеристик
	Характеристика
	Требование

	Грузовой автомобиль Компас 12
	1 шт

	Тип грузовика
	Рефрижератор

	Тип кабины
	Бескапотный

	Подвеска кабины
	Механическая

	Объём двигателя, см3
	не менее 3760

	Привод
	Задний

	Колёсная формула
	не менее 4×2

	Количество передач
	не менее 6

	Трансмиссия
	Механика

	Количество дверей
	не менее 2

	Вес и допустимые нагрузки

	Вес минимальный, кг
	не менее 5000

	Разрешённая максимальная масса, кг
	не менее 11990

	Погрузочная высота, мм
	не менее 810

	Грузоподъёмность, кг
	не менее 5990

	Размеры

	Длина кузова, мм
	не менее 8500

	Ширина кузова, мм
	не менее 2600

	Высота кузова, мм
	не менее 2500

	Объём кузова, л
	не менее 43000

	Двигатель

	Тип Двигателя
	Дизель

	Двигатель
	ISF3.8S5168

	Конфигурация двигателя
	Рядный

	Диаметр цилиндра, мм
	не менее 102

	Мощность, л.с.
	не менее 166

	Количество цилиндров
	не менее 4

	Крутящий момент, H*м
	не менее 592

	Обороты крутящего момента, об./мин.
	не менее 1600

	Привод клапанов
	SOHC

	Количество клапанов на цилиндр
	не менее 2

	Степень сжатия
	не менее 17,2

	Тип нагнетателя
	Турбина

	Ход поршня, мм
	не менее 115

	Топливная система
	Common Rail

	Удельная мощность, кг/л.с.
	не менее 44,15

	Эксплуатационные характеристики

	Расход топлива в смешанном цикле, л/ км
	не более 28 /100

	Экологический класс
	не ниже Евро 5

	Объём топливного бака, л
	не менее 200

	Подвеска и тормоза

	Передняя подвеска
	Рессорная

	Задняя подвеска
	Рессорная

	Передние тормоза
	Барабанные

	Задние тормоза
	Барабанные

	Шины и диски

	Размерность задних шин
	245/70 R19.5

	Размерность передних шин
	245/70 R19.5

	Руль

	Гидроусилитель руля
	наличие

	Регулируемая рулевая колонка
	наличие

	Салон

	Количество мест
	не менее 2

	Спальное место
	не менее 1

	Тканевая обивка
	наличие

	Разъём электропитания
	наличие

	Центральный замок
	наличие

	Фары

	Галогенные фары
	наличие

	Задние противотуманные фонари
	наличие

	Передние противотуманные фары
	наличие

	Дополнительно

	Антиблокировочная система (ABS)
	наличие

	Набор автомобилиста
	наличие


4. Общие требования к качеству товара:
4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
4.3. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
4.4. Поставляемый автомобиль должен быть не ранее 2023 года выпуска.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Лизингодатель на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- ключи зажигания в количестве 2 шт.;
- сервисную книжку с отметками о прохождении своевременного ТО (при необходимости) - 1 экз;
- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;
- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;
- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование
5.3. Лизингодатель обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.
6. Требования к сроку действия гарантии Лизингодателя: 
6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации. 
6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока Лизингодатель обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.
6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.
6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 
6.5. Лизингодатель гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
6.6. В течение гарантийного срока Лизингодатель обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Лизингодателю за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Лизингодателем, Лизингодатель гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
[bookmark: _Hlk232520263]6.7. поставщик гарантирует качество и надежность Товара в течение гарантийного срока, установленного на период не менее 12 месяцев или не менее 100 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, гарантия исчисляется со дня подписания Акта приема-передачи Товара. Гарантия распространяется на любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя.

