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на поставку каменного угля
1. Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	05.10.10.132
	Уголь марки ДГ
	
	
	✓



	№
п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Ед. 
Изм.

	1.
	Каменный
уголь необогащенный
(ДГПКО)
	Марка угля: длиннопламенный газовый
Низшая теплота сгорания: не менее 5700 ккал/кг
Зольность: не более 20 %
Массовая доля общей влаги в рабочем состояние: не более 12 %
Размер кусков: 25-200 (300) мм
Массовая доля кусков размером ниже нижнего предела в классе крупности: 
не более 18 %
Область применения: для топок со слоевым сжиганием в стационарных котельных установках и отопительных печах объектов социально-бытового назначения
Дата изготовления (выработки) *: не ранее месяца поставки по графику Заказчика
	тн


* Показатель необходим для сохранности качества угля в период срока хранения.

2. Требования к качеству товара:
2.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТ 32347-2013 «Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия», действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями сертификата (удостоверениями) качества. Уголь должен поставляться без инородных примесей (песок, глина, щебень).

3. Требования к отгрузке товара:
3.1. Доставка производится согласно графику поставки (Приложение №2 к Техническому заданию №2), по предварительным заявкам Заказчика. Первая партия не более одного вагона.
Место поставки: Станция назначения 771801 Верхняя Салда, Свердл. жд. 
Код грузополучателя: 3689
ОКПО грузополучателя: 93650446
Грузополучатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"Почтовый адрес грузополучателя: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая,1а  
Название железнодорожной станции: Свердловская железная дорога (код дороги-76)
Код станции: 771801
3.2. О сроках предстоящей отгрузки Поставщик оповещает Заказчика за 3 рабочих дня. Уведомление должно содержать следующую информацию:
- реестр грузового автотранспорта с весом отгруженного топлива; 
- копии товарно-транспортных накладных или УПД
- копии удостоверений (сертификатов) качества на отгруженные партии топлива.

4. Требования к гарантийным обязательствам:
4.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.
4.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;
4.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром.
4.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации. 

Приложение №2 
к Техническому заданию 



ГРАФИК ПОСТАВКИ УГЛЯ - 2026 год

	Август
2026г.
 (тн)
	Сентябрь
2026г.
 (тн)
	Октябрь
2026г.
 (тн)
	Ноябрь
2026г.
 (тн)
	Февраль
2027

	530
	500
	900
	1000
	[bookmark: _GoBack]500





											Итого: 3500 тн.

Место поставки: Станция назначения 771801 Верхняя Салда, Свердл.жд. 
Код грузополучателя: 3689
ОКПО грузополучателя: 93650446
Грузополучатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"Почтовый адрес грузополучателя: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая,1а  
Название железнодорожной станции: Свердловская железная дорога (код дороги-76)
Код станции: 771801

