Техническое задание
на поставку хозяйственных и строительных материалов.
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики товара:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальны⁠‍﻿‌‌​‍‍⁠​⁠﻿⁠﻿﻿‌​﻿​‍‍⁠⁠​⁠​​⁠​​‌‍​﻿‌‌‌‍﻿﻿​﻿‌​й режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 
(Ограничение)
	1875 
(Преимущество)

	1. 
	20.30.11.120
	Водоэмульсионная краска
	подп. "и" п. 5
	
	

	2. 
	23.52.20.110
	Штукатурка
	
	
	✓

	3. 
	20.52.10.190
	Клей
	подп. "и" п. 5
	
	

	4. 
	23.51.12.110
	Цемент
	
	✓
	

	5. 
	22.22.11.110
	Мешки для мусора
	
	✓
	

	6. 
	20.30.22.220
	Растворитель
	подп. "и" п. 5
	
	

	7. 
	20.30.21.130
	Краска
	подп. "и" п. 5
	
	

	8. 
	17.23.11.150
	Малярный скотч
	
	
	✓

	9. 
	28.24.12.110
	Пистолет
	подп. "и" п. 5
	
	

	10. 
	20.30.22.220
	Очиститель монтажной пены
	подп. "и" п. 5
	
	

	11. 
	20.30.22.170
	Пена монтажная
	подп. "и" п. 5
	
	

	12. 
	23.91.12.110
	Наждачная бумага
	
	
	✓

	13. 
	23.91.12.110
	Наждачная бумага
	
	
	✓

	14. 
	25.73.30.232
	Бита крестовая
	подп. "и" п. 5
	
	

	15. 
	25.73.30.232
	Бита крестовая
	подп. "и" п. 5
	
	

	16. 
	25.73.30.232
	Бита крестовая
	подп. "и" п. 5
	
	

	17. 
	25.71.11.110
	Нож канцелярский
	
	✓
	

	18. 
	25.71.11.130
	Лезвие
	
	✓
	

	19. 
	23.64.10.110
	Наливной пол
	
	
	✓

	20. 
	23.31.10.129
	Плитка Керамогранит
	
	
	✓

	21. 
	23.31.10.122
	Керамогранит
	
	
	✓

	22. 
	20.52.10.190
	Клей
	подп. "и" п. 5
	
	

	23. 
	23.42.10.130
	Раковина
	
	
	✓

	24. 
	22.23.15.000
	Линолеум
	
	
	✓


Фотография, макет, эскиз (носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
п/п
	Товар
	Характеристика
	Кол-
во

	1. 
	Водоэмульсионная краска
[image: ]
	Тип: интерьерная 
Вес упаковки: не менее 14 кг.
Цвет: белый; 
Вид работ – для внутренних работ.
Срок изготовления: не ранее 2026 г.
	10 шт.

	2. 
	Штукатурка Ротгипс
[image: ]
	Тип: гипсовая 
Вес упаковки: не менее 30 кг.
Срок изготовления: не ранее 2026 г.
	20 шт.

	3. 
	Геркулес Клей [image: ]
	Тип: для кафеля «Универсальный» 
Вес упаковки: не менее 25 кг.
Срок изготовления: не ранее 2026 г.
	10 шт.

	4. 
	Цемент ПЦ-400 Д20
[image: ]
	Вес: не менее 50 кг.
Срок изготовления: не менее 2026 г.
	30 шт.

	5. 
	Мешки для мусора [image: ]
	Тип: (особой прочности), 
Объем: не менее 220 л, 
Размер: не менее 90х130 см 
Материал: ПВД, 
Толщина: не менее 60 мкм, 
Цвет: черные, 
В рулоне: не менее 10 шт.
	50 рулон

	6. 
	Растворитель 646 Спектр ТФ
[image: ]
	Объем: не менее 0,5л.
	20 шт.

	7. 
	Краска
 [image: ]
	Цвет: черная
Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. 
Расход краски: от менее 16 и до не менее 20 м²/л. 
Объем: не менее 0,33 л.
	10 шт.

	8. 
	Малярный скотч [image: ]
	Малярная креппированная лента - это бумажный скотч 
Шириной: не менее 48 мм. 
Длина: не менее 90 м. 
На клеевой основе. 
	50 шт.

	9. 
	Пистолет
[image: ]
	Тип: для монтажной пены
Тефлоновое покрытие: наличие
Материал ствола: металл
Материал корпуса: металл
Материал рукоятки: пластик; резина
Вес: не менее 0.44 кг
Функции и особенности: прорезиненное покрытие рукоятки
Цвет: серебристый; зеленый
	2 шт.

	10. 
	Очиститель монтажной пены
 [image: ]
	Объем: не менее 650 мл
Сезонность: всесезонная
Способ выпуска из баллона: трубка-адаптер
Особенности: трубка-адаптер в комплекте
Область применения: универсальная
Время высыхания: 1 ч
Класс горючести: В1
	4 шт.

	11. 
	Пена 
монтажная
[image: ]
	Для высококачественных работ при температурах: не более -18 °C.
Быстро отверждается и дает прочную адгезию
Профессиональная полиуретановая пена
Нанесение с помощью пистолета
Обьем: не менее 850 мл
Крепление к пистолету: резьба
Область применения: универсальная
Время высыхания: не менее 24 ч
Класс горючести: не ниже В3
	60 шт.

	12. 
	Наждачная
бумага
[image: ]
	Тип: для грубой обработки
Размер: 2 м² 
	1 шт.

	13. 
	Наждачная
бумага
[image: ]
	Тип: мелкий для шлифовки
Размер: 2 м² 
	1 шт.

	14. 
	Бита крестовая Ritter
[image: ]
	Размер: PH1 5 см 
Тип: магнитная
	10 шт.

	15. 
	Бита крестовая Ritter
[image: ]
	Размер: PH1 7 см 
Тип: магнитная
	10 шт.

	16. 
	Бита крестовая Ritter
[image: ]
	Размер: PH1 15 см 
Тип: магнитная
	10 шт.

	17. 
	Нож канцелярский
[image: ]
	Размер: не менее 18 мм, 
Материал: в пластиковом корпусе с резиновыми вставками
	4 шт.

	18. 
	Лезвие
[image: ]
	Тип: для канцелярского ножа 
Размер: не менее 18 мм, 
В упаковке: не менее 10 шт.
	3 упаковка

	19. 
	Наливной пол
Композит Литокс
[image: ]
	· Цвет: серый
· Толщина слоя: не менее от 2 до 100мм
· Расход: не менее 1.2кг/м2
· Вид изделия: Пол наливной
· Расход воды: не менее 0.37л/кг
· Морозостойкость: не ниже F50
· Вес изделия: не менее 30 кг
· Жизнеспособность раствора: не менее 45 мин
	50 шт.

	20. 
	Плитка Керамогранит [image: Плитка Керамогранит 600х600х10мм белый полированный напольная,для фасада ]
	Размер: не менее 600х600х10мм 
Цвет: белый полированный
	100 м2

	21. 
	Керамогранит МС-600
[image: ]
	Керамогранит МС-600 бежевый 60х60 см
Толщина: не менее 10,5 мм;
Поверхность: матовая;
Длина: не менее 600 мм;
Ширина: не менее 600 мм;
Площадь: не менее 1 штуки не менее 0,36 м2;
Цвет: бежевый;
Дизайн: моноколор;
Количество в упаковке: не менее4 шт;
	30 м2

	22. 
	Клей
[image: Клей для кафеля и керамогранита КЛАССА С1 GM-145 PLUS PRO Геркулес, 25 кг фото]
	Тип: для кафеля и керамогранита 
Класса С1 GM-145
Размер: не менее 25 кг
	30 шт.

	23. 
	Раковина Вест [image: ]
	Материал: Санфарфор
Тип установки: Накладной
Форма: Овальная
Цвет: Белый
Отверстие под смеситель: По центру
Тип: с пьедесталом
	20 шт.

	24. 
	Линолеум полукоммерческий
Moda
[image: Линолеум полукоммерческий Tarkett Sprint PRO Medano 1, ширина 2.5 м, толщина 1.8 мм, 23 пог. м - Фото 1]
	Тип: 121602
Ширина: 3.5 м
Толщина: не менее 2.2 мм
Толщина защитного слоя: не менее 0.5 мм
Класс пожарной опасности: КМ5
Класс применения для жилых помещений: не менее 23
Использование теплого пола - возможно, при t не выше 27°С
Класс применения для общественных помещений: не менее 32
Дополнительный защитный слой: лак - Extreme Protection
Тип основы - вспененная
	1 рулон


2. Место поставки: 667001, Россия, Тыва Респ., г. Кызыл, ул. Дружбы, 36А
3. Срок поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование бумаги должны производиться непосредственно на склад заказчика за счет средств поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.jpeg




image19.png




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image1.png




image2.png
Eruematuvey





image3.png




image4.png




