
Проект Договора 

Договор № ______
[bookmark: _Hlk235089236]на выполнение пуско-наладочных работ «под нагрузкой» канализационных очистных сооружений в пгт. Березово Ханты-Мансийского автономного округа
	пгт. Березово 
	                         «___» ___________ 2026 г.



МУП «Теплосети Березово» г.п. Березово, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________ (полное и сокращенное название организации-подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (именуемый в дальнейшем – «Договор»), о нижеследующем:

Основание заключения Договора 

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол проведения итогов проведения аукциона в электронной форме от «__» __________ 2026 г. № ________, в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. Предмет договора 

[bookmark: _Hlk37257067]1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить пусконаладочные работы «под нагрузкой» канализационных очистных сооружений  в пгт. Березово Ханты-Мансийского автономного округа (далее – Работы) в соответствии  с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), сметной документацией (далее – Документация)  (Приложение № 2 к Договору ), условиями Договора.
1.2. Работы выполняются в соответствии с:
- Локальным сметным расчетом (сметой) № ЛС-09-01-04 «Пусконаладочные работы «под нагрузкой» 
[bookmark: _Hlk49504127]1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы при условии соответствия их требованиям Договора и технического задания.  
[bookmark: _Hlk37257299]1.4. Заказчик обязуется оплатить выполненные Работы по договору, в сроки и размерах, которые установлены Договором, при отсутствии претензий к объёму и качеству выполненных Работ, в пределах твердой цены договора, указанной в пункте 3.1. Договора. 
1.5. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет договора, цена договора, сроки выполнения работ, объем работ, качество работ, ответственность Сторон по Договору.
1.6. Право владения, пользования и распоряжения результатами, созданными при реализации Договора, принадлежит Заказчику.

2. Срок действия Договора и выполнения работ.

[bookmark: _Ref2588261]2.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору, т.е. до 04.03.2027 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договора.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, подлежат исполнению в полном объеме.
2.2. Срок выполнения в соответствии с Техническим заданием 
2.3. Сроки, указанные в пунктах 2.2. Договора, являются исходными для определения неустоек (штрафов, пеней) в случае нарушения сроков выполнения работ.

3. Цена Договора и порядок расчетов.

[bookmark: _Ref45784961]3.1. Цена Договора составляет ___________ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае, если Договора заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена договора НДС не облагается.
Цена Договора включает в себя стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и машин, предназначенных для выполнения работ по Договора, оплату всех сопутствующих работ и услуг, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.2. Цена Договора, является твердой, определена на весь срок исполнения Договора, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договора.
[bookmark: _Ref71642527]3.3. Основанием для оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями Договора, по завершении выполнения всех Работ по Договора, является документ о приемке.
3.4. Форма оплаты выполненных работ – безналичный расчет.
[bookmark: _Ref32597659]3.5. Авансирование не предусмотрено.
3.6. Заказчик в пределах денежных обязательств, в сроки и размерах, которые установлены Договора, фактически выполненных Подрядчиком Работ, при отсутствии претензий к объёму и качеству выполненных Работ, обязуется перечислить Подрядчику сумму в пределах твердой цены Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, в следующем порядке:
- оплата выполненных работ производится по факту выполнения Работ по Договора, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных Работ Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии с Разделом 5 Договора.
Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.7. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договора, окончательный расчет с Подрядчиком Заказчик производит на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Заказчиком, Подрядчиком, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями Договора неустойку, подлежащую взысканию с Подрядчика, и служит основанием для ее вычета путем уменьшения суммы окончательного расчета.
3.8. В случае если Подрядчиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик при окончательном расчете с Подрядчиком в бесспорном порядке производит удержание (зачет) суммы неустойки, рассчитанной и подлежащей оплате Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета по представленному документу о приемке на сумму неустойки.
3.9. В случае если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договора выбрано предоставление независимой гарантии, итоговый акт сверки расчетов, составляемый по итогам выполнения Работ, является основанием для проведения выплат Заказчику со стороны банка, выдавшего независимую гарантию.
3.10. Избрание формы проведения взыскания неустоек по Договора (уменьшение сумм, причитающихся к выплате Подрядчику, либо обращение в банк с требованием осуществления выплат по независимой гарантии) является правом Заказчика.
3.11. В случае выявления при сдаче Объекта незначительных недоделок, скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Заказчик вправе перенести срок окончательных расчетов до момента полного устранения недоделок и подписания акта об устранении недоделок.
3.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок выполнения работ.

4.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) в полном объеме и в сроки, установленные требованиями Договора и приложений к нему.
4.1.1. Подрядчик разрабатывает программу по проведению пусконаладочных работ «под нагрузкой» и согласовывает ее с Заказчиком. 
4.2. Заказчик осуществляют контроль за ходом выполнения Работ, соответствием выполненных Работ, условиями Договора и приложений к нему.
4.3. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с оформлением актов на выполнение Работ.
4.4. Уполномоченные представители Заказчика имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов Работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода выполнения Работ на Объекте. 
4.5. В целях контроля хода выполнения Работ Подрядчик представляет Заказчику, по его требованию информацию о состоянии оборудования.

5. Порядок приемки выполненных работ.

5.1. Результатом работы являются выполненные работы, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.
5.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
5.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
[bookmark: _GoBack]-  акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружении скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
5.3.1. Заказчик (комиссия) в течение 10-и рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан подписать и вернуть их Подрядчику либо направить последнему мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) сторонами в течение 5 рабочих дней составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, но не более 10 рабочих дней. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте (но не более 10 рабочих дней). Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.5. Заказчик вправе создать комиссию по приемке выполненной работы (приемочная комиссия, которая может включать представителя специализированной организации, осуществляющей контроль за ходом и качеством выполняемых работ) с возложением на нее всех функций Заказчика по приемке. 
5.6. За 3 (три) дня до полного завершения Работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ.
5.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков, не освобождает его от уплаты неустоек, предусмотренных настоящим Договора. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.
5.8 Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию результата Работ и не могут быть устранены.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Заказчик имеет право:
6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
6.1.2. Инициировать расторжение Договора в установленном порядке в случае немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения Работ;
6.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.1.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
6.1.5 Требовать надлежащего выполнения условий настоящего Договора.
6.1.6. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения Работ, не соответствующих требованиям настоящего Договора;  
Требование к Подрядчику о приостановке выполнения Работ, не соответствующих требованиям настоящего Договора, должно быть предъявлено в письменной форме с обоснованием причин требования и срока его удовлетворения Подрядчиком.
Приостановка Работ по причине некачественного выполнения Работ, должна быть произведена Заказчиком немедленно после выявления вышеуказанных фактов.
За отказ в удовлетворении требования о приостановке Работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договора и действующим законодательством РФ.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. До начала выполнения Работ согласно условиям настоящего договора передать Подрядчику в установленном порядке комплект документации, необходимой для исполнения обязательств по Договора.
6.2.2. Не позднее 10 (десяти) календарных дней до начала выполнения Работ согласовать режим работы персонала Подрядчика при выполнении Работ.
6.2.3. Обеспечить контроль за ходом выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, с организацией оперативного устранения замечаний, возникающих в процессе производства пусконаладочных работ «под нагрузкой».
6.2.4. Оплачивать результаты выполненных по Договору Работ в размерах, установленных Договором, при условии соответствия выполненных Работ требованиям Договора и приложений к нему.
6.2.5. Назначить своего ответственного представителя на весь срок выполнения Работ по Договору для оперативного решения возникающих технических и организационных вопросов.
6.2.6. Принять все необходимые меры по восстановлению работоспособности Объекта, в случае обнаружения Подрядчиком при выполнении технического обслуживания неисправностей, инцидентов, нарушений, препятствующих выполнению Работ. 
6.2.7. Со дня заключения Договора осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Договору, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
6.2.8. Нести ответственность за исполнение своих обязательств, принятых по Договору, а также за порядок, условия и последствия приемки выполненных работ на основании документа о приемке выполненных работ.
6.2.9. Принимать решение о приостановке или прекращении выполняемых Работ.
6.2.10. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Договора, в части их соответствия условиям Договора.
6.2.11. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Договора, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Договора. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Договора либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Договора
6.3. Подрядчик имеет право:
6.3.1. Требовать от Заказчика указаний и разъяснений по вопросам, связанным с выполнением Работ.
6.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.4. Подрядчик обязан:
6.4.1. Выполнять Работы на Объекте с привлечением обученного безопасным методам выполнения работ, аттестованного по промышленной безопасности и охране труда, персонала;
6.4.2. Обеспечить свой персонал специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, а также осуществлять контроль за правильным их применением, в соответствии с условиями работы и установленными требованиями охраны труда и промышленной безопасности на опасных производственных объектах;
6.4.3. Обеспечить, на период выполнения Работ, технологическое функционирование систем и оборудования Объекта согласно эксплуатационной документации, а также противопожарные мероприятия и мероприятия по охране труда и промышленной безопасности, обеспечивающие безопасное производство, в соответствие с действующими нормами и правилами;
6.4.4. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований правил охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством РФ;
6.4.5. До начала производства Работ выделить опасные зоны производства работ и установить защитные ограждения, вывесить соответствующие предупредительные знаки и указатели (в темное время суток – световые указатели);
6.4.6. Лицо, ответственное за производство Работ, обязано при выполнении работ повышенной опасности ежедневно проводить инструктажи по охране труда, с отметкой в наряде – допуске, выданному на время проведения работ уполномоченным представителем Подрядчика;
6.4.7. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
· обстоятельств, влекущих за собой возможное появление угрозы возникновения аварии или инцидента, а также при возникновении таковых;
·  непригодности или недоброкачественности оборудования, находящегося в процессе пусконаладочных работ «под нагрузкой»;
· возможных неблагоприятных последствий, связанных со способами выполнения работ;
· иных обстоятельств, угрожающих положительному результату выполнения работ «под нагрузкой» или их завершению в плановый срок.
6.4.8.	 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику копию приказа о назначении лица, ответственного за выполнение Работ по настоящему Договору.
6.4.9.	 Выполнить Работы в полном объеме, своими силами и средствами с привлечением, при необходимости, субподрядчиков. Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения Работ субподрядчиками. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядчиками;
7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Документацией и условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Договором.
7.2. Гарантийный срок устанавливается продолжительностью 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
7.3. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2. Договора, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Уведомление о выявленных недостатках (дефектах) работ направляется Заказчиком Подрядчику в разумный срок после обнаружения недостатков (дефектов) работ.
7.4. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
Для составления акта Стороны вправе привлечь независимого эксперта (экспертную организацию) в данной области.
Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон Договора.
7.5. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика с привлечением независимого эксперта (экспертную организацию) в данной области. 
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну.
7.6. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования от Заказчика.
7.7. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
7.9.  Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие результата работы.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.
8.3. Если Подрядчик по своей вине не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
8.4. В случае если Заказчик задерживает оплату выполненных работ, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику пени в размере 0,1 % от суммы подлежащей оплате за каждый день просрочки платежа.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчиком выплачивает Заказчику штраф. 

9. Изменение и расторжение договора, порядок разрешения споров

9.1. Любые изменения и дополнения к договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.
9.2. Внесение изменений в договоре осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.
9.3. Расторжение Договору допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договору от исполнения Договору в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора
 в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в следующих случаях:
- выполнения Подрядчиком работ при полном или частичном отсутствии техники и надлежащего оборудования, необходимых для выполнения работ, предусмотренных Договором, в нарушение требований Договора и приложений к нему, а также действующих нормативных правовых актов, считается некачественным выполнение работ;
- если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных Договором, составляет более 10 (десяти) дней;
- в случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика по любым основаниям;
- если отступления в выполненных Работах от условий Договора или иные недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;
- применение к Подрядчику актов и решений государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;
- систематическое нарушение (более 3-х случаев) Подрядчиком требований по качеству и сроку выполнения работ;
- в случае существенного нарушения Подрядчиком требований к качеству работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
9.5. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязан:
[bookmark: _Ref37265066]- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством, на момент расторжения настоящего договора; 
- в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика подписать документ о приемке или дать мотивированный отказ;
- в течение не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Документа о приемке оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.
9.6. При расторжении договора по любым основаниям Подрядчик обязан:
- передать Заказчику по акту приема-передачи Документацию в полном объеме.
- привести работы, выполненные по договору, в состояние, позволяющее избежать разрушения выполненных работ и позволяющее избежать причинение вреда третьим лицам.
9.7. Расходы по проведению работ, указанных в п. 9.6 Договора, возлагаются на виновную в расторжении Договора Сторону.
9.8. По Договора устанавливается досудебный порядок урегулирования споров. Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, направляет другой Стороне, письменную претензию. Сторона, получившая претензию, должна дать на нее ответ в срок, указанный в претензии. В случае отказа в удовлетворении претензии (частичного удовлетворения претензии) или неполучения ответа на нее в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее направления, Сторона, считающая, что ее права и (или) интересы нарушены, вправе обратиться в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

10. Обстоятельства непреодолимой силы

[bookmark: __DdeLink__1972_3983239928]10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Договора, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, издание актов государственных органов, а также действие или бездействие органов государственной власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора .
10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору  в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по Договору.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия Договора, либо настоящий Договора может быть расторгнут в установленном порядке.

11. Обеспечение исполнения Договора. Обеспечение гарантийных обязательств.

11.1 не предусмотрено

12. Банковское или казначейское сопровождение Договора

12.1. Банковское или казначейское сопровождение не осуществляется.

13. Конфиденциальность

13.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках исполнения Договору.
13.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.
13.3. Не считается разглашением сообщение третьим лицам информации, которая стала доступна третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством.

14. Дополнительные условия

14.1. Подрядчик передает права на исполнительную документацию Заказчику с момента подписания Сторонами Документа о приемке.
14.2. Подрядчик представляет Заказчику всю необходимую информацию для контроля хода выполнения Договора: коммерческую, техническую и иную, относящуюся к данному Объекту. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договора.
[bookmark: _Ref37412867]14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его оригинала Стороной, в адрес которой оно направлено.
[bookmark: _Ref49261103]14.4. Стороны Дорогова пришли к соглашению, о том, что требования Заказчика об устранении недостатков, допущенных Подрядчиком при выполнении Работ по Договора, являются официальными (считаются действительным) если они направлены в виде сканированного документа на электронную почту Подрядчика, указанный в разделе 15 Договора 
14.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калининградской области.
14.6. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон.
14.7. Ответственные лица:
- со стороны Заказчика: (должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты).
[bookmark: _Hlk84401753]- со стороны Подрядчика: (должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты).
14.8. Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – техническое задание.
Приложение №2 – локально-сметный расчет.

15. Адреса и реквизиты Сторон

	«Заказчик»
	«Подрядчик»

	
	

	
	






                                                                                                          Приложение № 1 к договору 
                                                                                                     № _______ от «__» _________ 2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Пуско-наладочные работы «под нагрузкой» канализационных очистных сооружений в пгт. Березово, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
 
1. Информация о КОС
Канализационные очистные сооружения (далее – в КОС) в ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Первомайская 38, построены в 2024-2026 гг. по проектной документации, шифр 30/20.13.07-ПР.ИОС7.1.Изм.5, Положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения № 86-1-1-2-017129-2025 от 31.03.2025 г., выданное АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». 
На очистные сооружения поступают сточные воды от жилой застройки, административных и общественных зданий, предприятий местной промышленности по централизованной системе водоотведения (далее – ЦС ВО) пгт. Березово. Сточные воды собираются сетью канализации, поступают в КНС, откуда насосом перекачиваются на КОС. Привозные сточные воды - сточные воды, отбираемые из накопителей от жилых домов, в том числе многоквартирных, социально-бытовых учреждений, подключенных к централизованному водоснабжению, в которых они накапливались не более 7 сут., доставляются на сливную станцию ассенизационным транспортом (п.6.10.1 СП32.13330.2018).
Категория проектируемых КОС по мощности – небольшие (п.3.3в СП32.13330.2018).
Основные технологии очистки и доочистки, рассматриваемые как наилучшие доступные технологии для очистных сооружений, рекомендованы ИТС 10-2019. В проекте применена комбинированная технологическая схема, сочетающая технологию НДТ 8г «Биологическая очистка с удалением азота и биолого-химическим удалением фосфора» и НДТ 9а «Совместное применение НДТ 8 с фильтрами доочистки».
ОКПД 2: 43.22.11.150 Работы по монтажу канализационных систем
1.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 08.02.2027 г. 
1.2. Место выполнения работ: ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Первомайская 38
1.3. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.

2. Проектные параметры качества очищенных сточных вод
Проектная производительность КОС с учетом перспективного строительства нового благоустроенного жилья с централизованным горячим водоснабжением – 2000 м3/сут.
Таблица 1 – Проектные (расчетные) и фактические показатели концентраций загрязняющих веществ в поступающих сточных водах

	Показатель
	Концентрации загрязняющих веществ, г/м3

	
	Проектные (расчетные) показатели концентраций загрязняющих веществ
	КХА от 15.05.2026г.

	Взвешенные вещества
	265,75
	204

	БПК 5 
	237,99
	220
(расчетная величина)

	ХПК
	
	440

	Азот общий
	46,41
	50,74
(расчетная величина)

	Азот аммонийных солей
	34,91
	36,24

	Фосфор общий
	7,14
	12,99
(расчетная величина)

	Фосфор фосфатов Р-РО4
	3,97
	8,12



Концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах на сбросе в водоем приняты равными ПДКрх в соответствии СанПиН1.2.3685-21, Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016г. N552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» представлены в таблицах 2,3.

Таблица 2 - Проектные показатели концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах
	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	ПДКрх
	Очищенная сточная вода

	1
	рН
	ед.
	6,5-8,5
	6,5-8,5

	2
	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	+ 0,25 к фону
	3,00

	3
	БПКполн
	мгО2/дм3
	3,00
	3,00

	4
	Аммоний-ион (N-NH4)
	мг/дм3
	0,50 (0,39)
	0,50 (0,39)

	5
	Нитрит-анион (N-NO3)
	мг/дм3
	0,08 (0,02)
	0,08 (0,02)

	6
	Нитрат-анион (N-NO2)
	мг/дм3
	40,00 (9,00)
	≤40,00 (9,00)

	7
	Хлорид-анион
	мг/дм3
	300,00
	-

	8
	Сульфат-анион
	мг/дм3
	100,00
	-

	9
	Фосфаты (Р-РО4)
	мг/дм3
	0,5 (0,20)
	≤0,5 (0,20)

	10
	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,05
	0,05

	11
	АСПАВ
	мг/дм3
	0,50
	0,50



На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей.
Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна оказывать хронического токсического действия на тест-объекты.

Таблица 3 - Микробиологические показатели в очищенных обеззараженных сточных водах на выпуске в соответствие с требованиями СанПиН 1.2.3685-21
	Показатели по видам микроорганизмов
	Содержание

	
	Допустимое
	Предусмотренное проектом

	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) (КОЕ/100 см3), не более
	<=500
	<=500

	Колифаги (БОЕ/100 см3), не более
	<=100
	<=100

	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (Определение в 1 дм3)
	Отсутствие
	Отсутствие

	Возбудители кишечных инфекций вирусной природы (Определение в 10 дм3)
	Отсутствие
	Отсутствие

	Цисты и ооцисты патогенных простейших,
яйца и личинки гельминтов (Определение в 25 дм3)
	Отсутствие
	Отсутствие



3. Общая организационная структура производства ПНР 
Участниками производства ПНР «под нагрузкой» являются:
- эксплуатирующая организация;
- генеральный подрядчик строительства (лицо, осуществляющее строительство);
- головная пуско-наладочная организация (ПНО);
- поставщики оборудования — в части выполнения гарантийных обязательств и, при необходимости, поставки быстроизнашивающихся частей, фильтрационных элементов, узкоспециализированных реагентов и прочего;
- субподрядные монтажные организации — в части выполнения гарантийных обязательств.
Взаимоотношения и распределение функциональных обязанностей между участниками производства ПНР «под нагрузкой», включая ответственность за эксплуатацию КОС в этот период, определяются организационной схемой создания объекта и следующими из нее договорными отношениями на основе Федерального закона от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

4. Функционально-технологические зоны (ФТЗ) КОС
Основные процессы КОС:
- окисление органических веществ;
- окисление азота аммонийного до нитритов и нитратов (нитрификация);
- восстановление азота из образованных нитритов и нитратов в виде газа и удаление его из системы (денитрификация);
- биологическая дефосфотация (удаление фосфатов с избыточным активным илом);
- илоотделение (отстаивание);
- физико-химическая очистка от соединений фосфора в блоке доочистки – третичный отстойник, фильтры доочистки;
- обеззараживание очищенных сточных вод на УФО;
- механическое обезвоживание ила.
В составе технологического процесса КОС выделены следующие ФТЗ: 
- блок механической очистки; 
- блок усреднения сточных вод; 
- блок биологической очистки; 
- блок реагентного хозяйства; 
- блок доочистки и обеззараживания очищенных сточных вод; 
- блок обработки осадка; 
- воздуходувная.

5. Условия проведения ПНР «под нагрузкой»
ПНР «под нагрузкой» выполняют с целью пуска и вывода на проектный режим сооружений в целом и отдельных ФТЗ. 
Условия проведения ПНР «под нагрузкой» - завершение ПНР «вхолостую» после строительства/реконструкции, при наличии подписанного сводного акта о проведении наладки и испытаний оборудования «вхолостую».
ПНР «под нагрузкой» следует начинать после приемки законченного объекта строительства КОС в эксплуатацию согласно СП 68.13330.
Данный период эксплуатации КОС, завершенных строительством или реконструкцией, до положительного результата комплексных эксплуатационных испытаний является опытной (пробной) эксплуатацией согласно СП 517.1325800.
В соответствии с программой ПНР работы «под нагрузкой» осуществляют последовательно по стадиям очистки сточных вод.

К началу ПНР «под нагрузкой» Заказчику работ необходимо:
- обеспечить резерв узлов и материалов для ремонта оборудования, в соответствии с рекомендациями поставщиков;
- обеспечить необходимый запас реагентов на КОС;
- предоставить подрядным организациям возможность пользования информационно-коммуникационными сетями на договорной основе;
- обеспечить ПНР оборудованием для временных схем подключения, материалами и механизмами (если эти работы не учтены в программе ПНР и смете);
- обеспечить завоз (закачку) активного ила для запуска аэротенков. Место и количество завозимого активного ила определено Программой ПНР. При уменьшении количества завозимого ила относительно программы ПНР она подлежит корректировке с удлинением срока по расчету наращивания ила.

Эксплуатирующей организации следует:
- укомплектовать эксплуатационный персонал, необходимый для ввода пускового комплекса в эксплуатацию, с учетом предъявляемых квалификационных требований и с учетом обучения персонала, которое проводится ПНО;
- обеспечить сформированный персонал соответствующими допусками, в том числе организовать обучение всех работников, а также аттестацию работников эксплуатации ОПО;
- обеспечить персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
- осуществлять операции по эксплуатации КОС под руководством ПНО;
- рассмотреть и утвердить программу производственного контроля;
- развернуть химико-аналитическую лабораторию для организации производственного контроля, обеспечить аттестацию лаборатории и обучение персонала либо подготовить имеющуюся лабораторию к выполнению необходимого количества определений или для тех КОС, для которых анализы проводят на основе договора с внешней лабораторией, заключить соответствующий договор;
- до начала запуска КОС утвердить точки контроля и отбора проб, а также контролируемые параметры, организовать отбор и анализ проб исходного стока в аккредитованной лаборатории по всем контролируемым показателям;
- организовать разработку и получение разрешительных документов по водному объекту (решение, разрешение, договор) и иной разрешительной экологической документации, позволяющей осуществлять, в том числе, сброс сточных вод с превышением нормативной загрязненности на период ПНР «под нагрузкой»;
- обеспечить заключение договоров на снабжение объекта энергетическими ресурсами (вода, э/энергия, теплоснабжение) на период выполнения ПНР;
- осуществить контроль за качеством выполнения ПНР «под нагрузкой» и их безопасностью с организацией и проведением мероприятий по противопожарной безопасности на объектах пускового комплекса;
- организовать проведение технических совещаний;
- осуществить материально-техническое обеспечение реагентами, быстроизнашивающимися частями и материалами;
- обеспечить возможность вывоза с КОС образующихся отходов и обезвоженного осадка в соответствии с полученными разрешениями.

Базовыми функциями головной ПНО при ПНР «под нагрузкой» являются:
- подготовка, согласование и утверждение организационно-технических документов по проведению ПНР, включая уточнение программы ПНР «под нагрузкой» и детализацию сводного плана-графика;
- распределение объемов работ между участниками производства ПНР (на этапе детализации, согласования и утверждения сводного плана-графика);
- организация закупки для производства ПНР необходимого оборудования, приборов, инструментов, средств оперативной связи для собственного персонала, оборудования и материалов для проведения основных анализов собственными силами с помощью экспресс-тестов и/или проведения анализов в сторонней лаборатории;
- обучение персонала эксплуатирующей организации;
- разработка проекта программы производственного контроля;
- организация (осуществление) производства ПНР и координация действий всех участников ПНР;
- руководство действиями персонала эксплуатирующей организации на стадии пробной эксплуатации;
- вынесение на рассмотрение оперативного пускового штаба вопросов и предложений, касающихся организации и производства ПНР;
- подготовка и выдача технической документации по ПНР;
- подготовка технического отчета по результатам пусконаладки «под нагрузкой» с последующей его передачей заказчику, если это определено условиями договора.

6. Расчетная продолжительность этапов работ в составе ПНР «под нагрузкой»
Работы, выполняемые в ходе ПНР «под нагрузкой»:

6.1. Подготовительные работы – 5 недель
Головной ПНО должны быть выполнены следующие работы:
- сопоставление данных по качеству поступающих сточных вод с проектными данными;
- при необходимости — отбор проб и организация выполнения анализов, организация лабораторного контроля;
- при необходимости, по решению ПНО — проведение поверочных расчетов сооружений, уточнение технологических параметров;
- уточнение плана-графика ПНР «под нагрузкой»;
- разработка, согласование и утверждение рабочих программ ПНР «под нагрузкой».
По результатам поверочных расчетов составляется заключение, в котором дается оценка того, насколько проектные решения могут обеспечить проектные показатели.

6.2. Пуско-наладочные работы «под нагрузкой» - 24 недели
6.2.1. Наладка и испытания оборудования «под нагрузкой» - 13 недель
При выполнении ПНР «под нагрузкой» все оперативные переключения должен выполнять оперативный персонал эксплуатирующей организации.
Подачу сточной воды на сооружения следует увеличивать ступенчато, с учетом их подключения к нагрузке по одному (или в минимально возможном количестве), с проведением на запущенных сооружениях и оборудовании в их составе сначала индивидуальных ПНР и испытаний «под нагрузкой», а затем, при подаче нагрузки на весь узел, поузловых ПНР и испытаний.
При постепенной подаче прошедших механическую очистку сточных вод на сооружения биологической очистки остальной поступающий расход должен быть направлен в обход последних на выпуск.
Запуск сооружений биологической очистки, использующих аэротенки, предусматривает завоз цистернами «затравочной» биомассы с других действующих сооружений. Применение «затравочного» активного ила обеспечивает более надежный и предсказуемый технологический запуск аэротенков по сравнению с развитием собственной биомассы без «затравочного» ила. К тому же, период вывода сооружений на проектный режим работы при использовании «затравочного» активного ила в несколько раз меньше.
По возможности запуск аэротенков следует проводить в теплый период года.
Для запуска аэротенков следует завозить (закачивать) активный ил достаточного качества, оценивая его состояние по величине илового индекса и по качеству очистки, в том числе выносу взвешенных веществ.
Наращивание активного ила в аэротенках требует постоянного контроля илового индекса, дозы ила и, по возможности, гидробиологического контроля.
Результат этапа - наращивание аэробной биомассы, прежде всего гетеротрофной, с целью достичь высокой эффективности очистки от органических веществ, а также на формирование флокул активного ила с хорошими седиментационными свойствами (гидробиологический анализ). 
Показатели очищенной воды после вторичных отстойников по результатам химического анализа:
- БПК5=15-20 мгО2/л, 
- концентрация взвешенных веществ =15-20 мг/дм3.

6.2.2. Поузловые ПНР «под нагрузкой» - 14 недель
ПНР «под нагрузкой» осуществляют одновременно с запуском КОС на сточных водах.
По технологическим сооружениям и оборудованию выполняют следующие работы:
- операции по заполнению функционально-технологических узлов рабочей средой (сточной водой и осадками, по мере образования последних);
- отладку локальной автоматики решеток (включение-выключение в зависимости от разницы уровней сточной воды);
- отладку режимов откачки пескопульпы из песколовок в совокупности с работой скребковых механизмов (если таковые применяются);
- отладку автоматики управления подачей воздуха, уточнение уставок концентрации растворенного кислорода;
- отладку режимов перекачки возвратного активного ила и вывода избыточного активного ила;
- наладку установок доочистки
- наладку оборудования обезвоживания осадка на рабочей среде, отработку режимов.
По электротехническому оборудованию должны быть выполнены:
- техническое сопровождение наладки функционально-технологического узла;
- функциональные испытания электротехнического оборудования и систем;
- испытания устройств РЗА в соответствии с правилами технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций.
По АСУ ТП должны быть выполнены проверка работоспособности и, при необходимости, корректировка:
- алгоритмов технологической функции сбора, обработки и отображения информации с последующей корректировкой, при необходимости;
- алгоритмов технологической функции ТС с последующей корректировкой при необходимости;
- алгоритмов технологической функции АВР с воздействием на исполнительные органы, ЗРА и с последующей их корректировкой, при необходимости;
- алгоритмов систем автоматического регулирования с определением и установкой статических и динамических настроек системы, и подтверждением качества регулирования;
- настроек концевых выключателей и указателей положения запорной и регулирующей арматуры.
При необходимости ПНО разрабатывает требуемые, в том числе новые и уникальные, программные коды с загрузкой их в АСДКУ/АСУ ТП.
В связи с тем, что поузловая наладка «под нагрузкой» при новом строительстве КОС осуществляется одновременно с процедурой запуска сооружений биологической очистки, при которой увеличение подачи сточных вод на эту и последующие ФТЗ может происходить поэтапно, полная проверка работоспособности отдельных узлов, требующая нагрузки, сопоставимой с проектной, может быть произведена только при подаче на данную ФТЗ этой нагрузки.
Работы по поузловой наладке следует считать завершенными, если технологическое и электротехническое оборудование ФТУ и все технические средства контроля и управления, включая программно-технические, функционируют в соответствии с техническими условиями и достигнутыми проектными показателями.

Результат поузловых ПНР «под нагрузкой»:
- соответствие качества очищенной сточной воды на выпуске проектным показателям (точка отбора проб – резервуар очищенной воды) (таблица 2);
- соответствие микробиологических показателей в очищенных обеззараженных сточных водах на выпуске проектным показателям (точка отбора проб – резервуар очищенной воды) (таблица 3);
- показатели (фактические) исходной воды после резервуара-усреднителя (точка отборы пробы – на входе в биореактор) соответствуют проектным (таблица 1): не более проектных; соотношение концентраций загрязняющих веществ соответствует нормативным соотношения согласно СП 32.13330.2018 изм.4 п.9.2.5.3 БПК/N-NH4/Р-РО4=100/5/1, таблице Г.1 БПК/N/ Р=100/19,5/3.

6.2.3. Комплексное опробование оборудования «под нагрузкой» 
Пусконаладку оборудования «под нагрузкой» заканчивают комплексным опробованием оборудования «под нагрузкой». Комплексное опробование оборудования проводят с целью подтверждения (определения) технических параметров и характеристик оборудования ввода пускового комплекса КОС, и оно предшествует его вводу в эксплуатацию.
Комплексное опробование оборудования КОС «под нагрузкой» должно предусматривать непрерывную работу основного и вспомогательного оборудования в проектном технологическом процессе на проектной среде в течение не менее 72 ч. Его проводят не ранее того, как на все сооружения КОС будет обеспечен прием всего проектного (либо всего поступающего в пределах проектного) расхода сточных вод и сооружения биологической очистки пройдут оба этапа запуска, т. е. начнут работу по проектной технологической схеме, с управлением по проектным решениям, но не ранее комплексных эксплуатационных испытаний (допускается одновременно с ними).
При проведении комплексного опробования «под нагрузкой» должна быть обеспечена регистрация технологических параметров работы оборудования, необходимых для определения соответствия (несоответствия) его характеристик проектным параметрам. 
Комплексное опробование оборудования «под нагрузкой» по схемам, не предусмотренным проектной документацией, не допускается.
Комплексное опробование оборудования «под нагрузкой» осуществляется персоналом эксплуатирующей организации. ПНО осуществляет контроль за ходом комплексного опробования, оказывает всестороннюю консультативную помощь оперативному персоналу эксплуатирующей организации в режиме круглосуточного дежурства.
Комплексное опробование оборудования «под нагрузкой» одновременно является гарантийными испытаниями отдельных единиц (комплексов) оборудования на соответствие паспортным характеристикам.
Примечание — Если требуемые условия проведения гарантийных испытаний оборудования не выполняются в ходе комплексного опробования оборудования «под нагрузкой», а также по иным причинам, допускается их проведение до комплексного опробования оборудования «под нагрузкой» (после окончания поузловой наладки) или после них.
Результат комплексного опробования оборудования «под нагрузкой»» в течение 72 часов: 
- соответствие технологических параметров работы оборудования, качества очищенной сточной воды проектным показателям:
- соответствие качества очищенной сточной воды на выпуске проектным показателям (точка отбора проб – резервуар очищенной воды) (таблица 2);
- соответствие микробиологических показателей в очищенных обеззараженных сточных водах на выпуске проектным показателям (точка отбора проб – резервуар очищенной воды) (таблица 3);
- показатели (фактические) исходной воды после резервуара-усреднителя (точка отбора пробы – на входе в биореактор) соответствуют проектным (таблица 1): не более проектных; соотношение концентраций загрязняющих веществ соответствует нормативным соотношения согласно СП 32.13330.2018 изм.4 п.9.2.5.3 БПК/N-NH4/Р-РО4=100/5/1, таблице Г.1 БПК/N/ Р=100/19,5/3.
По результатам составляется и подписывается всеми участниками Акт о проведении комплексного опробования оборудования «под нагрузкой». 
7. Технологические ПНР (ТПНР)
Технологические пусконаладочные работы (ТПНР) выполняются по окончании запуска КОС на полную производительность (в пределах поступающего расхода сточных вод) и наладки оборудования под «нагрузкой». В ходе проведения ТПНР производятся уточнение и регулировка технологических параметров эксплуатации (в том числе и относительно проектных значений), режимов работы оборудования с учетом фактических условий работы КОС и разработка временного технологического регламента эксплуатации КОС. Технологические ПНР завершаются проведением комплексных эксплуатационных испытаний КОС (КЭИ).
ТПНР начинаются по завершении комплексного опробования оборудования «под нагрузкой» в течение 72-х часов.
Целью ТПНР является вывод КОС на режим устойчивой и надежной эксплуатации силами эксплуатационного персонала.
Для достижения этой цели проводят:
- уточнение и регулировку проектных технологических параметров, режимов работы оборудования, в том числе с учетом фактических условий работы КОС (расход поступающих сточных вод, их загрязненность и др.);
- оптимизацию поставщиков реагентов и технологических расходных материалов и способов их доставки на объект;
- дальнейшее обучение персонала КОС;
- разработку временного технологического регламента эксплуатации КОС;
- комплексные эксплуатационные испытания КОС.
Эксплуатация КОС в ходе ТПНР осуществляется персоналом эксплуатирующей организации на основании пускового регламента. Задание технологических параметров эксплуатации, включая уставки АСУТП, проводится представителями ПНО, она же выполняет технологический анализ результатов и вырабатывает дальнейшие мероприятия.
По окончании ТПНР проводятся комплексные эксплуатационные испытания (КЭИ), целью которых является: 
- подтверждение надежной работы всего комплекса оборудования, АСУТП и других систем на проектных средах и в проектных режимах; 
- подтверждение достижения проектного качества очистки сточных вод.
Для проведения КЭИ службе эксплуатации не позднее чем за 15 дней до их начала передается подготовленный ПНО проект временного технологического регламента эксплуатации. Данный регламент разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 72005. Эксплуатация в период КЭИ проводится в соответствии с данным регламентом силами эксплуатационного персонала под технологическим руководством ПНО. 
Проведению КЭИ предшествует дополнительный этап обучения эксплуатационного персонала на основе переданного проекта регламента. 
Продолжительность комплексных эксплуатационных испытаний составляет 1 мес. Дата начала КЭИ определяется совместно службой эксплуатации и ПНО. 
В ходе испытаний должно быть отобрано и проанализировано на проектные показатели не менее восьми проб (в течение КЭИ) очищенной воды (точка отбора проб – резервуар очищенной воды или выпускной коллектор КО). Пробы следует отбирать в период, соответствующий притоку на КОС, близкому к среднесуточному. 
По взвешенным веществам также следует осуществлять дополнительный контроль в часы суток с максимальным притоком, а также в те сутки, в которые происходит повышенный приток сточных вод (сильные ливни и т.п.). 
По результатам КЭИ службой эксплуатации и ПНО составляется технический отчет, в котором должна содержаться, как минимум, следующая информация: 
- о работе сооружений, оборудования (с конкретным описанием отказов, проблем, действий персонала, принятых мер);
- полные результаты производственного контроля за весь период проведения испытаний, в сопоставлении с проектными параметрами;
- анализ результатов КЭИ, частные и общие выводы и предложения.
При подготовке и оценке технического отчета о КЭИ данные по качеству очистки сточных вод и обработки осадка оцениваются в том статистическом выражении, в котором они приведены в проекте.
Если по результатам КЭИ получено подтверждение выполнения всех существенных технологических параметров, указанных в программе производства ПНР, их признают полностью успешными.
Если соответствие качества очищенной сточной воды подтверждено не по всем технологически нормируемым веществам или иным существенным технологическим параметрам проекта, ПНО разрабатывает и согласовывает с заказчиком дополнительный срок проведения технологических ПНР и мероприятия, которые призваны обеспечить достижение результата. В этом случае после проведения дополнительных мероприятий и ТПНР проводят повторные КЭИ.
В случае принятия решения о признании КЭИ успешными ПНО должна в течение 15 дней представить на рассмотрение доработанный с учетом опыта КЭИ проект временного технологического регламента эксплуатации. 
После утверждения временного технологического регламента эксплуатации КОС ПНР считают законченным.

8. Перечень отчетной документации по итогам ПНР «под нагрузкой».
В отчетную документацию о проведении ПНР «под нагрузкой» входят:
- описание условий и результатов запуска КОС, вывода ее на текущую производительность и технологических ПНР;
- отчет о проведении обучения персонала;
- акты испытаний функционально-технологических зон и (или) функционально-технологических узлов «под нагрузкой»;
- отчет о ПНР системы АСУТП, с включением данных по принятым характеристикам работы оборудования, ЗРА, датчиков КИП и соответствующих им уставок работы АСУ ТП;
- акт о готовности оборудования пускового комплекса к комплексному опробованию «под нагрузкой»;
- акт комплексного опробования оборудования КОС «под нагрузкой»;
- акт комплексных эксплуатационных испытаний и завершения ПНР;
- временный технологический регламент эксплуатации.
Срок предоставления отчетной документации составляет не более 10 рабочих дней с момента окончания работ по испытаниям оборудования ПНР «под нагрузкой»; итоговой отчетной документации о ПНР «под нагрузкой», включая временный технологический регламент эксплуатации, и не более 20 рабочих дней после окончания комплексных эксплуатационных испытаний.

9. Требования к качеству материалов (товаров):
9.1. Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
9.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.
10. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
10.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»;
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
10.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).
11. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
11.1.  Результатом работы являются выполненные пуско-наладочные работы «под нагрузкой» канализационных очистных сооружений, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности.
11.2.  Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
11.3.  По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружении скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
12. Требования по объёму гарантий качества работ
12.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
12.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
12.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком.
12.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
12.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
12.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
12.7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
12.8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
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