[bookmark: _Ref119427085]ТЕХНИ‌ЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобильного топлива с использованием пластиковых карт через сеть АЗС

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	19.20.21.325
	Дизельное топливо 
	
	
	✓

	2
	19.20.21.315
	Дизельное топливо 
	
	
	✓

	3
	19.20.21.115
	Бензин автомобильный АИ-92
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

[bookmark: _Hlk140219143]1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Дизельное топливо 
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» и/или ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
Класс – не ниже 2
Экологический класс – не ниже К5
Сезонность: зимнее
	литр
	12443,50

	2
	Дизельное топливо 
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» и/или ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
Сорт- не ниже С
Экологический класс – не ниже К5
Сезонность: летнее
	литр
	11233,30

	3
	Бензин автомобильный АИ-92
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 Бензин автомобильный. Технические условия и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)»;
Экологический класс: не ниже К5;
Октановое число:
-по исследовательскому методу: не менее 92,0
-по моторному методу: не менее 83,0
-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;
-Отсутствие механических примесей
	литр
	250,00



2. Срок поставки: с момента заключения Договора до 31 декабря 2026 года.
[bookmark: _Hlk140219178]3. Место поставки: автозаправочные станции (АЗС) Поставщика, находящиеся в городе Коврове и Ковровском районе (Наличие у Поставщика не менее двух автозаправочных станций в городе Коврове и не менее одной автозаправочной станции в Ковровском районе)
Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.
Окончательное количество товара может изменяться по факту получения Товара на ТО.
3.1. Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.
4.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: 
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
5. Количество карт: Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках в количестве не менее 6 (шести) штук без ограничения вида топлива.

