
Техническое задание
на оказание услуг по ремонту топливной аппаратуры автокрана 
ОКПД2- 45.20.21.221 Услуги по ремонту топливной аппаратуры двигателей

1. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
1. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя, в пределах не более 60 км от места нахождения Заказчика 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда 
1.1. Доставка ТНВД до места нахождения автосервиса и его возврат после выполнения работ осуществляется силами и средствами Заказчика.
2. Срок (период) оказания услуг: с даты заключения Договора в течение 10 рабочих дней.

3. Перечень необходимых услуг
1.Исполнитель в интересах Заказчика и по согласованию с ним оказывает услуг по капитальному ремонту топливного насоса высокого давления 
Наименование ремонтных работ и запасных частей определены в результате диагностики транспортного средства.
Диагностика ТНВД и форсунок на стенде показала:
-течь плунжерных пар ТНВД
-пересохшие уплотнительные кольца ТНВД
- неработоспособность форсунок
-одна форсунка не соответствует марке ТНВД

Необходимо произвести капитальный ремонт с заменой всех плунжерных пар ТНВД, а также замену ремкомплекта ТНВД, замену форсунки, и ремонт форсунок с заменой всех распылителей    автокрана МАЗ (двигатель ЯМЗ 236) КС-35715 регистрационный номерной знак 0773СН, соблюдая сроки, согласно настоящему техническому заданию.


Перечень необходимых услуг: 

	№
	Наименование 
	Кол-во
	Норма

	1
	ТНВД ремонт
	1
	6

	2
	Ремонт форсунки
	6
	0,5

	3
	ТНВД проверка на стенде
	1
	3

	4
	Проверка форсунки на стенде
	6
	0,05



Запасные части:

	[bookmark: _Hlk236146090]№
	Наименование 
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Плунжерная пара МАЗ 175
	шт
	7

	2
	Ремкомплект ТНВД
	шт
	1

	3
	Распылитель 0511
	шт
	6

	4
	Форсунка 273-20
	шт
	1

	5
	Распылитель 172
	шт
	6



3. Результат оказания услуг
Результатом оказания услуг является: отремонтированная топливная аппаратура автокрана
4. Услуга должна оказываться Исполнителем:
– в соответствии с рекомендациями по уходу и требованиями, установленными заводами - изготовителями;
– с использованием средств диагностики, рекомендованных заводами-изготовителями;
– с использованием технологического оборудования, метрологических средств измерения и инструментов, рекомендованных заводами-изготовителями;
– с использованием приборов и оборудования, допущенных к эксплуатации и имеющих свидетельства их поверки, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- До начала оказания Услуги Исполнитель обязан принять и осмотреть ТНВД Заказчика и составить Акт приема-передачи ТНВД, в котором указать комплектность, а также видимые наружные повреждения и дефекты, в случае их наличия. Акт приема-передачи ТНВД подписывается уполномоченным лицом Исполнителя и уполномоченным представителем Заказчика и заверяется печатью Исполнителя.
5. Состав Услуги:
5.1. Исполнитель своими силами и за свой счет проводит погрузо-разгрузочные работы, необходимые для ремонта.
5.2. Дополнительно Исполнитель должен оказать следующие сопутствующие услуги:
– предоставление персонального менеджера, курирующего проведение ремонта ТНВД Заказчика, консультаций специалистов;
– резервирование запасных частей, необходимых для оказания Услуги по предмету настоящего Технического задания на складе Исполнителя.
5.3. Заказчик вправе проверять ход и качество оказания Услуги. Исполнитель обязан обеспечить доступ представителя Заказчика на территорию, где оказываются Услуги. Услуги должны выполняться с учетом технологического режима, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии. Исполнитель обязан предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию, непосредственно, связанную с вопросами объема и качества оказываемых услуг.
Исполнитель предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (акт оказанных услуг без замечаний на основании представленных Исполнителем счета (и счета-фактуры), а также по требованию Заказчика предоставляет соответствующие сертификаты (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
6. Заказчик вправе не оплачивать дополнительные услуги, оказанные без его согласия.
7. Гарантийный срок: на детали установленные ТНВД - не менее гарантийного срока установленного заводом изготовителем.
Исполнитель несет полную персональную ответственность за представленный ему ТНВД. В случае возникновения неисправностей, отсутствовавших на момент приема автомобиля на ремонт, возмещает причиненные убытки в полном объеме за свой счет. В случае обнаружения дефектов при правильной эксплуатации автомобиля, а также при выходе из строя замененных запасных частей полностью или их комплектующих, по вине завода-изготовителя, в течение гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей вплоть до их замены производится за счет Исполнителя. При этом гарантийный срок на выполненные работы и используемые при выполнении ремонта запасные части продлевается на период гарантийного ремонта с момента уведомления о выходе из строя комплектующих (запасных частей), до дня устранения выявленных дефектов и неисправностей.
Гарантийный срок на материальный результат оказанных услуг – 6 (шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта оказанных услуг без замечаний Заказчика.
Расходы по гарантийному ремонту, включая расходы, связанные с проведением ремонта, заменой комплектующих изделий и составных частей, транспортированию к месту проведения гарантийного ремонта и отправка обратно Заказчику, осуществляются за счет Исполнителя, по согласованию, Заказчик может своими силами доставить ТНВД к месту проведения ремонта.
Устранение неисправностей, возникших в течение гарантийного срока, производится Исполнителем в первоочередном порядке.
8. Требования к безопасности оказания Услуг:
8.1. Исполнитель обязан контролировать соблюдение своими сотрудниками техники безопасности и охраны труда при оказании Услуг по восстановительному ремонту ТНВД Заказчика.
8.2. Услуга по восстановительному ремонту ТНВД Заказчика должна оказываться в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов и технических регламентов.
8.3. После оказания Услуги, техническое состояние ТНВД по предельно допустимым значениям параметров, влияющих на безопасную эксплуатацию, должно соответствовать требованиям нормативных правовых и нормативных технических актов.
9. Требования к используемым материалам и оборудованию:
9.1. Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям завода-изготовителя к таким материалам и оборудованию. Применение материалов и оборудования в нарушение технологии завода-изготовителя не допускается.
9.2. Используемые комплектующие детали, запасные части и расходные материалы должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, технических условий, пожарной безопасности и других нормативных правовых актов Российской Федерации.
9.3. Исполнитель при выполнении ремонта ТНВД использует только новые запасные части и расходные материалы, разрешенные к применению заводом-изготовителем. Устанавливаемые запасные части, узлы, агрегаты должны быть произведены при соблюдении требований нормативных документов. 
Установка неоригинальных запчастей при условии их полного соответствия требованиям качества и конструктивным особенностям ТНВД или агрегата, для которого они предназначены, допускается только по согласованию с Заказчиком.
Данная информация предоставляется Исполнителем перед началом оказания услуг и согласовывается с представителем Заказчика непосредственно на месте проведения ремонта.
10. После оказания Услуги, Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчет о расходовании агрегатов, узлов, деталей, запасных частей и расходных материалов и возвратить по требованию Заказчика замененные (неисправные) агрегаты, узлы, детали, запасные части, остатки расходных материалов в упаковке от соответствующих установленных новых запасных частей или расходных материалов.  
11. Стоимость Услуги включает в себя все затраты, необходимые для оказания Услуги, в том числе стоимость запасных частей, деталей, узлов, агрегатов, эксплуатационных жидкостей, расходы на устранение скрытых дефектов, стоимость сопутствующих Услуг, эвакуация, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением своих обязательств.
12. По окончании ремонта Исполнитель оповещает Заказчика о готовности ТНВД к передаче.
13. Перечень нормативно-технических и нормативно-правовых актов:
13.1. Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №823 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».
13.2. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
13.3. РД 37.009.010-85. Руководство по организации диагностирования легковых автомобилей на СТО системы «Автотехобслуживание», утверждено ВПО «Союзавтотехобслуживание» 20.05.1985.
13.4. Приказ Ростехрегулирования от 09.06.2005 №149-ст «ГОСТ 9.402-2004. Единая система защита от коррозии. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию».

