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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk105078177][bookmark: _Hlk208481268]на поставку твердого каменного топлива. Угля каменного. Для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 – 2027 г.г.








г. Челябинск
2026 г.

	
№ п/п
	Условия
	Содержание

	1. 
	Общие сведения

	1.1.
	Наименование Заказчика
	Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика» (ООО "ИТЭ")

	1.2.
	Местонахождение Заказчика
	454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Красная, д.4, оф.523.

	1.3.
	Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
	В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к извещению и Проектом договора).

	1.4.
	Наименование закупки
	на поставку твердого каменного топлива. Угля каменного. Для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 -2027 гг.


	1.5
	Код по ОКПД 2/
КТРУ
	05.10.10.131

	1.6.
	Обоснование необходимости поставки товаров
	Обеспечение твердым каменным топливом. 
Угля каменного. Для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 - 2027 гг. 

	2.
	Требования к закупке

	2.1. 
	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования.
	Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.
- Поставщик поставляет Товар в место поставки Товара Специализированными прицепами, (контейнеровозами, цистернами)
-  Специализированные прицепы, (контейнеровозы, цистерны)
должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах в конечном месте поставки.
- Партией Товара считается количество Товара, поставляемое за один раз одной Специализированный прицеп, (контейнеровоз, цистерна) 
- Приемка Товара осуществляется полномочным представителем Заказчика путем подписания транспортных накладных или товарно-транспортных накладных по адресу поставки Товара, с обязательным проставлением штампа подразделения Заказчика.
- Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику на фактически поставленное количество Товара:
- товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций» (или УПД);
- документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
- счета-фактуры (или УПД);
- копии или дополнительные экземпляры транспортных накладных или товарно-транспортных накладных (по требованию Заказчика); 
- счет на оплату.
- Заказчик имеет право проверить качество Товара. При возникновении спорных вопросов, связанных с качеством Товара, когда Поставщик не согласен с признанием Заказчика Товара некачественным, Товар принимается Заказчиком на ответственное хранение. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям ТЗ Заказчик, совместно с представителем Поставщика, производит отбор проб/образцов поставленного Товара.
- В случае неприбытия представителя Поставщика для участия в отборе проб/образцов, отбор производится Заказчиком самостоятельно. Отобранные пробы/образцы Заказчик передает третьему лицу (эксперту) по своему выбору для проведения независимой экспертизы качества Товара.
Все расходы, связанные с вызовом независимого эксперта и проведением проверки качества Товара, сертификацией Товара, ответственным хранением Товара, погрузо-разгрузочные работы, возвратом либо переадресовкой Товара, ложатся на Поставщика в случае, если будет установлено, что поставленный Товар не соответствует требованиям качества. Если в ходе проведения экспертизы будет установлено, что качество Товара соответствует условиям ТЗ и требованиям ГОСТ, то расходы, связанные с проведением экспертизы несет Заказчик.
- Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента получения Товара Заказчиком и подписания Сторонами товарных накладных (форма № ТОРГ-12) или УПД.


	2.2. 
	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Период поставки Товара – с момента заключения договора до 31 мая 2027 года (ориентировочно).
Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика, отдельными партиями в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявки (заявок) от Заказчика на поставку партии Товара.
Минимальное количество поставки партии Товара по заявке Заказчика – 20 тонн (ориентировочно).
Поставщик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заявки на поставку отдельной партии Товара, обязан направить Заказчику подписанную со своей стороны Заявку на поставку отдельной партии Товара по электронной почте на адрес: info@ite-sz.ru.
Поставка Товара осуществляется полномочным представителем Поставщика.
Поставка осуществляется спецтехникой в автоцистернах за счет Поставщика с соблюдением требований ГОСТ Р 59034-2020 «УСЛУГИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ. Требования к качеству услуг по перевозке угля в открытом подвижном составе. При поставке Товара специализированные прицепы, (контейнеровозы, цистерны) проходят обязательное взвешивание за счет Поставщика.
Поставщик обязан обеспечить температуру поставляемого угля на момент разгрузки исходя из условий полного опорожнения специализированного прицепа, (контейнеровоза, цистерны) 

	2.3. 
	Документация, поставляемая с Товаром и по результатам выполненных работ, оказанных услуг
	- Паспорта, сертификаты соответствия требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ, инструкции по эксплуатации и хранению и др. техническая документация, необходимая для использования поставленного Товара;
- Счет-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12 либо УПД;
- Акт приема-передачи поставленного оборудования.
- Товарно-транспортная накладная (унифицированная форма № 1-Т, утв. постановлением Госкомстата РФ от 28.11.97 № 78) либо транспортная накладная (в случае перевозки товара автотранспортом исполнителя, либо привлеченных им третьих лиц).
На все используемые элементы оборудования, должна быть представлена техническая (копии ТУ, сертификаты качества, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту) и разрешительная (сертификаты, декларации соответствия, сертификаты соответствия ГОСТ Р) документация на русском языке. 
На прочее оборудование и материалы должны быть представлены копии ТУ, сертификаты качества, сертификаты соответствия ГОСТ Р, паспорта, декларации ТР ТС и иные документы (при необходимости их предоставления в соответствии с действующим законодательством). 

	3.
	Требования к Исполнителю

	3.1. 
	Требования к Исполнителю: опыт выполнения договоров поставки аналогичных товаров, наличие сертификатов, свидетельств, прочее
	Поставщик обязан:
-  Своевременно и надлежащим образом поставить Товар.
-  Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по поставке Товара.
- Известить Заказчика в установленный срок о точном времени и дате поставки по электронной почте на адрес: info@ite-sz.ru.
- Поставить Товар в соответствии с требованиями ТЗ и передать его Заказчику свободным от каких-либо прав третьих лиц, в установленные сроки.
- Поставщик одновременно с Товаром обязан передать Заказчику все документы, подтверждающие количество, качество, комплектность, потребительские свойства, технические и функциональные характеристики поставленного Товара, включая отгрузочную, товаросопроводительную, эксплуатационную и техническую документацию (в том числе чертежи). Если Поставщик одновременно с Товаром не передал Заказчику указанные документы, обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными

	4.
	Гарантийные обязательства

	4.1. 
	Гарантийный срок, условия действия гарантии, ответственность, порядок предоставления претензий 
	60 (шестьдесят) месяцев с момента поставки товара.

	5. Критерии отбора и оценки заявок участников закупочной процедуры

	5.1.
	Отборочные и оценочные критерии
	Не предусмотрены

	6. Порядок и сроки оплаты услуг

	6.1
	2.5. Порядок и сроки оплаты услуг
	После заключения Договора в течении 5 рабочих дней после  предоставления документов подтверждающих поставку, предусмотренных договором.



Приложения:
1. Приложение №1 - Спецификация.




[bookmark: _Toc23258233]
Приложение № 1
к Техническому заданию 
на поставку твердого каменного топлива.
 Угля каменного. Для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 - 2027 г.г..

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Значение характеристики
	ОКПД 2/
КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Грузополучатель:
	Примечание

	
1

	Уголь марки Д - длиннопламенный
	[bookmark: _GoBack]ГОСТ 25543-2013
Марка
Обогащение
Класс (по размеру кусков)
Размер кусков, мм

Зольность, с Аd до 60 %
Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива W r/, %, для углей: не окислённые
Низшая теплота сгорания: ккал/кг
Высшая теплота сгорания: ккал/кг
Массовая доля общей серы: %
Выход летучие веществ на сухое беззольное состояние %
Уголь должен поставляться без инородных примесей (песок, глина, щебень) 
	
Длиннопламенный (Д)
Нет
Крупный (К)
не менее 50 и не более 200(300)
не более 20,0


не более 12,0
не менее 5 400
не менее 7100
не более 1%

не более 42

	05.10.10.131
	тн.
	270
	Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул.Восстания, д.15
	

	2
	Доставка
	Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика
	49.41.19.900
	усл.ед.
	1
	
	


	
Исполнитель:	Горшков С.А.                          /_________________/	     				«___»_______________2026 г.
