Техническое задание 
на поставку компьютерной техники для нужд ГАУ "САРАТОВСКИЙ РЦЭС"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
п/п
	Код ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	26.20.15.120
	ПК iRU Planio 310H6SC Tower
	
	✓
	

	2
	26.20.40.110
	Блок питания 
DEEPCOOL GamerStorm PK750D
	
	✓
	

	3
	26.20.22.120
	SSD накопитель SATA
	
	✓
	

	4
	26.20.17.110
	Монитор MSI PRO MP275 E2
	
	✓
	

	5
	26.20.22.160
	Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF432C16BB/8]
	
	✓
	

	6
	26.20.40.190
	Термопаста
	
	✓
	

	7
	26.20.16.170
	Мышь
	
	✓
	

	8
	26.20.16.170
	Мышь
	
	✓
	

	9
	26.20.16.110
	Клавиатура
	
	✓
	

	10
	26.20.40.190
	Переходник однонаправленный DVI-D - VGA
	
	✓
	

	11
	26.20.11.110
	Ноутбук MSI Katana GF76 B12UCR-
821XRU
	
	✓
	

	12
	26.20.18.110
	МФУ Kyocera MA3500cifx
	
	✓
	

	13
	26.20.40.120
	Тонер-картридж лазерный Kyocera TK- 5370K
	
	✓
	

	14
	26.20.40.120
	Тонер-картридж TK-5370C
	
	✓
	

	15
	26.20.40.120
	Тонер-картридж TK-5370M
	
	✓
	

	16
	26.20.40.120
	Тонер-картридж TK-5370Y
	
	✓
	

	17
	26.20.15.140
	27"" Моноблок IRU Tactio 27IM
	
	✓
	

	18
	26.20.40.120
	Картридж HP 712 80
	
	✓
	

	19
	26.20.18.110
	МФУ Canon i-SENSYS MF455dw
	
	✓
	

	20
	26.30.11.124
	Точка доступа
	
	✓
	

	21
	26.30.22.110
	Смартфон
	
	✓ поз №212
	

	22
	26.20.40.111
	ИБП
	
	✓
	

	23
	26.20.40.111
	ИБП
	
	✓
	

	24
	26.20.40.111
	ИБП
	
	✓
	

	25
	26.20.16.122
	Принтер Canon imageClass LBP6030
	
	✓
	

	26
	26.20.40.120
	Картридж Canon
	
	✓
	

	27
	26.20.40.170
	Печатающая головка HP 713 3ED58A
	
	✓
	

	28
	58.29.11.000
	Операционная система №1,17
	✓
	
	



1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ПК iRU Planio 310H6SC Tower 
	Процессор
	Intel Core не ниже  i5-12400F, не менее  6 x 2.5 ГГц - 4.4 ГГц
	шт.
	8

	
	
	ОЗУ
	Не менее 16 ГБ  
	
	

	
	
	Тип ОЗУ
	Не менее DDR4
	
	

	
	
	SSD
	Не менее 512Гб.  
	
	

	
	
	Тип SSD
	M.2 PCIe
	
	

	
	
	Видео карта
	NVIDIA GeForce GT610 -не менее 2 ГБ
	
	

	
	
	Мощность блока питания
	Не менее 400 Вт.
	
	

	
	
	ОС
	наличие
	
	

	2
	Блок питания 
DEEPCOOL GamerStorm PK750D 
	Тип 
	Блок питания
	шт.
	2

	
	
	Форм-фактор
	ATX
	
	

	
	
	Цвет
	Черный
	
	

	
	
	Мощность (номинальная)
	Не менее 750 ВТ 
	
	

	
	
	Основной разъем питания
	Не менее 20+4 pin
	
	

	
	
	Разъемы для питания (CPU)
	Не менее 2 x 4+4 pin
	
	

	
	
	Разъемы для питания видеокарты (PCI-E)
	Не менее 4 x 6 + 2 pin
	
	

	
	
	Cертификат 80 PLUS
	Не ниже Bronze 
	
	

	
	
	Корректор коэффициента мощности (PFC)
	Активный
	
	

	
	
	Соответствие стандартам
	ATX 12V 2.4.
	
	

	
	
	Технологии защиты
	OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP
	
	

	3
	SSD накопитель
SATA
 

	Тип
	2.5" SATA накопитель
	Шт.
	2

	
	
	Объем накопителя
	Не менее 512 гб. 
	
	

	
	
	Разъем подключения
	SATA
	
	

	
	
	Количество бит на ячейку
	Не менее 3 бит TLC
	
	

	
	
	Максимальная скорость последовательного чтения
	Не менее 560 Мбайт/сек 
	
	

	
	
	Максимальная скорость последовательной записи
	Не менее 540 Мбайт/сек 
	
	

	
	
	Скорость произвольного чтения 4 КБ файлов
	Не менее 87000 IOPS е
	
	

	
	
	Скорость произвольной записи 4Кб файлов
	Не менее 80000 IPOS 
	
	

	
	
	Максимальный ресурс записи (TBW)
	Не менее 320 ТБ 
	
	

	4
	Монитор MSI PRO MP275 E2 
	Основной цвет
	Черный
	Шт.
	12

	
	
	Диагональ экрана (дюйм)
	Не менее 27
	
	

	
	
	Максимальное разрешение
	Не менее 1920x1080 
	
	

	
	
	Соотношение сторон
	Не менее 16:9
	
	

	
	
	Тип матрицы
	IPS
	
	

	
	
	Тип подсветки экрана
	LED
	
	

	
	
	Покрытие экрана
	Матовое
	
	

	
	
	Безрамочный дизайн 
	Трехсторонний
	
	

	
	
	Максимальное количество цветов
	Не менее16.7 млн.
	
	

	
	
	Глубина цвета
	Не менее 6bit+FRC
	
	

	
	
	Цветовой охват
	Не менее116% Srgb
	
	

	
	
	Частота при максимальном разрешение
	Не менее 120 Гц 
	
	

	
	
	Максимальная частота обновления экрана
	Не менее 120 Гц 
	
	

	
	
	Плотность пикселей
	Не менее 82 ppi
	
	

	
	
	Размер пикселя
	Не менее 311 мкм
	
	

	
	
	Технология динамического обновления экрана
	Adaptive-Sync
	
	

	
	
	Яркость
	Не менее 300 Кд/м^2
	
	

	
	
	Видеоразъемы
	DisplayPort, HDMI, VGA (D-Sub)
	
	

	
	
	Тип, версия и количество видеоразъемов
	DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, VGA (D-Sub)
	
	

	
	
	Другие разъемы
	Не менее Jack 3.5
	
	

	
	
	Выход на наушники
	наличие
	
	

	
	
	Разъем HDMI
	наличие
	
	

	
	
	Разъем DisplayPort
	наличие
	
	

	
	
	Разъем VGA
	наличие
	
	

	
	
	Технология защиты зрения
	Flicker Free, Low Blue Light
	
	

	
	
	Встроенная акустическая система 
	наличие
	
	

	
	
	Комплектация
	кабель HDMI - HDMI, кабель питания
	
	

	5
	Оперативная память Kingston FURY Beast
Black [KF432C16BB/8] 
	Тип памяти
	DDR4
	Шт.
	2

	
	
	Тип модуля памяти
	UDIMM
	
	

	
	
	Суммарный объем памяти всего комплекта
	Не менее 8 ГБ
	
	

	
	
	Объем одного модуля памяти
	Не менее 8 ГБ
	
	

	
	
	Количество модулей в комплекте
	1 шт
	
	

	
	
	Тактовая частота
	Не менее 3200 МГц и более
	
	

	
	
	Профили Intel XMP
	Не менее 3000 МГц (15-17-17), 3200 МГц (16-18-18)
	
	

	
	
	Наличие радиатора
	соответствие
	
	

	6
	Термопаста 
	Вес
	Не менее 45 г
	Шт.
	2

	
	
	Теплопроводность
	Не менее 8.5 Вт/мК
	
	

	
	
	Упаковка термопасты
	шприц
	
	

	
	
	Максимальная рабочая температура
	Не более 160 °C
	
	

	
	
	Минимальная рабочая температура
	Не менее -50 °C
	
	

	7
	Мышь 
	Основной цвет
	Черный
	Шт.
	10

	
	
	Дополнительный цвет
	Серый
	
	

	
	
	Общее количество кнопок
	Не менее 4
	
	

	
	
	Дополнительные кнопки
	Смены DPI/CPI
	
	

	
	
	Максимальное разрешение датчика
	Не менее 2000 dpi 
	
	

	
	
	Тип сенсора 
	Светодиодный
	
	

	
	
	Частота опроса
	Не менее 125 Гц
	
	

	
	
	Режимы работы датчика
	1000 dpi, 1600 dpi, 2000 dpi
	
	

	
	
	Формат мыши
	Симметричная
	
	

	
	
	Беспроводное подключение
	наличие
	
	

	
	
	Радиус действия беспроводной связи
	Не менее 15 м 
	
	

	
	
	Тип беспроводного подключения
	радиоканал
	
	

	
	
	Интерфейс донгла (ресивера)
	USB Type-A
	
	

	8
	Мышь 
	Основной цвет
	Черный
	Шт.
	10

	
	
	Дополнительный цвет
	Серый
	
	

	
	
	Общее количество кнопок
	Не менее 3
	
	

	
	
	Максимальное разрешение датчика
	Не менее 1000 dpi 
	
	

	
	
	Тип сенсора
	Светодиодный
	
	

	
	
	Режимы работы датчика
	Не менее 1000 dpi 
	
	

	
	
	Форма мыши
	Симметричная
	
	

	
	
	Хват
	Для левой руки, для правой руки
	
	

	
	
	Длина кабеля
	Не менее 1.8 м
	
	

	
	
	Проводное подключение
	наличие
	
	

	
	
	Разъем проводного подключение к ПК
	USB Type-A
	
	

	9
	Клавиатура 
	Тип клавиатуры
	Мембранная
	Шт.
	10

	
	
	Основный цвет
	черный
	
	

	
	
	Язык раскладки
	Английский, русский
	
	

	
	
	Расположение символов
	Лицевая сторона
	
	

	
	
	Общее количество клавиш
	Не менее 104
	
	

	
	
	Цифровой блок
	наличие
	
	

	
	
	Раскладка клавиатуры
	ISO
	
	

	
	
	Формат клавиатуры
	полноразмерная
	
	

	
	
	Интерфейс подключения
	USB Type-A
	
	

	
	
	Длина кабеля
	Не менее 1.5 м
	
	

	
	
	Конструктивная особенности
	Классическая
	
	

	
	
	Защита от попадания воды
	От брызг, от проливания
	
	

	10
	Переходник однонаправленный DVI-D - VGA

	Вид
	Конвертер
	Шт.
	12

	
	
	Разъем
	VGA-DVI-D
	
	

	
	
	Вид разъемов
	Розетка-вилка
	
	

	
	
	Разъем вилка (male)
	DVI-D
	
	

	
	
	Разъем розетка (female)
	VGA
	
	

	
	
	Версия разъема
	DVI-D Dual Link
	
	

	
	
	Источник сигнала
	DVI-D
	
	

	
	
	Приемник сигнала
	VGA
	
	

	
	
	Длина кабеля
	Не менее 0.2м
	
	

	
	
	Максимальная поддерживаемое разрешение
	Не менее 1920x1080
	
	

	
	
	Частота кадров при максимальном разрешении
	Не менее 60 Гц
	
	

	11
	Ноутбук MSI Katana GF76 B12UCR-
821XRU 
	Процессор
	Intel Core не ниже i5-1240H (не менее 4+4x2 ГГц+1.5ГГц)
	Шт.
	2

	
	
	Диагональ экрана (дюйм)
	Не менее 17.3
	
	

	
	
	Озу
	Не менее 16 gb 
	
	

	
	
	Количество слотов под модули памяти
	Не менее 2
	
	

	
	
	цвет
	черный
	
	

	
	
	Частота оперативной памяти
	Не менее 5600 МГЦ
	
	

	
	
	Максимальный объем памяти
	Не менее 64 гб
	
	

	
	
	Вид графического ускорителя
	Дискретный и встроенный
	
	

	
	
	Модуль дискретной видеокарты
	GeForce RTX 3050 для ноутбуков
	
	

	
	
	Тип видеопамяти
	GDDR6
	
	

	
	
	Объем видеопамяти
	Не менее 4 гб
	
	

	
	
	Общий объем твердотельных накопителей (SSD)
	Не менее 512 гб 
	
	

	12
	МФУ Kyocera MA3500cifx

	Тип
	 лазерное
	Шт.
	1

	
	
	Функции устройства
	Копир, принтер, сканер
	
	

	
	
	Оперативная память
	Не менее 1500 Мб 
	
	

	
	
	Частота процессора
	Не менее 1200 Мгц
	
	

	
	
	Технология печати
	лазерная
	
	

	
	
	Цветность печати
	цветная
	
	

	
	
	Максимальный формат печати
	Не менее А4
	
	

	
	
	Максимальное разрешение черно-белой печати
	Не менее 1200x1200 dpi
	
	

	
	
	Скорость черно-белой печати (стр/мин)
	Не менее 35 стр/мин (А4)
	
	

	
	
	Время выхода первого черно-белого отпечатка
	Не более 5.7 сек
	
	

	
	
	Максимальное разрешение цветной печати
	Не менее 1200x1200 dpi
	
	

	
	
	Скорость цветной печати
	Не менее 35 стр/мин (а4)
	
	

	
	
	Рекомендуемые месячные объем печати
	Не менее 1200 стр
	
	

	
	
	Максимальный месячный объем печати
	Не менее 100000
	
	

	
	
	Автоматическая двухстороння печать
	наличие
	
	

	
	
	Печать фотографий
	наличие
	
	

	
	
	Тип сканера
	Планшетный/протяжный
	
	

	
	
	Тип датчика сканера 
	CIS
	
	

	
	
	Оптическое разрешение сканера 
	Не менее 600x600 dpi
	
	

	
	
	Скорость сканирования
	Не менее 60 изоб/мин (а4)
	
	

	
	
	Число градаций серого
	Не менее 256
	
	

	
	
	Функция сканирования
	WSD(WIA)-сканирование, сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на USB-накопитель, сканирование на компьютер, сканирование с использованием TWAIN/WIA драйвера
	
	

	
	
	Тип устройства автоподачи
	двухстороннее
	
	

	
	
	Скорость копирования 
	Не менее 35 стр/мин (A4)
	
	

	
	
	Максимальное количество копий за цикл
	Не менее 999
	
	

	
	
	Емкость подачи
	Не менее 100 листов, 250 листов
	
	

	
	
	Емкость выходного лотка
	Не менее 250 листов
	
	

	
	
	Поддерживаемая плотность носителей
	Не менее 60 не более 220 г/м2
	
	

	
	
	Количество картриджей
	Не менее 4 шт
	
	

	
	
	Модель картриджей
	Kyocera TK-5370C, Kyocera TK-5370K, Kyocera TK-5370M, Kyocera TK-5370Y
	
	

	
	
	Ресурс черного картриджа
	Не менее 7000 страниц
	
	

	
	
	Ресурс цветного картриджа
	Не менее 5000 страниц
	
	

	
	
	Совместимость
	Windows, macOS
	
	

	
	
	Прямая печать
	наличие
	
	

	
	
	Уровень шума при работе
	Не более 51 дБ
	
	

	
	
	Комплектация
	Документация, кабель питания, комплект стартовых картриджей
	
	

	13
	Тонер-картридж лазерный Kyocera TK- 5370K 
	Тип печати
	Лазерный
	Шт.
	1

	
	
	Цвет
	Черный
	
	

	
	
	Ресурс (стр/мл)
	Не менее 7000
	
	

	
	
	Тип картриджа
	Оригинальный
	
	

	
	
	Подходит для:
	Kyocera MA3500cifx", ECOSYS MA3500cifx, ECOSYS MA3500cix, ECOSYS PA3500cx
	
	

	14
	Тонер-картридж TK-5370C 
	Тип печати
	Лазерный
	Шт.
	1

	
	
	Цвет
	Голубой
	
	

	
	
	Ресурс (стр/мл)
	Не менее 5000
	
	

	
	
	Тип картриджа
	Оригинальный
	
	

	
	
	Подходит для:
	Kyocera MA3500cifx ECOSYS MA3500cifx, ECOSYS MA3500cix, ECOSYS PA3500cx
	
	

	15
	Тонер-картридж TK-5370M 
	Тип печати
	Лазерный
	Шт.
	1

	
	
	Цвет
	Пурпурный
	
	

	
	
	Ресурс (стр/мл)
	Не менее 5000
	
	

	
	
	Тип картриджа
	Оригинальный
	
	

	
	
	Подходит для:
	Kyocera MA3500cifx ECOSYS MA3500cifx, ECOSYS MA3500cix, ECOSYS PA3500cx
	
	

	16
	Тонер-картридж TK-5370Y 
	Тип печати
	Лазерный
	Шт.
	1

	
	
	Цвет
	Жёлтый
	
	

	
	
	Ресурс (стр/мл)
	Не менее 5000
	
	

	
	
	Тип картриджа
	Оригинальный
	
	

	
	
	Подходит для:
	Kyocera MA3500cifx ECOSYS MA3500cifx, ECOSYS MA3500cix, ECOSYS PA3500cx
	
	

	17
	27"" Моноблок IRU Tactio 27IM

	Процессор
	Intel Coreне ниже  i3 1215U, 1.2 ГГц (не менее 4.4 ГГц, в режиме Turbo); не менее 6-ядерный
	Шт.
	1

	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	Не менее 16 гб
	
	

	
	
	Вид графического ускорителя
	Встроенный
	
	

	
	
	Общий объем твердотельных накопителей (ssd)
	Не менее 512 гб 
	
	

	
	
	Видеовыходы
	HDMI, VGA (D-SUB)
	
	

	
	
	Разъемы USB Type-a
	Не менее 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0
	
	

	
	
	Диагональ экрана
	Не менее 27
	
	

	
	
	Разрежение экрана
	Не менее 1920 x 1080
	
	

	
	
	Тип матрицы
	IPS
	
	

	
	
	Разращение матрицы экрана
	Full HD
	
	

	
	
	Регулировка высоты
	наличие
	
	

	
	
	Операционная система
	наличие
	
	

	18
	Картридж HP 712 80

	Технология печати
	Струйный
	Шт.
	3

	
	
	Количество отпечатков
	Не менее 160
	
	

	
	
	Увеличенная емкость
	наличие
	
	

	
	
	Тип совместимости
	Оригинальный
	
	

	
	
	Поддерживаемые модели принтеров
	HP DesignJet T230, HP Designjet Studio, HP Designjet T250, HP Designjet T630, HP Designjet T650
	
	

	19
	МФУ Canon i-SENSYS MF455dw

	Тип
	 лазерный
	Шт.
	1

	
	
	Функции устройства
	Копир, принтер, сканер
	
	

	
	
	Оперативная память
	Не менее 1024 мб
	
	

	
	
	Частота процессора
	Не менее 800 мгц
	
	

	
	
	Технология печати 
	лазерная
	
	

	
	
	Цветность печати
	Черно-белая
	
	

	
	
	Максимальное разрешение черно-белой печати
	Не менее 1200x1200 dpi
	
	

	
	
	Скорость черно-белой печати (стр/мин)
	Не менее 38 стр/мин (а4)
	
	

	
	
	Время выхода первого черно-белого отпечатка
	Не более 5.5 сек
	
	

	
	
	Рекомендуемый месячный объем печати
	Не менее 4000 стр
	
	

	
	
	Максимальный месячный объем печати
	Не менее 80000
	
	

	
	
	Автоматическая двусторонняя печать
	наличие
	
	

	
	
	Тип сканера
	планшетный/протяжный
	
	

	
	
	Тип датчика сканера
	CIS
	
	

	
	
	Оптическое разрешение сканера
	Не менее 600x600 dpi
	
	

	
	
	Скорость сканирования (ч / б) 
	не менее 38 стр/мин (A4)
	
	

	
	
	Емкость устройства автоподачи
	Не менее 50
	
	

	
	
	Тип устройства автоподачи
	двухстороннее
	
	

	
	
	Функции сканирования
	сканирование в облако, сканирование в файл, сканирование в электронную почту, сканирование с использованием TWAIN/WIA драйвера
	
	

	
	
	Максимальное разрешение копира 
	Не менее 600x600 dpi
	
	

	
	
	Максимальное количество копий за цикл
	Не менее 999
	
	

	
	
	Емкость подачи
	Не менее 250 листов
	
	

	
	
	Емкость выходного лотка
	Не менее 150 листов
	
	

	
	
	Емкость лотка ручной подачи
	Не менее 100 листов
	
	

	
	
	Поддерживаемая плотность носителей
	Не менее 60 не более 163 г/м2
	
	

	
	
	Уровень шума при работе
	не более 53 дБ
	
	

	
	
	Комплектация
	Документация, кабель питания, стартовый картридж
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	Точка доступа 
	Стандарт Wi-Fi
	Не ниже 4 (802.11n), 5 (802.11ac)
	Шт.
	2

	
	
	Класс Wi-Fi
	Не ниже AX1800
	
	

	
	
	Частота работы передатчика
	Не менее 2.4 ГГц, 5 ГГц
	
	

	
	
	Максимальная скорость беспроводного соединения
	Не менее 775 Мбит/с

	
	

	
	
	Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц
	Не менее 574 Мбит/с
	
	

	
	
	Максимальная скорость по частоте 5 ГГц
	Не менее 1201 Мбит/с
	
	

	
	
	Безопасность беспроводного соединения
	WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal
	
	

	
	
	Одновременная работа в двух диапазонах
	наличие
	
	

	
	
	Количество антенн
	Не менее 4
	
	

	
	
	Скорость передачи данных Ethernet
	Не менее 1000 Мбит/с
	
	

	
	
	Поддержка Mesh
	наличие
	
	

	
	
	Зона покрытия
	Не менее 115 м² 
	
	

	21
	Смартфон 

	Дисплей
	Не более 6.67”
	Шт.
	1

	
	
	Разрешение экрана
	Не менее 2400x1080
	
	

	
	
	Модель процессора
	MediaTek Helio G99 Ultra
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	Не менее 6 ГБ 
	
	

	
	
	Объем встроенной памяти
	не менее 128 ГБ
	
	

	
	
	Емкость аккумулятора
	Не менее 5500 мА*ч
	
	

	
	
	Быстрая зарядка
	наличие
	
	

	
	
	Комплектация
	документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
	
	

	
	
	Зарядное устройство в комплекте
	наличие
	
	

	
	
	цвет
	По согласованию с заказчиком
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	ИБП 
	Полная выходная мощность
	Не менее 1500 ВА
	Шт.
	8

	
	
	Эффективная выходная мощность
	Не менее 900 Вт
	
	

	
	
	Время работы
	Не менее 5 мин (900Вт) 
	
	

	
	
	Виды защиты
	защита от высоковольтных импульсов, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, фильтрация входного напряжения
	
	

	
	
	Количество и тип выходных разъемов питания
	Не менее 4 х CEE 7 (евророзетка)
	
	

	
	
	Время зарядки
	Не более 8 ч
	
	

	
	
	Напряжение и емкость батареи
	Не менее 12V/7Ah
	
	

	
	
	Тип батареи
	свинцово-кислотная
	
	

	
	
	Количество батарей
	Не менее 2 шт
	
	

	
	
	Наличие батареи в комплекте
	наличие
	
	

	
	
	Класс защиты корпуса
	Не ниже IP20
	
	

	
	
	Уровень шума
	Не более 45 дБ
	
	

	
	
	Комплектация
	документация, кабель USB, кабель питания
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	ИБП 
	Полная выходная мощность
	Не менее 2200 ВА
	Шт.
	1

	
	
	Эффективная выходная мощность 
	Не менее 1320 Вт
	
	

	
	
	Тип формы напряжения 
	 модифицированная синусоида
	
	

	
	
	Время работы
	Не менее 0.5 мин (1320Вт)
	
	

	
	
	КПД
	Не менее 95 %
	
	

	
	
	Виды защиты
	защита линии передачи данных, защита от высоковольтных импульсов, защита от глубокого разряда, защита от импульсных помех, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки
	
	

	
	
	Количество и тип выходных разъемов питания
	Не менее 4 х CEE 7 (евророзетка)
	
	

	
	
	Тип батареи
	свинцово-кислотная
	
	

	
	
	Время зарядки
	Не более 6 ч
	
	

	
	
	Количество батарей
	Не менее 2 шт
	
	

	
	
	Наличие батареи в комплекте
	наличие
	
	

	
	
	Класс защиты корпуса
	Не ниже IP20
	
	

	
	
	Функции и режимы
	AVR, Green Power
	
	

	
	
	Уровень шума
	Не более 45 дБ
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	ИБП 

	Полная выходная мощность
	Не менее 3000 ВА
	Шт.
	1

	
	
	Эффективная выходная мощность
	Не менее 2700 Вт
	
	

	
	
	Тип формы напряжени
	чистая синусоида
	
	

	
	
	Виды защиты
	защита от короткого замыкания, защита от перегрева, защита от перегрузки
	
	

	
	
	Количество и тип выходных разъемов питания
	Не менее 8 x IEC 320 C13 (компьютерная)
	
	

	
	
	Время зарядки
	Не более 8 ч
	
	

	
	
	Тип батареи
	 кислотно-свинцовый
	
	

	
	
	Количество батарей
	Не менее 6 шт
	
	

	
	
	Наличие батареи в комплекте
	наличие
	
	

	
	
	Класс защиты корпуса
	Не ниже IP20
	
	

	
	
	Уровень шума
	Не более 50 дБ
	
	

	
	
	Дисплей
	LCD дисплей
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	Принтер Canon imageClass LBP6030 
	Технология печати
	Лазерный
	Шт.
	1

	
	
	Тип печати
	Черно-белый
	
	

	
	
	Формат печати
	Не менее А4
	
	

	
	
	Режимы работы устройства
	Принтер
	
	

	
	
	Цвет
	Белый
	
	

	
	
	Скорость печати А4 (ч/б)
	Не менее 18 стр/мин
	
	

	
	
	Разрешение печати (ч/б)
	Не менее 600 x 600 dpi
	
	

	
	
	Максимальная нагрузка (А4, в месяц)
	Не менее 5000 страниц
	
	

	
	
	Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц)
	Не менее 800 страниц

	
	

	
	
	Стандартный лоток подачи
	Не менее 150 листов
	
	

	
	
	Стандартный выходной лоток
	Не менее 100 листов
	
	

	
	
	Материалы печати
	Обычная бумага, конверты, обычная бумага, пленка
	
	

	
	
	Плотность бумаги
	Не менее 60 г/м2 не более 163 г/м2
	
	

	
	
	Объем оперативной памяти
	Не менее 32 МБ
	
	

	
	
	Ресурс ч/б картриджа
	Не менее 1600 стр
	
	

	
	
	Ресурс стартового ч/б картриджа
	Не менее 700 стр
	
	

	
	
	Комплектация
	Стартовый картридж на 700 стр. в комплекте
	
	

	
	
	Размеры (ШхВхГ)
	Не менее 364 x 199 x 249 мм
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	Картридж Canon 
	Вид
	Лазерный
	Шт.
	1

	
	
	Модель картриджа 
	Canon 725
	
	

	
	
	Назначение
	Принтер
	
	

	
	
	Тип совместимости
	Оригинальный
	
	

	
	
	Цвет печати
	черный
	
	

	
	
	Ресурс
	Не менее 1600 стр
	
	

	
	
	Емкость
	стандартная
	
	

	
	
	Совместимый бренд картриджа
	Canon
	
	

	
	
	Поддерживаемые модели принтеров
	Canon i-SENSYS LBP6000, Canon i-SENSYS LBP6020B, Canon i-SENSYS MF3010, Canon imageCLASS MF3010
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	Печатающая головка HP 713 3ED58A 
	Тип совместимости
	Оригинал
	Шт.
	1

	
	
	Назначение
	Для струйных принтеров/МФУ
	
	

	
	
	Цвет
	Черный
	
	

	
	
	Совместимость
	HP DJ T230/630
	
	


2. Место поставки товара: 410002, г. Саратов, ул. Московская, д.7.
3. Срок и условия поставки товара: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по средствам электронной почты. Время поставки товара с 08.00 до 17.00 часов по местному времени. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
