Техническое задание
 на поставку компьютерной тех⁠‌​‍⁠​‌⁠​﻿‍‌‌​‍‌‌​﻿‌‍﻿‍‌﻿‍﻿‌​‍﻿﻿​‍﻿⁠​​​‍⁠​‌​ники для нужд МАОУ СОШ № 37
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
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	1
	26.20.11.110
	Ноутбук ASUS 
	
	✓
	

	2
	26.20.18.110
	МФУ Kyocera 
	
	✓
	

	3
	26.20.17.120
	Проектор Асег Н6541 
	
	✓
	



1. Объект закупки:
	№
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм
	Кол-во

	1
	Ноутбук ASUS 
	Диагональ экрана в дюймах не менее 15.6 "
Разрешение экрана не менее 1920х1080
Частота обновления не менее 60 Гц
Разрешение матрицы экрана-FHD
Яркость экрана-не менее 250 кд/м2
Поверхность экрана-матовая
Тип матрицы-IPS
Тип матрицы маркетинговый-IPS
Тип подсветки матрицы-LED
Угол обзора-не менее 170-178 °
Относительная площадь экрана не менее 84 %
Соотношение сторон не менее 16:9
Цветовой охват NTSC не менее 45 %
Оперативная память не менее 16 ГБ, LPDDR5
Распаянная оперативная память-наличие
Объем SSD не менее 512 ГБ
Конфигурация установленного SSD-PCI-E не менее 3.0 x2 M.2 2280
Количество разъемов жесткого диска-1 шт
Тип графического процессора-интегрированный
Графический процессор-AMD Radeon 610M
Процессор-AMD Ryzen 5 7520U
Процессор, частота не менее 2.8 ГГц (4.3 ГГц, в режиме Turbo)
Количество ядер процессора не менее 4-ядерный
Максимальное число потоков не менее 8 шт
Количество высокопроизводительных ядер не менее 4
Объем кэша L2 не менее 2 МБ
Объем кэша L3 не менее 4 МБ
Техпроцесс не менее 6 нм
Ядро процессора-Mendocino
Коммуникации ноутбука
Поддержка технологии Wi-Fi-наличие,не менее  802.11 a/b/g/n/ac/ax
Поддержка технологии Bluetooth-наличие не менее, v5.3
Разъемы и интерфейсы ноутбука
Порты USB 2.0 (Type-A)-1
Порты USB 3.0(Type-A)-1
Макс. скорость передачи данных (Type-A) не менее 
5 Гбит/с
Порты USB 3.0(Type-C)-1
Макс. скорость передачи данных (Type-C) не менее 
5 Гбит/с
РазъемHDMI-1
Версия HDMI-не ниже 1.4
Веб-камера-встроенная
Расположение веб-камеры-над монитором
Разрешение веб-камеры не менее 0.9 Мп
Тип веб-камеры-со шторкой
Разъем наушники/микрофон-комбинированный разъем
Акустическая система-встроенный динамик
Количество микрофонов-1
Количество динамиков-1
Язык клавиатуры-русский/английский
Цвет клавиатуры ноутбука-черный
Цифровой блок клавиатуры-наличие
Подсветка клавиш клавиатуры-наличие
Цвет подсветки клавиатуры-белая
Устройства позиционирования-Touchpad
Тип батареи-Li-Ion
Количество ячеек батареи-не менее 3 cell
Энергоемкость батареи не менее 42 Wh
Максимальное время работы батареи не менее 5 ч
Адаптер питания
Выходная мощность адаптера питания не менее 45 Вт
Материал корпуса-высококачественный пластик
Цветовое решение-черный
Корпус-ударопрочный
Размеры (ШхГхВ) не менее 360 х 232 х 17 мм
	шт
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	2
	МФУ Kyocera 
	Технология печати--лазерный
Тип печати-черно-белый
Формат печати-не менее A4
Режимы работы устройства-копир, принтер, сканер
Тип подключения-проводной
Размещение-настольный
Материал корпуса-пластик
Цвет-белый/черный
Скорость печати A4(ч/б)-не менее 35 стр/мин
Скорость двусторонней печати не менее 17.5 стр/мин
Время разогрева не более 19 с
Время печати первой страницы А4 (ч/б) не более 6.4 с
Разрешение печати (ч/б) не менее 1200 x 1200 dpi
Максимальная нагрузка (А4, в месяц) не менее 50000 страниц
Рекомендуемая нагрузка (А4, в месяц) не менее 2000 страниц
Стандартный лоток подачи не менее 250 листов
Стандартный выходной лоток не менее 150 листов
Лоток ручной подачи не менее 100 листов
Материалы печати-Обычная бумага, обычная бумага
Функции-отправка изображения по e-mail, прямая печать с USB-устройств, режим ожидания
Автоматическая двусторонняя печать-в стандартной комплектации
Плотность бумаги-не менее 60 г/м2 не более 220 г/м2
Количество картриджей--1
Количество цветов картриджей-1
Ч/Б картридж-TK-1250
Ресурс ч/б картриджа-не менее 3000 стр
Ресурс стартового ч/б картриджа не менее 1000 стр
Расходные материалы
TK-1250-Сканирование
Тип сканирующего устройства-планшетный/протяжной
Максимальный формат сканирования не менее A4
Автоподача оригиналов для сканирования не менее 50
Скорость сканирования(ч/б) не менее 40 стр/мин
Скорость сканирования(цвет) не менее 23 стр/мин
Стандартное разрешение сканирования не менее 600x600dpi
Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное не менее 1200 dpi
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное не менее 1200 dpi
Копирование
Максимальный формат копирования не менее A4
Автоподача оригиналов для копирования не менее 50
Время выхода первой копии не более 7.4 с
Максимальное количество копий за цикл не менее 
999 шт
Максимальное разрешение ч/б копирования не менее 
600x600
Масштабирование не менее 25 не более 400 %
Процессор, память
Частота процессора не менее 1024 МГц
Объем оперативной памяти не менее 1024 МБ
Разъемы-Ethernet (RJ-45), USB, USB Type-A
Количество разъемов USB-1
Порты USB 2.0 (Type-A)-1
Скорость интерфейса RJ-45-не менее 10/100/1000BASE-T
Поддержка карт памяти-SD/SDHC
Поддержка языков управления-PCL 6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), Lineprinter, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print
Поддержка шрифтов-не менее 93 контурных шрифта (PCL6, KPDL3), 4 шрифта (Calibri), 4 шрифта (Cambria), 1 растровый шрифт, 45 одномерных штрихкодов (например, EAN-8, EAN-13, EAN-128)
Поддержка ОС-Все текущие операционные системы Windows, MAC OS X версии 10.9 или выше, Chrome OS
Технологии мобильной печати-AirPrint, Mopria
Управление-ЖК-дисплей, веб-интерфейс
Дисплей-Встроенный ЖК-дисплей
Цветность дисплея-монохромный
Количество строк-не менее 5
Количество символов в строке не менее 21
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе не более 534.4 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 
10.8 Вт
Максимальный уровень шума при работе не более 52 дБ
Комплектация-МФУ с автоподатчиком на не менее 50 листов, лоток подачи на не менее 250 листов, лоток вывода на не менее 150 листов, универсальный лоток на не менее 100 листов Стартовый тонер на не менее 1000 стр.
Размеры (ШхВхГ) не менее 417 x 437 x 412 мм
	шт
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	3
	Проектор Асег Н6541 
	Класс устройства-стационарный
Основной цвет- белый
Проекционная технология -DLP
Собственное разрешение -не менее 1920x1080
Максимальное разрешение не менее 1920x1200
Соотношение сторон не менее 4:3, 16:9
Поддержка 3D - наличие
Яркость изображения не менее 5200 лм (ANSI)
Контрастность не менее 10000:1
Максимальная частота вертикальной развертки не менее 120 Гц
Объектив
Диагональ матрицы (дюйм) не менее 0.65"
Zoom-не менее x2
Лампа
Тип лампы -HID
Количество ламп-1 шт
Срок службы лампы-не менее 5000 ч
Срок службы лампы в экономичном режиме не менее 
15000 ч
Мощность лампы не менее 240 Вт
Варианты проекции- вертикальная, обратная, прямая
Тип фокусировки-ручная
Минимальное проекционное расстояние -не более 1 м
Максимальное проекционное расстояние не менее 10 м
Минимальный размер проекции по диагонали не более 0.71 м
Максимальный размер проекции по диагонали не менее 7.75 м
Минимальный размер проекции по диагонали (дюйм) не более 28"
Максимальный размер проекции по диагонали (дюйм) не менее 305"
Проекционное соотношение не менее 1.48 не более 1.62
HDTV-совместимость-480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Аудио
Количество встроенных динамиков-1 шт
Суммарная мощность динамиков-не менее 3 Вт
Подключение
Аудио- / видеовходы-не менее 1x mini Jack 3.5 mm, 2x HDMI
Аудио- / видеовыходы- не менее 1x mini Jack 3.5 mm
Интерфейсы- RS-232, USB Type-A x 1
Функции и возможности
Совместимость ОС-Windows
Настройка трапецеидальных искажений 
автоматическая, ручная
Технологии и функции-Acer BlueLightShield, Acer ColorBoost3D, Acer ColorSafe II
Режимы, настройки-гамма, контраст, настройка цветовой температуры, настройки цвета стены, насыщенность, профили изображения, ещё
Дополнительная информация и питание
Уровень шума -не более  27 дБ
Тип и напряжение питания-от сети не менее от 100-240В/50-60 Гц
Потребляемая мощность не более 290 Вт
Материал корпуса-пластик
Потолочное крепление-наличие
Наличие ПДУ-наличие
Тип пульта ДУ-ИК
Комплектация-документация, кабель питания
Особенности, дополнительно-регулируемые ножки
Ширина-не менее 313 мм
Глубина не менее 236 мм
Высота не менее 113 мм
	шт
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2. Место поставки: Краснодарский край, г Краснодар, ул Сормовская, 169
3. Срок поставки: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
       4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
