I.Техническое задание 
на поставку запчастей для сельскохозяйственной техники 
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКП⁠⁠‌‍‌⁠‍﻿⁠‌‍‌​​⁠﻿​‍​‌﻿‌⁠⁠​‌​​﻿​​​﻿⁠﻿‌⁠‌‌‍‌‍‌​Д 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	28.30.92.000
	Корпус режущего узла
	подп. "и" п. 5
	
	

	2. 
	28.30.92.000
	Корпус режущего узла
	подп. "и" п. 5
	
	

	3. 
	28.30.92.000
	Стойка крепления режущего узла
	подп. "и" п. 5
	
	

	4. 
	29.32.30.220
	Ступица опорного колеса 
	
	
	✓

	5. 
	28.30.92.000
	Лапы стрельчатые 
	подп. "и" п. 5
	
	

	6. 
	28.30.92.000
	Стойки крепления лап 
	подп. "и" п. 5
	
	

	7. 
	28.30.92.000
	Лапы стрельчатые 
	подп. "и" п. 5
	
	

	8. 
	28.30.92.000
	Стойки крепления 
лап 
	подп. "и" п. 5
	
	

	9. 
	28.30.92.000
	Лемех 
плуга 
	подп. "и" п. 5
	
	

	10. 
	28.30.92.000
	Отвал 
плуга 
	подп. "и" п. 5
	
	

	11. 
	28.30.92.000
	Полевая 
доска 
	подп. "и" п. 5
	
	

	12. 
	28.30.92.000
	Корпус 
	подп. "и" п. 5
	
	

	13. 
	28.30.92.000
	Лемех плуг оборотный 
	подп. "и" п. 5
	
	

	14. 
	28.30.92.000
	Лемех плуг оборотный 
	подп. "и" п. 5
	
	

	15. 
	28.30.92.000
	Долото 
	подп. "и" п. 5
	
	

	16. 
	28.30.92.000
	Долото 
	подп. "и" п. 5
	
	

	17. 
	28.30.92.000
	Сошники 
	подп. "и" п. 5
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ 
п/п
	Наименование товара 
	Наименование характеристики

	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Корпус режущего узла
	Тип: УР_5.01.00.000АУ
Исполнение: левый
Вес с упаковкой
Крепление крышки: стопорное кольцо
Тип смазки: консистентная
Уплотнение: манжета
Длина упаковки: 15 см
Высота упаковки: 15 см
Ширина упаковки: 15 см
Необходимо обеспечить совместимость с сельскохозяйственной техники, имеющимся у Заказчика
	шт.
	6

	2. 
	Корпус режущего узла
	Тип: УР_5.01.00.000АУ-01
Исполнение: правый
Крепление крышки: стопорное кольцо
Тип смазки: консистентная
Уплотнение: манжета
Длина упаковки: 15 см
Высота упаковки: 15 см
Ширина упаковки: 15 см
Необходимо обеспечить совместимость с сельскохозяйственной техники, имеющимся у Заказчика
	шт.
	6

	3. 
	Стойка крепления режущего узла
	Тип: УР-5.00.00.001
Назначение: для крепления режущего узла
Материал: сталь
Необходимо обеспечить совместимость с сельскохозяйственной техники, имеющимся у Заказчика
	шт.
	10

	4. 
	Ступица опорного колеса 
	Необходимо обеспечить совместимость с сельскохозяйственной техники, имеющимся у Заказчика ДМ-3,2 
	шт.
	2

	5. 
	Лапы стрельчатые 
	Ширина захвата: 330
Толщина: не менее 6 мм
Материал: борсодержащая сталь
Наплавка: «Сормайт»
Необходимо обеспечить совместимость с культиватором, имеющимся у Заказчика КПС-4
	шт.
	20

	6. 
	Стойки крепления лап 
	Высота: 460 мм
Толщина: 147 мм
Крепёжные отверстия: 11 мм
Необходимо обеспечить совместимость с культиватором, имеющимся у Заказчика КПС-4,2
	шт.
	10

	7. 
	Лапы стрельчатые 
	Ширина захвата: 0,41 м
Толщина: 9 мм
Материал: сталь 65
Необходимо обеспечить совместимость с культиватором, имеющимся у Заказчика КПЭ-3,8
	шт.
	20

	8. 
	Стойки крепления 
лап 
	Необходимо обеспечить совместимость с культиватором, имеющимся у Заказчика КПЭ-3,8
	шт.
	10

	9. 
	Лемех 
плуга 
	Ширина захвата: 35 см
Материал: сталь
Необходимо обеспечить совместимость с плугом, имеющимся у Заказчика ПЛН 5-35
	шт.
	5

	10. 
	Отвал 
плуга 
	Тип: отвал
Материал: сталь
Необходимо обеспечить совместимость с плугом, имеющимся у Заказчика ПЛН 5-35
	шт.
	5

	11. 
	Полевая 
доска 
	Материал: сталь
Необходимо обеспечить совместимость с плугом, имеющимся у Заказчика ПЛН 5-35
	шт.
	5

	12. 
	Корпус 
	Материал: чугун
Необходимо обеспечить совместимость с плугом, имеющимся у Заказчика ПЛН 5-35
	шт.
	5

	13. 
	Лемех плуг оборотный 
	Исполнение: левый
Материал: сталь
	шт.
	4

	14. 
	Лемех плуг оборотный 
	Исполнение: правый
Материал: Сталь
Необходимо обеспечить совместимость с плугом, имеющимся у Заказчика ПОН 4+1
	шт.
	4

	15. 
	Долото 
	Исполнение: левое
Материал: сталь
Необходимо обеспечить совместимость с плугом, имеющимся у Заказчика ПОН 4+1
	шт.
	8

	16. 
	Долото 
	Исполнение: правое
Материал: Сталь
Необходимо обеспечить совместимость с плугом, имеющимся у Заказчика ПОН 4+1
	шт.
	8

	17. 
	Сошники 
	Необходимо обеспечить совместимость с сеялкой, имеющийся у Заказчика сеялка СЗ-5,4
	шт.
	20


2. Место поставки: 450535, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чернолесовское, ул. Тополиная, д.1
3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. 
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
3.2. Поставка осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 16.30 (с 09.00 до 16.00 по пятницам, по местному времени).
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



                                 Директор                                                                                       Мустафин И.Г.
