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Техническое задание 
на поставку элект‌﻿‌‍ротоваров
для нужд МУП «ВКС» 
1.	Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875 
(Преимущество)

	1. 
	27.11.50.120
	Преобразователь частоты
	
	
	✓

	2. 
	27.33.13.164
	Сетевой дроссель
	
	
	✓

	3. 
	27.12.22.000
	Выключатель авт.
	подп. "и" п. 5
	
	



	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Преобразователь частоты LCI G110/P132-4 
INSTART
	Трехфазная сеть: 342-440 В ± 5%, (± 5% не более 20м/с), 50/60 Гц(± 2%)
Мощность: 110/132 кВт
Выходной ток: 210/250 А
Соответствующий электродвигатель: 110/132 кВт
Степень защиты: IP20
	Шт.
	2

	2. 
	Сетевой дроссель INSTART
ISF-110/214-4 

	Индуктивность: 0.035 мГн-0.056 мГн
Рабочая частота: 47 - 63 Гц
Степень защиты: IP00
Рабочее напряжение: 400В-440 В
Мощность: 110кВт
Ток: 214A
	Шт.
	4

	3. 
	Выключатель авт. КЭАЗ 
	Тип: ВА04-36-340010
Тип устройства: силовой автоматический выключатель в литом корпусе.
Количество полюсов: 3
Номинальный ток: 250А.
Номинальное напряжение: до 690 В переменного тока (AC), 50/60 Гц.
Уставка электромагнитного расцепителя: 3000 А
Климатическое исполнение: УХЛ3
Степень защиты корпуса: IP20.
	Шт.
	2


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 15 календарных. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
3.1. Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


Входной контроль обеспечивает: 
Старший мастер МУП «ВКС»____________________________________________Лысач С.А.

