ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ 

	1
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Акватроника» (ООО «Акватроника»)

	2
	Место выполнения Работ
	1) р.п. Залари, ул. Красина, 51 (скважина № 1);
2) р.п. Залари, ул. Красина, 51 (скважина №3);
3) р.п. Залари, ул. Красина, 51 (перед поступлением в распределительную сеть);
4) р.п. Залари, ул. Урицкого, 11 (распределительная сеть);
5) р.п. Залари, пер. Советский, 21 (распределительная сеть);
6) р.п. Залари, ул. Московская, 2В (скважина № 1);
7) р.п. Залари, ул. Московская, 2В (перед поступлением в распределительную сеть);
8) р.п. Залари, ул. Совхозная, 24 (распределительная сеть);
9) р.п. Залари, ул. Апрельская, 11 (распределительная сеть).

	3
	Наименование работ
	1. Исследование воды на микробиологические показатели (классический бактериологический метод)
2. Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели
3. Исследование воды на радиологические показатели
4. Выезд специалиста для проведения отбора проб 

	4
	Исходно-разрешительная документация, предоставляемая Заказчиком
	1. Документы, определяющие статус организации;

2. Свидетельства ИНН, ОГРН;
3. Доверенность на представителя Исполнителя;
4. Задание Заказчика. 

	5
	Законодательные основания 
	1. Федеральный Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
2.  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий",
3.  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

	6
	Состав и содержание работ
	Исполнитель обязуется оказать Заказчику работы по заявкам в рамках производственного контроля. Информация по объектам проведения работ представлена в Приложениях №1 и №2 к Техническому заданию.

	7
	Результат Работ
	Подрядчик передает Заказчику: 
1. Документы содержащие результаты оказанных услуг, 
2. Акты об оказании услуг, 
3. Счета-фактуры нарочно или посредством электронной почты.

	8
	Порядок финансирования (оплаты Работ)
	Оплата услуг производится в течение 90 дней.
Стоимость Работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта. 

	9
	Сроки выполнения Работ
	Сентябрь – декабрь 2026 г.

	10
	Наличие аттестата аккредитации
	да


Приложение№ 1 к Техническому заданию
на выполнение работ
Спецификация
	Место отбора/

Точки отбора проб
	Наименование показателей
	Сентябрь/

Точки отбора проб
	Октябрь/

Точки отбора проб
	Ноябрь/

Точки отбора проб
	Декабрь

Точки отбора проб
	Общее количество за период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Место водозабора (кран отбора проб из скважины) – Заларинский район, р.п. Залари, ул. Красина, 51 (скважина № 1);
2. Место водозабора (кран отбора проб из скважины) – Заларинский район, р.п. Залари, ул. Красина, 51 (скважина № 3); 3.Перед поступлением в распределительную сеть - Заларинский район, р.п. Залари, ул. Красина, 51;
4. Из распределительной сети – Заларинский район, р.п. Залари, ул. Урицкого, 11;
5. Из распределительной сети – Заларинский район, р.п. Залари, ул. пер. Советский, 21.


	Общее микробное число (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии Escherichia coli (E. coli), Колифаги
	1-5
	3-5
	1-5
	3-5
	16

	
	Запах при 20ºС, 60ºС
	1-5
	3-5
	1-5
	3-5
	16

	
	Вкус (привкус)
	1-5
	3-5
	1-5
	3-5
	16

	
	Мутность (по формазину)
	1-5
	3-5
	1-5
	3-5
	16

	
	Цветность
	1-5
	3-5
	1-5
	3-5
	16

	
	Сухой остаток (массовая концентрация)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Нефтепродукты
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Перманганатная окисляемость
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Анионные поверхностно – активные вещества (АПАВ)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Жесткость, жесткость общая
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Алюминий (ионы алюминия)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Барий (ионы бария)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Бериллий
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Железо общее
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Кремний (кремнекислота в пересчете на кремний)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Литий  
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Магния ионы (массовая концентрация)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Марганец
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Мышьяк (ионы мышьяка) массовая концентрация
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Нитраты (нитрат-ион)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Нитрит – ион (нитриты) массовая концентрация
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Ртуть (общая ртуть)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Селен
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид – иона (в пересчете на сульфид-ион) (в т.ч. Расчетный показатель: сероводрод)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Стронций  
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Сульфат – ион (сульфаты)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Фторид – ион (фториды)
	1-3
	-
	1-3
	-
	6

	
	Удельная суммарная альфа-активность (Аб) удельная суммарная бета-активность (Ав) Радионуклиды
Радон (222Rn)
	-
	-
	1, 2
	-
	2

	
	оформление акта отбора проб
	1
	1
	1
	1
	4

	
	Оформление протокола
	5
	3
	5
	3
	16

	
	отбор проб
	5
	3
	5
	3
	16

	Выезд специалиста/количество раз
	1
	1
	1
	1
	4


Приложение№ 2 к Техническому заданию
на выполнение работ
Спецификация
	Место отбора/

Точки отбора проб
	Наименование показателей
	Сентябрь/

Точки отбора проб
	Октябрь/

Точки отбора проб
	Ноябрь/

Точки отбора проб
	Декабрь

Точки отбора проб
	Общее количество за период

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6. Место водозабора (кран отбора проб из скважины) – Заларинский район, р.п. Залари, ул. Московская, 2В (скважина № 1);
7.Перед поступлением в распределительную сеть - Заларинский район, р.п. Залари, ул. Московская, 2В;
8. Из распределительной сети – Заларинский район, р.п. Залари, ул. Совхозная, 24;
9. Из распределительной сети – Заларинский район, р.п. Залари, р.п. Залари, ул. Апрельская, 11.
	Общее микробное число (ОМЧ) Обобщенные колиформные бактерии Escherichia coli (E. coli),Колифаги*
	6-9
	7-9
	6-9
	7-9
	14

	
	Запах при 20ºС, 60ºС
	6-9
	7-9
	6-9
	7-9
	14

	
	Вкус (привкус)
	6-9
	7-9
	6-9
	7-9
	14

	
	Мутность (по формазину)
	6-9
	7-9
	6-9
	7-9
	14

	
	Цветность
	6-9
	7-9
	6-9
	7-9
	14

	
	Сухой остаток (массовая концентрация)
	6-7
	-
	6-7
	-
	4

	
	Нефтепродукты
	6-7
	-
	6-7
	-
	4

	
	Перманганатная окисляемость
	6-7
	-
	6-7
	-
	4

	
	АПАВ
	6-7
	-
	6-7
	-
	4

	
	Водородный показатель (рН)
	6-7
	-
	6-7
	-
	4

	
	Жесткость, жесткость общая
	6-7
	-
	6-7
	-
	4

	
	Алюминий (ионы алюминия)
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Барий (ионы бария)
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Бериллий
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Железо общее
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Кремний (кремнекислота в пересчете на кремний)
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Литий  
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Магния ионы (массовая концентрация)
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Марганец
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Мышьяк (ионы мышьяка) массовая концентрация
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Нитраты (нитрат-ион)
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Нитрит – ион (нитриты) массовая концентрация
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Ртуть (общая ртуть)
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Селен
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Суммарная концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид – иона (в пересчете на сульфид-ион) (в т.ч. Расчетный показатель: сероводрод)
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Стронций  
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Сульфат – ион (сульфаты)
	7
	-
	6-7
	-
	3

	
	Фторид – ион (фториды)
	7
	-
	6-7
	-
	2

	
	Удельная суммарная альфа-активность (Аб) удельная суммарная бета-активность (Ав) Радионуклиды
Радон (222Rn)*
	
	
	6
	
	1

	
	оформление акта отбора проб
	1
	1
	1
	1
	4

	
	Оформление протокола
	4
	3
	4
	3
	14

	
	отбор проб
	4
	3
	4
	3
	14

	Выезд специалиста/количество раз
	1
	1
	1
	1
	4


