Техническое задание
на поставку картриджей

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Огран‌​﻿⁠‍﻿‌﻿‌‍​⁠﻿‌​‍​‌⁠‍‌‍﻿‌‌​​‌‍‍﻿﻿⁠﻿‌⁠‌﻿‌‌‍​‌​ичение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.40.120
	Картридж
	
	✓
	

	2
	26.20.40.120
	Картридж
	
	✓
	

	3
	26.20.40.120
	Картридж
	
	✓
	

	4
	26.20.40.120
	Картридж 
	
	✓
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Описание объекта закупки:
	№
	Наименование
	Функциональные, технические и качественные характеристики (эксплуатационные характеристики) товара
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Картридж 
CTL-1100XK
	Тип: картридж для лазерного принтера 
Цвет: Черный
Ресурс: не менее 3 000 страниц (при 5 % заполнении листа А4)
Наличие электронного чипа: соответствие
[bookmark: _GoBack]Совместимость с «МФУ» Pantum CM1100DN - соответствие

	шт
	1

	2
	Картридж 
CTL-1100XY
	Тип: картридж для лазерного принтера 
Цвет: Желтый
Ресурс: не менее 2 300 страниц (при 5 % заполнении листа А4)
Наличие электронного чипа: соответствие
Совместимость с «МФУ» Pantum CM1100DN-
соответствие
	шт
	1

	3
	Картридж 
CTL-1100XC
	Тип: картридж для лазерного принтера 
Цвет: Голубой
Ресурс: не менее  2 300 страниц (при 5 % заполнении листа А4)
Наличие электронного чипа: соответствие
Совместимость с «МФУ» Pantum CM1100DN-
соответствие
	шт
	1


	4
	Картридж CTL‑1100XM
	Тип: картридж для лазерного принтера
Цвет: Пурпурный 
Ресурс: не менее 2 300 страниц (при 5 % заполнении листа А4)
Наличие электронного чипа: соответствие
Совместимость с «МФУ» Pantum CM1100DN-
соответствие
	шт
	1


2. Место поставки товара: Российская Федерация, Красноярский край, инд. 663302 г. Норильск, проезд Солнечный, д. 6, КГАУЗ «Норильская ГСП».
3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. Отсчёт срока начинается со дня, следующего за датой подписания настоящего Договора. Если последний день срока приходится на нерабочий день, срок поставки переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качественным и функциональным характеристикам товара: 
4.1. Поставляемые картриджи должны быть изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара. 
4.2. Поставляемые картриджи должны являться новыми, ранее не использованными (все составные части товара должны быть новыми), не перезаправленными, не восстановленными и не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании. Картриджи не должны иметь признаков контрафактной продукции, а именно несанкционированного использования или нанесения торговых марок без официального одобрения владельцев торговых марок. На корпусах картриджей и на упаковке не должно быть признаков удаления или скрытия нанесенных ранее торговых марок. 
4.3. Корпус картриджа не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия: фотовал должен быть с ровным глянцевым покрытием, не допускается наличие полос по валу и по краям, при повороте фотовала на магнитном валу не должно быть следов тонера, чека с запорной лентой должны составлять одно целое с боковиной картриджа. 
4.4. Картриджи должны полностью отрабатывать заявленный рабочий объем. 
4.5. Напечатанная на печатающем устройстве Заказчика тестовая страница не должна иметь дефектов печати (серый фон, посторонние следы, различную интенсивность цвета шрифта и т.п.). 
4.6. При распечатывании тестовой страницы, содержащей 100% заливку цветом, не должно наблюдаться неравномерной плотности печати, полос и повторяющихся дефектов. 
4.7. Установка картриджей в принтер и извлечение из принтера не должны требовать применения значительных физических усилий. Картриджи должны устанавливаться и извлекаться из принтеров свободно.  
4.8. При эксплуатации картриджи не должны приводить к поломке оборудования, в котором они эксплуатируются. 
4.9. В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации к безопасности товара, являющегося предметом заказа. Товар должен быть безопасен для здоровья и жизни потребителя. 
4.10. Руководство по эксплуатации должно быть на русском языке. 
5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: 
5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной
В течение гарантийного срока Поставщик обязуется устранять недостатки (осуществлять замену) товаров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за свой счет в срок, указанный в заявке Заказчика. Все расходы, связанные с ремонтом или заменой некачественного Товара (или его элементов) в гарантийный период, несет Поставщик.
6.Требования к техническим характеристикам товара: 
6.1. Товар должен соответствовать: 
- ГОСТ 13.2.014-2001 Репрография. Копирография. Метод испытания сухих тонеров для электрофотографических аппаратов по качеству воспроизведения изображения на копиях;
- ГОСТ 13.2.015-2001 Репрография. Копирография. Метод определения расхода тонера при проявлении в электрофотографических аппаратах
7. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: 
7.1. Картриджи должны быть герметично упакованы заводским способом в вакуумную упаковку, в электростатический, герметичный пакет из полимерного материала. Упакованный в пакет картридж должен быть помещен в индивидуальную картонную коробку, снабженную в зависимости от модели, вкладышами, исключающими его перемещение внутри коробки. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин и порезов. На картридже не должны присутствовать следы чернил или тонера. На упаковку каждого картриджа должна быть нанесена типографическим способом информация, содержащая следующие данные: 
0. товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя;  
· код картриджа;
· наименование одной или более моделей, в которых может быть использован картридж;        
0. дата изготовления. 

