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В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Шкаф сушильный "Топтыжка 4" РШС ЗМК
	Предназначен для сушки детской одежды, обуви, головных уборов, перчаток 
Шкафы состоят из не менее 4х отдельных секций. 
Производительность воздуха: не менее 792 куб. м/ч общая, не мене 158 куб. м/ч на каждую секцию
Мощность нагревателя: не менее 2000 Вт
Уровень шума: не более 55 дБ
Напряжение: 220 В
Ток: не менее 10 А
Тип нагревательного элемента: слюдяной-миканитовый
Защита от перегрева: наличие
Светодиодные лампы индикации режимов на блоке управления- наличие
Управление многопозиционными переключателями флажкового типа-соответствие
Режимы сушки: 
не менее  40 °С, 
не менее  60 °С (на выходе нагревательного элемента), проветривание - соответствие
Влагозащищенность: Не требует предварительного отжима одежды - соответствие
Тип вентилятора: Осевой
Габаритные размеры: (высота х ширина х глубина) не менее 1370х1090х350 мм.
Корпус сборно-разборный, 
Материал: сталь с порошковой эмалью 
Двери распашные, с ригельными замками-соответствие. 
В каждой из четырёх секций не менее двух перфорированных полок
двойной крючок для одежды-наличие.
Цвет по согласованию с Заказчиком
	шт
	15



2. Место поставки и сборки: 628301, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. НЕФТЕЮГАНСК, МКР. 5-Й, СТР. 15
3. Срок поставки и сборки: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора
3.1. Поставка, погрузочно-разгрузочные работы и сборка осуществляются Поставщиком за его счет 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

