Приложение № 2 

к Документации об электронном Аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОСТАВКИ ВИКЕТ-ПАКЕТОВ ДЛЯ НУЖД АО «СМАК»
 1. Предмет договора.
1.1 Изготовление и поставка викет-пакетов для нужд АО «СМАК».
 2. Описание объекта закупки.
2.1 Викет-пакет (далее — товар или викет-пакет с печатью) применяется для упаковывания хлеба и хлебобулочных изделий на высокоскоростных автоматических линиях фасовки (75 уп/мин). Викет-пакеты с поверхностной печатью предназначены для упаковывания готовой пищевой продукции для обеспечения ее сохранности и качества при транспортировании и хранении.

2.2 Материалы для изготовления пакетов должны соответствовать гигиеническим нормативам ТС 005/2011 " О безопасности упаковки, утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769
2.3 Викет-пакет должен быть изготовлен из неориентированной полипропиленовой пленки, Пакет полимерный на основе полиолефинов или полиэфиров материалов, с клапаном, с печатью разрешённый к использованию в пищевой промышленности с контактом пищевой продукции. Толщина пленки – 25 мкм (микрон) (погрешность толщины не более ±5%). Цвет пленки бесцветный (прозрачный).
Требование к пленке СПП:

-  СКТ 0,1-0,20

-  Ударная прочность не менее 50 г. с высоты 660 мм

-  Физ. Мех. Разрушающее напряжение не менее 32 Мпа и относительное удлинение не менее 650%

-  Оптическая мутность не более 4%

-  Блеск / глянец не менее 75%

-  Разнотолщинность не более 0,8 мкм
-  Морозостойкая добавка в осенне-зимний период при изготовлении СРР – наличие 

-  Возможность нанесения индивидуального промокода – наличие 

-  Возможность нанесения матового лака или иных тактильных покрытий – наличие

-  Возможность печати не менее 6 цветов – наличие

Продукция изготовлена на предприятии, сертифицированном по международному ISO 9001:2015 и двум Российским ИСО ГОСТ Р 9001-2015 и ИСО ГОСТ Р 22000-2019 – соответствие 
2.4 Викет-пакет должен быть изготовлен в различных вариациях размеров каждой из которых присвоено наименование. Наименования и размеры викет-пакетов указаны в Таблице №1 настоящего технического задания. Викет-пакеты должны быть изготовлены из пленки печатью по согласованным макетам. Наименования викет-пакетов, которые должны быть изготовлены из пленки с печатью (далее — викет-пакеты с печатью), а также параметры печати, указаны в Таблице №1 настоящего технического задания.
 3. Наименования, размеры и количество товара.
3.1 Наименования, размеры и количество товара указаны ниже в Таблице №1.
Таблица №1
	№ п/п
	Размеры викет-пакета, мм количество цветов
	Наименование
викет-пакета
	Толщина пленки (±5%), мкм
	Расчетное количество, шт*
	Период поставки
	Адрес доставки

	
	
	
	
	
	окт 2026
	ноя 2026
	дек 2026
	янв 2027
	

	1
	Смотреть приложение № 1 – Макеты (для расчета цены).
	Пакет "Булочка Изюмка" 0,16, шт.
	25
	362 000
	 
	 
	181 000
	181 000
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 8

	2
	
	Пакет "Хлеб Бородинский" 0,35, шт.
	25
	2 280 000
	 
	760 000
	760 000
	760 000
	

	3
	
	Пакет "Хлеб Бородинский" 0,35 (7сут) , шт.
	25
	315 000
	 
	105 000
	105 000
	105 000
	

	4
	
	Пакет "Хлеб дачный 0,35", шт.
	25
	735 000
	 
	245 000
	245 000
	245 000
	

	5
	
	Пакет "Хлеб Дачный" 0,35 (7 сут.), шт.
	25
	140 000
	 
	140 000
	 
	 
	

	6
	
	Пакет "Хлеб демидовский 0,35", шт.
	25
	288 000
	 
	96 000
	96 000
	96 000
	

	7
	
	Пакет "Хлеб Демидовский" 0,35 (7 сут.), шт.
	25
	50 000
	 
	 
	50 000
	 
	

	8
	
	Пакет "Хлеб Олимпия" (7 сут.), шт.
	25
	50 000
	 
	 
	50 000
	 
	

	9
	
	Пакет "Хлеб Олимпия" 0,275, шт.
	25
	225 000
	 
	75 000
	75 000
	75 000
	

	10
	
	Пакет "Хлеб Ржаной Премиум 0,35", шт.
	25
	258 000
	 
	86 000
	86 000
	86 000
	

	11
	
	Пакет "Хлеб ржаной Премиум" 0,35 (7 сут) , шт.
	25
	50 000
	 
	 
	50 000
	 
	

	12
	
	Пакет "Хлеб Росток" (7 сут.), шт.
	25
	180 000
	 
	60 000
	60 000
	60 000
	

	13
	
	Пакет "Хлеб Росток" 0,3, шт.
	25
	588 000
	 
	196 000
	196 000
	196 000
	

	14
	
	Пакет "Хлеб Русский" 0,3 (К), шт.
	25
	1 770 000
	 
	590 000
	590 000
	590 000
	

	15
	
	Пакет "Хлеб Русский" 0,3 (К) (7 сут) , шт.
	25
	180 000
	 
	90 000
	 
	90 000
	

	16
	
	Пакет "Хлеб с семечками" 0,23  шт.
	25
	351 000
	 
	117 000
	117 000
	117 000
	

	17
	
	Пакет "Хлеб с семечками" 0,23 (7сут), шт.
	25
	100 000
	 
	 
	 
	100 000
	

	18
	
	Пакет "Хлеб Смак 0,275" 21 сутки, шт.
	25
	411 000
	 
	137 000
	137 000
	137 000
	

	19
	
	Пакет "Хлеб Чусовской" 0,3 (К), шт.
	25
	4 440 000
	 
	1 480 000
	1 480 000
	1 480 000
	

	20
	
	Пакет "Хлеб Чусовской"0,3 (К) (7 сут), шт.
	25
	260 000
	 
	130 000
	 
	130 000
	

	21
	
	Пакеты "Хлеб Бородинский " 0,3 подовый, шт.
	25
	1 185 000
	 
	395 000
	395 000
	395 000
	

	22
	
	Пакет "Лаваш Грузинский 0,4кг.", шт.
	25
	436 000
	109 000
	109 000
	109 000
	109 000
	г.Челябинск, ул. Лавровая,11

	23
	
	Пакет "Лаваш Армянский 0,2 кг" , шт.
	25
	364 000
	91 000
	91 000
	91 000
	91 000
	

	24
	
	Пакет "Батон с луком" 0,25 (К), шт.
	25
	160 000
	 
	160 000
	 
	 
	г. Екатеринбург, Логопарк Кольцовский тер., строение 12.

	25
	
	Пакет "Батон Нарезной - нарезной" 0,33 (К) , шт.
	25
	1 880 000
	470 000
	470 000
	470 000
	470 000
	

	26
	
	Пакет "Батон Нарезной" 0,33 (К) (7сут), шт.
	25
	1 260 000
	 
	420 000
	420 000
	420 000
	

	27
	
	Пакет "Батон молочный"  0,35  (К), шт.
	25
	9 000 000
	 
	3 000 000
	3 000 000
	3 000 000
	

	28
	
	Пакет "Батон Молочный"  0,35  (К) (7 сут), шт.
	25
	2 910 000
	 
	970 000
	970 000
	970 000
	

	29
	
	Пакет "Булка с отрубями" (нарезка) 0,33, шт.
	25
	4 320 000
	1 080 000
	1 080 000
	1 080 000
	1 080 000
	

	30
	
	Пакет "Булка с отрубями 0,33" 7 Суток, шт.
	25
	364 000
	91 000
	91 000
	91 000
	91 000
	

	31
	
	Пакет "Батон подмосковный - нарезка 0,33" (К), шт.
	25
	1 650 000
	 
	550 000
	550 000
	550 000
	

	32
	
	Пакет "Хлеб Бабушкин" 0,3(К) , шт.
	25
	3 570 000
	 
	1 190 000
	1 190 000
	1 190 000
	

	33
	
	Пакет "Хлеб Бабушкин" 0,3(К) (7 суток), шт.
	25
	420 000
	 
	140 000
	140 000
	140 000
	

	34
	
	Пакет "Хлеб Деревенский" 0,3 (К), шт.
	25
	4 080 000
	 
	1 360 000
	1 360 000
	1 360 000
	

	35
	
	Пакет "Хлеб Деревенский" 0,3(К) (7 сут.), шт.
	25
	255 000
	 
	85 000
	85 000
	85 000
	


*Допускается отклонение по количеству +/- 10%. Поставщик по технологии производства имеет право поставить продукции больше или меньше от общего количества поставки в пределах согласованных отклонений. Заказчик обязуется принять и оплатить фактически поставленное количество продукции с учетом возможных технологических отклонений.
 4. Наименования викет-пакетов с печатью, параметры печати.
4.1 Печать на викет-пакетах должна осуществлять при помощи флексоформ изготовляемых на основании согласованного сторонами дизайн макета. Изготовление флексоформ должно осуществляться Поставщиком. Стоимость изготовления флексоформ должны быть включены в стоимость товара. Макеты предоставляются Заказчиком. Не допускается изменение размера макета и технологических отверстий, по количеству цветов и расположению насечек. 
4.2 Требования к дизайн проекту (макету):
- В макетах обязательно должны быть указаны размеры шрифтов текста.
 5. Требования к качеству товара.
5.1 Материалы для изготовления пакетов должны соответствовать гигиеническим нормативам ТР ТС 005/2011 " О безопасности упаковки, утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769

5.2  Для изготовления пакетов в зимний период, применяются материалы по зимней рецептуре (зима). Пакеты должны выдерживать низкий температурный режим. Пакет не должен лопаться при резком перепаде температуры.
Требования к качеству печати:
- Совмещение красок ±0,3

- Линиатура печати 150 Lpi

- Дельта Е - СМС не более 3

- Стойкость печатного рисунка 3 балла по 3 бальной шкале

- Плотность белого 50-52%
- Наличие 100% инспекции качества на печатном оборудовании

Требования к качеству сварки

- Прочность сварных швов не менее 70% от прочности пленки

- Герметичность пакета не нарушена

- Допуск одной стороны пакета относительно другой не более 5 мм.

- Допуск на расстояние между клипсами ±1мм

- Допуск на размер клапана ±3мм

- Наличие опций: преселлер (двойная проварка донной складки)
Требования к цветопередаче:

- Все пантонные цвета, используемые при печати, должны строго соответствовать цветам, представленным в Каталоге Pantone Formula Guide Solid Coated 2022.
5.3 Не допускается:
· негерметичные швы, складки, морщины, надрывы, проколы, загрязнения; мятые, с разрывами, с запрессованными складками, с трещинами, с частичным или полным непрокрашиванием, с отслоением краски, несоответствие дизайну и информации
· слипание пакетов в стопке.
5.4 Качество поставляемого товара должно соответствовать НД (ТУ, ГОСТ 12302). В случае поставки пакетов по ТУ, обязательно наличие копии ТУ или выписки из ТУ, заверенной синей печатью), и ТР ТС 005/2011.
5.5 Приём пакетов осуществляется согласно НД (ТУ, ГОСТ 12302). В случае поставки пакетов по ТУ, необходимо предоставить копию ТУ или выписку из ТУ, заверенные синей печатью.
5.6 При обнаружении некачественного товара поставщик заменяет на аналогичный качественный товар в течении 10 календарных дней.
5.7   Входной приём пакетов по качеству осуществляет Отдел контроля качества АО СМАК в течении 5 рабочих дней с даты поставки. На производстве производится отработка поставляемых партий товара в течении 10 рабочих дней.
 6. Требования к упаковке и маркировке товара.
6.1 Викет-пакеты укладываются в стопы по 250 шт±2%. В пачке пакеты прокладываются ограничителями из картона по краям каждой пачки (для предотвращения загиба углов пакетов) и скрепляются с помощью 2 - х полимерных замков. Затем скрепленные стопы помещают в картонный гофрокороб. Пакеты укладываются в гофрокороба с учетом исключения деформации пакетов при транспортировке пакетов до склада Заказчика. Пакеты должны легко отделяться из стопки, легко открываться при упаковывании продукции на автоматической упаковочной линии. На каждую поставку Поставщик обязан предоставить информацию о поставляемом товаре (пакетах) – декларация о соответствии, паспорт качества, протокол испытаний, удостоверение(сертификат/паспорт) качества. Каждая гофрокоробка идентифицирована транспортным ярлыком с указанием завода изготовителя, номера партии, даты изготовления, наименование изделия, тип и размер пакета или условное обозначение, обозначение нормативного документа. Паллет маркируется паспортом качества на упакованное изделие. Товар поставляется в гофрокоробах. Гофрокоробки уложены на деревянные европоддоны. Высота паллета не более 1,5 метров. Гофрокоробки запаллетированы стретч-плёнкой. Упаковка обеспечивает сохранность товара.
6.2  Маркировка должна соответствовать требованиям ст.6 ТР ТС 005/2011. Транспортная маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 14191-96// ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия.
 7. Требования к безопасности товара.
7.1 ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки», ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия.
 8. Требования к транспортированию и хранению товара.
8.1 Требования к транспортированию и хранению устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия.
 9. Гарантийный срок хранения товара.
9.1 Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.
9.2 Остаточный гарантийный срок хранения товара на момент поставки должен быть не менее 70%.
9.3 Гарантийный срок хранения должен быть указан в качественном удостоверении, на каждую партию товара.
 10. Срок изготовления.

10.1  Срок изготовления продукции составляет не более 21 календарного дня с даты получения заявки. Заказчик направляет макеты Поставщику в виде рабочего файла (ссылка для печати).

Поставщик в течение 3 рабочих дней с даты получения рабочих файлов отправляет Заказчику макеты на утверждение. При необходимости, по требованию Заказчика предоставляется ЦП (цветопроба).

10.2  Срок поставки указывается в заявке Заказчика. 
 11. Период поставки товара.

11.1  Период поставки товара: октябрь 2026 года – январь 2027 года.

 12. Порядок и условия поставки, приёмки товара.

12.1  Поставка товара должна осуществляться партиями по мере необходимости в течение срока действия договора по предварительным заявкам Заказчика. Заявка будет содержать количество, ассортимент и срок поставки каждой партии товара.

12.2  Срок поставки первой партии товара не может превышать 30 (Тридцать) календарных дней с момента приёма Поставщиком заявки Заказчика.

12.3  Заказчик подает заявку Поставщику посредством электронной почты.

12.4  Товар должен доставляться автотранспортом Поставщика и за его счет до склада Заказчика, расположенного по адресу Заказчика указанному в заявке.

12.5  Приёмка товара на складе Заказчика осуществляется только:

Понедельник – с 9:00 до 12:00; с 12:40 до 15:00;

Среда – с 9:00 до 12:00; с 12:40 до 15:00; 

Пятница – с 9:00 до 12:00; с 12:40 до 15:00;

 13. Предоставление образца товара.
13.1  После заключения договора до поставки Поставщик предоставляет образцы викет-пакетов — 250 штук в каждом наименовании, для тестирования на оборудовании Заказчика и проверке на соответствие техническому заданию.
Образцы викет-пакетов для тестирования принимаются только при наличии пакета сопроводительных документов, заверенных печатью поставщика или производителя:

- декларация соответствия;

- сертификат соответствия

- паспорт качества;

- протоколы испытаний на безопасность.

Приложение № 1 – Макеты (для расчета цены).

