Приложение №1 к ЗК
[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку (отпуск) нефтепродуктов через АЗС по топливным картам для нужд 
ФКП "АЭРОПОРТ КЫЗЫЛ"

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	19.20.21.135
	Бензин автомобильный АИ-95
	
	
	✓

	2
	19.20.21.345
	Топливо дизельное
	
	
	✓




1. Наименование, краткие характеристики, количество поставляемых товаров: 
	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во 

	1
	Бензин автомобильный АИ-95
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» Бензин неэтилированный»;
- Экологический класс –не ниже К5;
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 95,0 
- Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   
- Отсутствие механических примесей.
- Концентрация свинца, мг/дм:. Не более 5,0
	литр
	2000

	2
	Топливо дизельное 
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия 
Экологический класс –не ниже К5
Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг
Сезонность: в зависимости от времени (сезона), в которое приобретается топливо 
	литр 
	6000



2. Место поставки товара: поставка товара осуществляется через АЗС, работающих круглосуточно и ежедневно, расположенных на территории Республика Тыва, г. Кызыл и на расстоянии не более трех километров от ФКП «Аэропорт Кызыл».
3. Сроки поставки товара: с момента подписания договора по 31.12.2026 года, включительно. Товар отпускается круглосуточно.
3.1. Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных талонов с серийными номерами, соответствующему номиналу предъявляемых водителями Заказчика талонов. Требуемые номиналы талонов 10л, 20л, 50л., 100л. На случай аварийного отключения электричества на АЗС поставщик обеспечивает бесперебойную заправку автотранспорта Заказчика необходимым топливом.
4.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: 
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
4.4. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.
4.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
