УТВЕРЖДАЮ
Директор 
МУП «ВКС»
__________________ /В.И. Мусатов/

Техническое задание 
на поставку метизов для нужд МУП «ВКС».
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1-7
	25.94.11.110
	Болт
	
	
	✓

	8-12
	25.94.11.130
	Гайка
	
	
	✓

	13
	25.94.11.110
	Болт
	
	
	✓

	14
	25.94.11.130
	Гайка
	
	
	✓

	15
	25.94.11.110
	Болт
	
	
	✓

	16
	25.94.11.130
	Гайка
	
	
	✓

	17
	25.94.11.110
	Болт
	
	
	✓

	18
	25.94.11.120
	Саморез
	
	
	✓

	19
	22.23.19.190
	Дюбель
	
	
	✓

	20-22
	25.94.11.110
	Болт 
	
	
	✓

	23-25
	25.94.11.130
	Гайка
	
	
	✓



	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Болт
	Размер: М16х70 
Материал: сталь
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
	кг 
	80 

	2. 
	Болт
	Размер: М16х100 
Материал: сталь 
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
	кг
	20 

	3. 
	Болт
	Размер: М18х90 
Материал: сталь
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
	кг
	40 

	4. 
	Болт
	Размер: М18х100 
Материал: сталь
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
	кг
	20 

	5. 
	Болт
	Размер: М20х100 
Материал: сталь 
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
	кг
	80 

	6. 
	Болт
	Размер: М12х100 
Материал: сталь
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
	кг
	20 

	7. 
	Болт
	Размер: М14х80 
Материал: сталь
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
	кг
	40 

	8. 
	Гайка
	Размер: М16 
Материал: сталь
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный
	кг
	35

	9. 
	Гайка
	Размер: М18 
Материал: сталь
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный
	кг
	15

	10. 
	Гайка
	Размер: М20 
Материал: сталь
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный
	кг
	20

	11. 
	Гайка
	Размер: М14 
Материал: сталь 
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный
	кг
	10

	12. 
	Гайка
	Размер: М12 
Материал: сталь 
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный
	кг
	5 

	13. 
	Болт
	Размер: М22х120 
Материал: сталь
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
Класс прочности: 5,8 
Тип резьбы: не полная
Шаг резьбы: 2,5 мм.
	кг
	60

	14. 
	Гайка
	Размер: М22 
Материал: сталь
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный 
Класс прочности: 10
Направление резьбы: правое
	кг
	15

	15. 
	Болт
	Размер: М24х120 
Тип: ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 кп 10,9
Тип покрытия: черный
	кг
	112

	16. 
	Гайка
	Размер: М24 
Материал: сталь
Тип: к.п.10.0 СР ГОСТ Р52645
Тип покрытия: черный
	кг
	35

	17. 
	Болт
	Размер: М16х80 
Материал: сталь 
Тип: ММК ГОСТ 7805
Тип покрытия: черный
	кг
	30

	18. 
	Саморез
	Размер: 3,5х35 
Материал: сталь 
Тип по г/к КРУП. рез., фосф.
	кг
	2 

	19. 
	Дюбель
	Размер: 6х35 
Материал: пластмассовый
Тип: распорный
	шт
	2000

	20. 
	Болт 
	Размер: М8х50 
Тип: ГОСТ 7798, 7805, ИСО4014
Тип покрытия: черный
	кг
	1

	21. 
	Болт 
	Размер: М10х50 
Тип: DIN931
Тип покрытия: черный
	кг
	1

	22. 
	Болт
	Размер: М14х60 
Тип: ГОСТ 7798, 7805, ИСО 4014
Тип покрытия: черный
	кг
	1

	23. 
	Гайка
	Размер: М8
Материал: сталь 
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный
	кг
	1

	24. 
	Гайка
	Размер: М10 
Материал: сталь
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный
	кг
	1

	25. 
	Гайка
	Размер: М14 
Материал: сталь 
Тип: DIN934 (ГОСТ 5915)
Тип покрытия: черный
	кг
	1


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1-А.
3. Срок поставки: в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
