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ДОГОВОР  №_____,
	г. Хабаровск
	                                         «___»_____________20__г.


Федеральное государственное бюджетное учреждение «Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России» (ФГБУ «Хабаровский АСЦ МЧС России»), далее именуемое Заказчик, в лице начальника Бондаренко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________, далее именуемое Подрядчик, действующий на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании п.п.8.3 раздела 8 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного учреждения «Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России», утвержденного приказом «Хабаровского АСЦ МЧС России» № 898 от 06.12.2024 года, разработанное на основании Типового положения о закупке товаров, работ и услуг для федеральных государственных бюджетных учреждений МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от 26.11.2024 № 1043, Федерального закона от 18 июля  2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту наружных сетей системы отопления согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Локально-сметному расчету (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью договора, в объеме, соответствующем качеству, результату и иным требованиям, установленным договором (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы, соответствующие требованиям, установленным договором.

1.2. Срок выполнения Работ: не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего договора (включая срок приемки результата Работ Заказчиком).
1.3. Место выполнения Работ: 680052, г. Хабаровск, ул. Донская, 1м, зона ответственности ФГБУ «Хабаровский АСЦ МЧС России»:
1.3.1. Территория, прилегающая к зданию класса подготовки летного состава и группы руководства инв. № 004000000000007380, (далее – Объект).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик вправе:

2.1.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком Работ на условиях, установленных договором.

2.1.2. Досрочно исполнить обязательства по договору.

2.1.3. Привлекать к выполнению настоящего договора субподрядчиков. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции заказчика. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, совершаемые ими в рамках выполнения работ, как за свои собственные. Невыполнение субподрядчиками обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего договора.
2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные договором.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями договора.
2.2.2. Обеспечить соответствие результата Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и договором.
2.2.3. В случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результата Работ, либо создают невозможность ее завершения в срок, письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента, когда о таких обстоятельствах стало известно Подрядчику, и приостановить выполнение Работ.
2.2.4. Предоставлять по требованию Заказчика отчетную документацию и материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с договором, а также иную информацию о ходе выполнения Работ.

2.2.5. С момента начала выполнения работ, установленных настоящим договором, Подрядчик обязан еженедельно, не позднее пятницы предоставлять Заказчику отчет о выполняемых на Объекте работах (с указанием фактически выполненных и планируемых работ).

2.2.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика выявленные в ходе контроля недостатки и дефекты в работе в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении об устранении недостатков.

2.2.7. Обеспечить содержание и уборку рабочего места на Объекте и прилегающей к нему территории, которая использовалась Подрядчиком.

2.2.8. Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды.

2.2.9. Поставить на Объект все необходимые материалы, изделия, конструкции строительную технику и инструменты.

2.2.10. Обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства работ и охраны труда, в том числе: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Правил устройства электроустановок (ПУЭ), а также мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).

2.2.11. Гарантировать:

а) качество используемых материалов, оборудования и приборов, в том числе предоставление сертификатов, технических паспортов и (или) иных документов, удостоверяющих их качество, соответствие требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации к данным видам товаров;

б) качество выполнения всех Работ в соответствии действующими нормами;

в) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работ и в период гарантийной срока.
2.2.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков Работ.

2.3.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.

2.3.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.

2.3.4. Контролировать исполнение Подрядчиком договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

2.3.5. Осуществлять иные права, установленные договором и законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с требованиями и на условиях, установленных договором.

2.4.2. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 2.2.3. договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно.

2.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет – (_______________________)  рублей___копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.
3.2. В цену настоящего договора включены все расходы Подрядчика, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на материалы, оборудование, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.
3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного договором количества и качества выполняемых Работ и иных условий договора.
3.5. Источник финансирования договора – средства Заказчика, полученные при осуществлении им приносящей доход деятельности.
3.6. Оплата по договору производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре.

3.7. Заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере 10 процентов от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора.
Перечисление авансового платежа осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения договора на основании надлежащим образом оформленного счета на оплату аванса.
3.8. Оплата выполненных Работ производится в размере, не превышающем разницу между стоимостью фактически выполненных Работ и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа. Авансовый платеж засчитывается при оплате принятых Заказчиком Работ.
3.9. Оплата выполненных Работ производится не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами документа о приемке Работ. Счет-фактура выставляется Подрядчиком в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.10. Датой оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.11. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.12. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

4.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).
4.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы и иные ресурсы, необходимые ему для выполнения Работ по договору, если условиями договора, Технического задания не установлено иное. Подрядчик несет ответственность за качество приобретенных им материалов и иных ресурсов, которые используются в ходе выполнения Работ. Все используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

5.1. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности результата Работ к сдаче и передает Заказчику:

1) акт(ы) о приёмке выполненных работ по форме № КС-2, подписанный Подрядчиком;

2) справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанную Подрядчиком;
3) итоговую исполнительную документацию, подтверждающая объемы выполненных Работ.

4) общий журнал ведения работ, иные журналы, которые велись при проведении Работ;

5) альбом с фотоматериалами до работ, во время работ и после работ с привязкой к местности (на бумажном носителе и в электронном виде).

5.2. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.5.1 Договора, осуществляет приемку выполненных Работ с подписанием акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, либо составляет акт о выявленных недостатках Работ, который направляет Подрядчику.
5.3. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного запроса о предоставлении разъяснений касательно выполненных Работ, Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения.

5.4. В случае если при приемке Работ обнаружится несоответствие результата Работ условиям  Договора, в том числе ненадлежащее качество результата Работ, Подрядчик обязан за свой счет осуществить доведение результата Работ до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества.

5.5. Доведение результата Работ до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, не освобождает Подрядчика от отвественности за несвоевременное исполнение обязательств  по выполнению Работ в сроки, предусмотренные Договором.
5.6. В случае устранения Подрядчиком причин, указанных в акте о выявленных недостатках Работ, Подрядчик направляет Заказчику документ о приемке Работ в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Договора, о чем письменно в этот же день уведомляет Заказчика.
5.7 Датой окончания выполнения Работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат работ.

6.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым и составляет 5 (пять) лет.

6.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.

6.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.5. Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.

6.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют Акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный Акт в порядке установленном договором.

6.7. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный договором для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами договора надлежащим образом.

6.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами Договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания Акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком Акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания Акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

6.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Договором или иной согласованный Сторонами Договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

6.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется в течение 10 (десяти) дней, следующих за датой их поступления.

8.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка они подлежат разрешению в Арбитражном суде Хабаровского края.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.2. В случае расторжения договора по инициативе любой из Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все уведомления, документы (сообщения), связанные с исполнением договора, если иное не определено иными условиями договора, направляются Сторонами по электронной почте, указанной для соответствующей Стороны в договоре, в виде электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (файл подписи прилагается к документу) или в виде электронного образа документа (отсканированный в режиме полной цветопередачи в формате pdf, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество — от 200 до 300 точек на дюйм), а именно: графической подписи лица, печати (при наличии).

10.2. Сторона, деятельность которой подверглась воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 (десяти) дней с даты наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Приложения к договору:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Локально-сметный расчет.
11. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

ФГБУ «Хабаровский АСЦ МЧС России»

Почтовый адрес: 

680052, Хабаровский край, г. Хабаровск,  ул.

Донская, д.1М

Банковские реквизиты: 

ИНН 2720007130, КПП 272401001

ОГРН 1022701292030, ОКПО 07951796

Банк ОКЦ № 1 ДГУ Банка России//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток 

л/с 20226X51130 (ЛС пишется с латинской буквой X)

БИК 010507002

Номер банковского счета (кор. счет банка) 40102810545370000012

Номер казначейского счета (расчетный счет) 03214643000000012006

Тел.: 8 (4212) 416737

e-mail:  hab.asc@habasc.27.mchs.gov.ru
	ПОДРЯДЧИК:




	Начальник

________ С. Н. Бондаренко

«___» __________ 20__ г.

М.П.
	
	


Приложение № 1 
к договору 

№ ___________от «___» __________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет работ:

- текущий ремонт наружных сетей системы отопления.

2. Место выполнения работ:

- 680052, г. Хабаровск, ул. Донская, 1м, зона ответственности ФГБУ «Хабаровский АСЦ МЧС России»

3. Требования к выполнению работ

	№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1.
	Условия выполнения работ
	Подрядчик обеспечивает Объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием. 

	1.1
	Код ОКПД 2
	43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

	1.2
	Основание для выполнения работ:
	Локальный сметный расчет

	2.
	Гарантийный срок:
	Гарантийный срок 5 лет

	3.
	Виды работ:
	Инженерные работы (отопление) 

	4.
	Требования к качеству работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с 

локальным сметным расчетом (Приложение к техническому заданию №1), 

Подрядчик обязан использовать строительные материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и разрешительные документы.

Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим необходимые допуски (в том числе по электробезопасности и сварочным работам).

Скрытые работы должны быть оформлены актом освидетельствования скрытых работ и фото.

	5.
	Требования к безопасности
	Подрядчик самостоятельно организовывает работы и несёт ответственность за выполнение на месте производства работ мероприятий по охране труда, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды.

	6.
	Пожарная безопасность
	Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях («Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479»). Необходимо выполнять меры осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.  Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

	6.
	Охрана окружающей среды
	Ответственность за соблюдение Законов и требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию и сохранению природных ресурсов несёт руководитель Подрядной организации. Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счёт Подрядчика.


5. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ

Таблица 2

	№ п/п
	Обозначение 

нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ
	«О пожарной безопасности»

	2
	Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ
	«Об охране окружающей среды»

	3
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	4
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	5
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
	«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

	6
	СанПиН 1.2.3685-21
	«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»

	7
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
	«Градостроительный кодекс Российской Федерации»

	8
	Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 г. № 312
	«Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)

	9
	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464

	«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»)

	10
	Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н
	«Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»

	11
	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н
	«Об утверждении правил по охране труда при работ строительстве, реконструкции и ремонте»

	12
	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 835н
	«Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

	13
	Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н
	«Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

	14
	СП 29.13330.2011 
	 «Полы»

	15
	СП 118.13330.2022
	«Общественные здания и сооружения»

	16
	СП 70.13330.2012
	«Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»

	17
	СП 71.13330.2017
	«Изоляционные и отделочные покрытия»

	18
	СП 60.13330.2020 
	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)

	19
	СП 131.13330.2025 
	«Строительная климатология»

	20
	СП 118.13330.2022
	«Общественные здания и сооружения. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-06-2009»

	21
	СП 41-101-95 
	«Проектирование тепловых пунктов»

	22
	СП 510.1325800.2022 
	«Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»

	23
	СП 44.13330.2011 
	«Административные и бытовые здания»

	24
	СП 61.13330.2012 
	«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

	25
	ГОСТ 30494-2011 


	«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

	26
	СП 73.13330.2016 
	«Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

	27
	ГОСТ 34059-2017 
	«Технические вертикальные и горизонтальные системы отопления. Правила монтажа и пусконаладки»

	28
	ГОСТ Р 56779-2015 
	«Системы отопления зданий. Метод расчета энергопотребления и эффективности систем»

	29
	ГОСТ 21.602-2016 


	«Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»


Приложение 

К техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж  плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
	шт
	1
	 

	2
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	3
	 

	3
	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
	шт
	6
	 

	4
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (демонтаж шарового крана Ду65)
	шт
	2
	 

	5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
	м
	4
	 

	6
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	м
	20
	 

	7
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	150
	 

	8
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2
	 

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	2
	 

	Раздел 2. Монтаж. Узел ввода. Насосно-смесительный узел. Распределительная гребенка

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	 

	11
	Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	2
	 

	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	6
	 

	13
	Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	6
	 

	14
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	2
	 

	15
О
	Насос циркуляционный Wilo NOC Q6,2 30/8-180
	шт
	2
	 

	16
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	3
	 

	17
О
	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	3
	 

	18
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	шт
	1
	 

	19
	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм
	шт
	1
	 

	20
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм
	шт
	2
	 

	21
О
	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	22
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 20 мм (прим)
	шт
	1
	 

	23
	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 20 мм
	шт
	1
	 

	24
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4
	 

	25
	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	4
	 

	26
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (ПРИМ: УСТАНОВКА ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НАСОСОВ)
	шт
	1
	 

	27
О
	Шкаф управления насосами SK-702 WILO
	шт
	1
	 

	28
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	12
	 

	29
	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	6
	 

	30
	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	6
	 

	31
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм
	шт
	3
	 

	32
	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм
	шт
	3
	 

	33
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	14
	 

	34
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	14
	 

	35
О
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	14
	 

	36
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	6
	 

	37
О
	Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C)
	шт
	6
	 

	38
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм
	м
	4
	 

	39
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	4
	 

	40
	Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный
	шт
	4
	 

	41
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм
	м
	20
	 

	42
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	20
	 

	43
	Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный
	шт
	4
	 

	44
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	1
	 

	45
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	1
	 

	46
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	24
	 

	47
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм
	м
	4,4
	 

	48
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 20 мм
	м
	22
	 

	49
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	4,62
	 

	50
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	4,62
	 

	51
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	1,13652
	 

	Металлоконструкции для крепления трубопроводов

	52
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм
	шт
	5
	 

	53
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм
	шт
	10
	 

	54
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	85
	 

	55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	4
	 

	Раздел 3. Монтаж. Отопление

	56
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	шт
	4
	 

	57
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,788 кВт
	шт
	2
	 

	58
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт
	шт
	2
	 

	59
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	шт
	4
	 

	60
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,364 кВт
	шт
	4
	 

	61
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4
	шт
	1
	 

	62
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,556 кВт
	шт
	1
	 

	63
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	19
	 

	64
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	30
	 

	65
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	26
	 

	66
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	67
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	16
	 

	68
	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	8
	 

	69
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	м
	6
	 

	70
	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 

	71
	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	72
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	73
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	12
	 

	74
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	12
	 

	75
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	64
	 

	76
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	64
	 

	77
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	8
	 

	78
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	8
	 

	79
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	1,968
	 

	80
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм
	шт
	120
	 

	81
	Изготовление стальных гильз диаметром: 76 мм (прим)
	шт
	2
	 

	82
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	0,55
	 

	83
	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм
	шт
	8
	 

	84
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2,2
	 

	85
	Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (б/у)
	шт
	1
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