

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку кабельной продукции для нужд АО «Юганскводоканал»
ОКПД 2: 27.32.14.110
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
	Общие требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

	Источник финансирования
	АО «Юганскводоканал»

	Место, условия поставки
	628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57. 

	Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку)
	В течение 14 (четырнадцати)  рабочих дней с даты заключения Договора.

	Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости)
	Гарантийный срок, при условии правильной эксплуатации, на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по договору. 
В случаях обнаружения несоответствия качества продукции обязателен
вызов представителя Исполнителя для участия в продолжении приёмки
и составлении двухстороннего акта.

	Состав документации при поставке
	- паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации,
-документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО),
-…сертификаты и пр.
- др.
- перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром.

	Требования к упаковке, маркировке товара
	 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*
	№ тов. поз
	Наименование товара

	Комплектность по позиции (если имеется)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Кол-во, ед. изм.

	1.

	  Кабель  силовой АПвБШп 4х240
	-
	- Номинальное напряжение – 400В
- Длительно допустимая нагрузка  350 –400   А
- Диапазон рабочих температур -60….+50ºC
 

 
	260 м
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