ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку товара (клапаны поворотные)

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.14.13.132
	[bookmark: _GoBack]Клапан поворотный
	
	✓
	

	2
	28.14.13.132
	Клапан поворотный
	
	✓
	

	3
	28.14.13.132
	Клапан обратный FAF 2300 или эквивалент
	
	✓
	

	4
	28.14.13.132
	Клапан обратный FAF 2300 или эквивалент
	
	✓
	



1. Объект закупки:
	[bookmark: _Hlk234251258]№ п/п
	Наименование
	Характеристики 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Клапан поворотный
	Условный диаметр: 300
Вид: Поворотный
Тип присоединения: межфланцевое
Материал: Чугун
Максимальное давление, кг/см2: 16
Максимальная температура, °C: 225
Уплотнение затвора: Латунь
Уплотняющий элемент: диск
Серия (модель): 19ч21бр
Рабочая среда: вода, пар
Положение на трубопроводе: 
горизонтальная/вертикальная установка
Строительная длина, мм: 130
Строительная высота, мм: 190
Материал (марка): Чугун с пластинчатым графитом
	шт
	4

	2. 
	Клапан поворотный
	Условный диаметр: 200
Вид: Поворотный
Тип присоединения: межфланцевое
Материал: Чугун
Максимальное давление, кг/см2: 16
Максимальная температура, °C: 225
Уплотнение затвора: Латунь
Уплотняющий элемент: диск
Серия (модель): 19ч21бр
Рабочая среда: вода, пар
Положение на трубопроводе:
горизонтальная/вертикальная установка
Строительная длина, мм: 120
Строительная высота, мм: 151
Материал (марка): Чугун с пластинчатым графитом
	шт
	5

	3. 
	Клапан обратный FAF 2300 или эквивалент
	Условный диаметр: 150 мм
Материал: сталь марки 19C38НЖ 
Вид: Поворотный
Тип присоединения: межфланцевое
Макс. рабочее давление, бар: не менее 16 
Рабочая среда: Системы отопления и водоснабжения (горячая и холодная вода, пар), сжатый воздух.
	шт
	5

	4. 
	Клапан обратный FAF 2300 или эквивалент
	Условный диаметр: 100 мм
Материал: сталь марки 19C38НЖ 
Вид: Поворотный
Тип присоединения: межфланцевое
Макс. рабочее давление, бар: не менее 16 
Рабочая среда: Системы отопления и водоснабжения (горячая и холодная вода, пар), сжатый воздух.
	шт
	10


2. Место доставки товаров: 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Северная д.3
3. Сроки поставки товаров: в течение 40 календарных дней с момента оплаты аванса (100% предоплата). 
3.1. В стоимость товара включена: доставка товара до адреса заказчика
3.2. Поставка Товаров осуществляется в рабочие дни Заказчика.
3.3. Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке производителя и или(изготовителя), соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара (отдельной комплектующей) с момента приемки товара Заказчиком.  
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



