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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению исследования качества воды поверхностного водного объекта Исинского водохранилища – источника хозяйственно-питьевого водоснабжения города Верхняя Салда.
ОКПД2 - 71.20.11.190 Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ
1. Наименование: Исследование питьевой воды производится с целью производственного контроля качества потребляемой питьевой воды для обеспечения населения и организаций города Верхняя Салда.
2. Описание и объем оказываемых услуг.
	Наименование
	Краткие характеристики порядок и объем услуг

	1. Общие требования
	1. Провести санитарно-бактериологические исследования воды источника поверхностного водоснабжения с предоставлением Протокола лабораторных испытаний по результатам исследований источника, расположенного на территории города Верхняя Салда, согласно п. 4 настоящего Технического задания.
2. Микробиологические исследования должны включать: 
общие колиформные бактерии (365 проб), 
общее микробное число (365 пробы), 
E.coli (365 проб), 
энтерококки (365 проб), 
колифаги (365 проб).

	2. Требования к составу, объёму и результатам предоставления информации
	1. Отбор проб проводится с участием представителя заказчика.
2. Лабораторные анализы проб должны быть выполнены аккредитованными в установленном порядке лабораториями, в соответствии с действующим законодательством РФ, с надлежащим качеством согласно требованием действующих экологических, санитарно-гигиенических и иных законодательных документов, нормативов и стандартов.
3.Протоколы лабораторных испытаний должны содержать выводы о возможности использования воды источников централизованного водоснабжения населением.


3. Требования к Исполнителю и к результатам услуг:
3.1. Работы по проведению анализов проб питьевой воды, выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и иным нормативным актам.
- Наличие опыта в выполнении работ.
- Наличие квалифицированного персонала.
- Наличие необходимых материалов и инструментов для осуществления анализов.
3.2. Отбор проб и доставка к месту нахождения испытательной лаборатории осуществляется Исполнителем по заявке Заказчика.
3.3. Исполнитель предоставляет результаты исследования проб воды (протокола) в адрес заказчика не позднее 15 календарных дней с момента поступления проб воды на исследование.
3.4. Сдача-приёмка оказанных услуг осуществляется на основании предоставления протоколов исследования, санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов исследований, Акта о выполнении работ (оказании услуг), счета на оплату. Закрытие актов раз в шесть месяцев
4. Место оказания услуг:
	Исинское водохранилище
	570 59'48'' с.ш. 600 31'16''  в.д.


5. Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 30 сентября 2027 г.
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