[bookmark: _Ref119427085]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дизельного топлива

	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	19.20.21.345
	Топливо дизельное
	
	
	✓



1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Дизельное топливо
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» и/или ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
Экологический класс – не ниже К5
Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг
Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо
	л
	1 


[bookmark: _GoBack]2. Место поставки: 452960, Республика Башкортостан, село Бураево, улица Хмимков,2.
Поставка должна осуществляться автоцистернами. 
3. Срок поставки: с даты заключения Договора по 31.12.2026 года, по заявке Заказчика.
3.1 Условия поставки товара: Поставщик обеспечивает доставку, слив с использованием собственных насосов и сертифицированных счетчиков в резервуар Заказчика. Оборудование поставщика должно быть
исправным, сливные рукава необходимой длины. Откалиброванная цистерна с действующим свидетельством о поверке. Средства пожаротушения и заземления. Пломбировка: Горловины и сливные краны должны быть опломбированы номерными пломбами, указанными в ТТН. Слив осуществляется силами Поставщика под контролем представителя Заказчика.
4. Требования к качественным характеристикам товаров:
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.



