
Техническое задание
на поставку грузового автомобиля.
1.Описание объекта закупки:
При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрет» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
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	№
п/п
	Наименование 
товара
	Характеристики товара
	Ед. 
изм.
	Кол -во

	1.
	Грузовой автомобиль
ГАЗ ГАЗон Next C41R11 
(Б/У)
	Количество мест (включая водителя): 3
Тип: грузовой фургон
Передняя подвеска: Рессорная, со стабилизатором
Задняя подвеска: Рессорная, со стабилизатором
Колёсная формула: 4×2 
Привод: задний
Тип коробки передач: механическая
Количество передач: 5 ступеней
Масса в снаряжённом состоянии: 4500 кг
Максимальная допустимая масса: 8700 кг
Тип двигателя: дизель
Мощность двигателя: 148.9 л. с. 109.5 кВт
Экологический класс: 4
Рабочий объем двигателя: 4430 см³
	Шт.
	1


[bookmark: _Hlk239760114]2.Место поставки товара: самовывоз от места нахождения заказчика не более 170 км (452120, Россия, Башкортостан Республики, Альшеевский р-н, с. Раевский, ул. Больничная, 27к6)
3.Срок поставки товара: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора.
[bookmark: _Hlk239759801][bookmark: _Hlk239759833]3.1.В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара до места передачи, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.
4. Общие требования к качеству товара:
4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
4.3. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
4.4. Поставляемый автомобиль должен быть изготовлен не ранее 2015 года.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;
- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;
- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;
5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

