Техническое задание

на поставку запасных частей
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	29.32.30.179
	Радиатор 
	
	
	✓

	2
	28.15.24.111
	Моторедуктор подножки
	
	
	✓

	3
	25.93.16.120
	Рессора 
	
	
	✓

	4
	25.93.16.120
	Рессора
	
	
	✓

	5
	28.12.11.120
	Пневматический цилиндр 
	
	
	✓

	6
	29.31.23.111
	Фара
	
	
	✓

	7
	29.32.30.132
	Колодка тормозная 
	
	
	✓

	8
	29.32.30.136
	Рычаг регулировочный 
	
	
	✓

	9
	29.32.30.136
	Рычаг регулировочный 
	
	
	✓

	10
	29.31.22.110
	Стартер редукторный 
	
	
	✓


1. Описание закупки: 

	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	Радиатор 
LRC0332B
LUZAR
	Тип-радиатор охлаждения

Материал-алюминий

Применяемость: автобусы Паз
Для моделей автомобиля-3203/3205/3206/3237/4230/4234

Габариты -755x175x720 мм
	шт
	6

	2
	Моторедуктор подножки 
A63R426106200
RS-DETAL
	Применяемость: Газель NEXT 

Размер: 17 см x 5 см x 5 см (425 см3)
	шт
	20

	3
	Рессора 66290201203
ЧМЗ
	Применяемость: автобусы Паз
Длина в сборе: 1610 мм
В комплекте 9 листов
	компл
	2

	4
	Рессора 
6722912012
ЧМЗ
	Применяемость: автобусы Паз
Длина в сборе: 1610 мм
В комплекте 11 листов
	компл
	2

	5
	Пневматический цилиндр 47M2Z050A0125RU01
КАММОЦЦИ
	Применяемость: автобусы Паз
Назначение: привод выдвижной подножки
ход поршня 125 мм
	шт
	10

	6
	Фара 
ALS1074 ALSONA
	Тип: фара дальнего света

Применяемость: автобусы Паз

	шт
	10

	7
	Колодка тормозная ЮККО 163501090

	Применяемость: автобусы Паз
С роликом-соответствие


	шт
	40

	8
	Рычаг регулировочный РТ4007АВТОМАГНАТ
	Применяемость: автобусы Паз
Тип: автоматический
Сторона установки-левая


	шт
	10

	9
	Рычаг регулировочный РТ4006
АВТОМАГНАТ
	Применяемость: автобусы Паз
Тип: автоматический
Сторона установки-правая


	шт
	10

	10
	Стартер редукторный LST0353
STARTVOLT
	Применяемость: автобусы Паз
Напряжение: 12 В
Количество зубьев: 9

Направление вращения: по часовой стрелке
Мощность, кВт: 2,0
	шт
	6


2. Место поставки: 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. ЧИЧКАНОВА, Д. 2
3.Сроки поставки: с момента заключения договора по 31.12.2026г
Товар поставляется отдельными партиями в соответствии с предварительной заявкой Заказчика.

Поставщик осуществляет поставку в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком путем телефонных переговоров или по электронной почте. 

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

