Техническоезадание
 на поставку дизельного генератора для нужд  МУП ‌﻿"Водоканал"

	№п/п
	Код ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	27.11.32.120
	
	
	✓
	



1. Объект закупки:
	№
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм
	Кол-во

	1
	Дизельный генератор 24 кВт 
	РЕЗЕРВ, в кожухе, без АВР запуск -ручной, с подогревателем охлаждающей жидкости (электрический), с системой подогревом топлива (электрический).
	шт
	1

	1
	Дизельный генератор 50 кВт 
	РЕЗЕРВ, в кожухе, без АВР запуск -ручной, с подогревателем охлаждающей жидкости (электрический), с системой подогревом топлива (электрический).
	шт
	3

	1
	Дизельный генератор 120 кВт 
	РЕЗЕРВ, без  кожухе, без АВР запуск -ручной, с подогревателем охлаждающей жидкости (электрический), с системой подогревом топлива (электрический), с  устройством плавного пуска 
	шт
	1



2. Место поставки:416150, Астраханская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Энергетиков 7
3. Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочные  работы производятся за счет Поставщика, разгрузка за счет Заказчика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
