ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка весов лабораторных для нужд Астраханского филиала ФГБУ «Росагрохимслужба»
1. Объект закупки и характеристики товара:
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	28.29.31.115
	Лабораторные весы
	

	          v
	




«В отношении закупаемого товара (весы лабораторные, ОКПД2 28.29.31.115) применяется ограничение, установленное позицией 127 Приложением № 2 к Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875».
В связи с этим, при осуществлении закупки применяется следующий порядок:
Участник закупки обязан указать в своей заявке страну происхождения предлагаемого товара.
Для подтверждения российского происхождения товара в составе заявки необходимо предоставить номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции (РПП), созданного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719. Реестровая запись должна содержать сведения о совокупном количестве баллов, если такие требования установлены для данного вида продукции.
Для подтверждения происхождения товара из государств-членов ЕАЭС необходимо предоставить сведения из евразийского реестра промышленных товаров (ЕРПТ).
Заявки, содержащие предложение о поставке товара иностранного происхождения (или товара без надлежащего подтверждения происхождения из РФ/ЕАЭС), подлежат отклонению, если хотя бы одна заявка соответствует требованиям национального режима (заявка с подтвержденным российским или евразийским товаром).
2. Место поставки товара: 414051, Астраханская обл., г. Астрахань, Литейная 1-я ул., стр. 12-б.
3. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 10 календарных дней.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
	
	Наименование
	Характеристики поставляемого товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Весы лабораторные
	Тип: электронные, настольные.
Наибольший предел взвешивания не менее 2100г, дискретностью результата измерения не хуже 0, 05г.
Класс точности «высокий» (II).
Комплектация: весы, блок питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Товар (весы лабораторные) является средством измерений и подлежит обязательной первичной поверке до ввода в эксплуатацию. Сведения о поверке должны быть включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»)».
	условная единица
	1

	2.
	Весы лабораторные
	Тип: электронные, настольные.
Наибольший предел взвешивания не менее 500 г, дискретностью результата измерения не хуже 0, 01г.
Класс точности: высокий (II).
Комплектация: весы, блок питания, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Товар (весы лабораторные) является средством измерений и подлежит обязательной первичной поверке до ввода в эксплуатацию. Сведения о поверке должны быть включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»)».
	условная единица
	1



4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак(при наличии), качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения — Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар — международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара — в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
6.4.1. Поставляемый Товар (весы лабораторные) является средством измерений и до ввода в эксплуатацию подлежит первичной поверке в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
6.4.2. Поверка должна быть выполнена до передачи Товара Заказчику аккредитованным на проведение поверки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Расходы на проведение первичной поверки несет Поставщик.
6.4.3. Результаты поверки должны быть подтверждены сведениями, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»). Факт включения сведений в Фонд подтверждается выпиской из ФГИС «Аршин» или уведомлением о внесении сведений.
6.4.4. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику:
свидетельство о поверке (или отметку о поверке в паспорте (формуляре) средства измерений);
выписку из ФГИС «Аршин», подтверждающую внесение сведений о результатах поверки;
копию описания типа средства измерений (из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений) — для подтверждения, что конкретная модель весов утверждена как тип средства измерений.
6.4.5. Отсутствие первичной поверки или непредставление документов, подтверждающих ее проведение и внесение сведений в ФГИС «Аршин», является основанием для отказа в приемке Товара с составлением уведомления об отказе от приема Товара в порядке, предусмотренном п. 2.6 Договора.
