Техническое задание 
на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации

ОКПД 2: 33.13.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электронного оборудования

1. Описание объекта закупки: 
	№
п/п
	Вид работ
	Периодичность
	Требования

	1. 
	Профилактический осмотр
	Ежемесячно
	Проверка работоспособности всех датчиков, замена элементов питания

	2. 
	Тестирование системы
	Ежеквартально
	Имитация тревожных сигналов, проверка реакции контрольной панели

	3. 
	Обновление ПО
	По мере выхода обновлений
	Устранение ошибок, интеграция с системами МЧС

	4. 
	Аварийный ремонт
	В течение 24 часов
	Замена неисправных компонентов (гарантия 12 месяцев)



1.1. Площадь: 
- Общая площадь объекта: Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Тихонова, 19: 6 000м2
- Общая площадь объекта: Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Тихонова, 19А: 13 499м2
-Общая площадь объектов: 19 499м2
2. Место оказания услуг: 
- Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Тихонова, 19.
- Республика Хакасия, Ширинский район, с. Туим, ул. Тихонова, 19А.

3. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по «31» декабря 2026 г., аварийные вызовы обслуживать в течение 24 часов с момента приема заявки.

4. Исполнитель обязан:
4.1. Оказывать услуги в соответствии условиями Договора и настоящего Технического задания 
В случае необходимости оказания срочных видов услуг посещать Объект, по согласованию сторон в устной форме.
4.2. Оказывать услуги в области пожарной безопасности совместно с представителями (специалистами) Заказчика. 
4.3. По требованию Заказчика информировать о ходе оказания услуг.

5. Требования к исполнителю 
5.1. Специалисты Исполнителя должны быть ознакомлены с правилами внутреннего распорядка и режимом работы объектов Заказчика.
5.2. Услуги должны производиться только в отведенной зоне работ. Услуги должны быть оказаны минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
5.3. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2020 года №1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
5.4. Исполнитель обязан соблюдать технологию и последовательность оказания услуг в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды услуг
5.5. До начала оказания услуг должен быть назначен ответственный за организацию производства услуг на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала оказания услуг должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.
5.6. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком
5.7. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность информации, ставшей ему известной в ходе оказания услуг, включая данные видеонаблюдения, расположение камер и параметры настройки Системы.
5.8. При оказании услуг по техническому обслуживанию инженерных систем Заказчика Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь опыт оказания аналогичных услуг использовать оборудование и материалы, сертифицированные и применяющиеся на территории Российской Федерации, а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в частности:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
-Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ»;
- СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»; 
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики».
- РД 009-02-96 «Техническое обслуживание средств пожарной автоматики»;
- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

6. Порядок взаимодействия и отчетности
6.1. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.2. Все услуги на территории Заказчика выполняются в присутствии его сотрудника или по заранее согласованному и оформленному пропуску.
6.3. По результатам каждого выезда (планового или аварийного) Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (или делает запись в Журнале), который подписывается обеими сторонами.
6.4. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель предоставляет Заказчику Сводный отчет, содержащий:
*   Перечень выполненных плановых работ.
*   Информацию по всем обработанным заявкам (дата, время, характер неисправности, проведенные работы, использованные материалы).
*   Анализ состояния Системы, рекомендации.

7. Гарантийные обязательства
7.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
7.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения
7.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение
7.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата оказания услуг по назначению в течение всего гарантийного срока
7.6. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок:
- на выполненные работы – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки оказанных услуг.

