Техническое задание на закупку
Наименование: Автоматизированная прямострочная швейная машина с шаговым мотором и декоративными строчками
В поставку швейных машин в количестве 2шт входит выполнение комплекса пусконаладочных работ (сборка, настройка, калибровка, наладка).
Поставка осуществляется не позднее 05.10.2026.
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Модель: GC6901BD4 (серия GC6901A)
Назначение: Машина с увеличенным челноком для средних/тяжелых тканей
Область применения: Спецодежда, платье, брюки, рубашки, детская одежда, постельное белье и т.д.

Технические характеристики
	Параметр
	Значение

	Материал
	Средние/тяжелые

	Тип продвижения ткани
	Нижний транспортер (рейка)

	Длина стежка
	7 мм

	Максимальная скорость
	4 000 об/мин

	Рекомендованная скорость
	3 500 об/мин

	Высота подъема лапки
	6/13 мм

	Ход игловодителя
	35 мм

	Челнок
	Увеличенный вертикальный

	Смазка
	Автоматическая

	Тип иглы
	DPx5 №110-140 (18-22)



Комплектация и функционал
· Шаговые моторы
· Автоматические функции: обрезка нити, подъем лапки (управление соленоидом), закрепка (управление шаговым мотором)
· 9 декоративных строчек в памяти машины с возможностью программировать свои варианты
· Увеличенный челнок
· Регулировка длины стежка с точностью до 0,1 мм
· Функции программируемого шитья (только закрепки, циклическое шитье)
· Регулировка скорости
· Позиционер иглы (остановка в верхнем или нижнем положении)
· Магнитный нитеулавливатель
· Встроенный сервопривод
· LCD дисплей (управление с помощью сенсорного экрана)
· LED подсветка
· USB порт
· Встроенная система управления (блок управления, сервомотор) в голове машины
· Клавиша обратного хода в зоне шитья (рычаг обратного хода не требуется)

