Техническое задание
на оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний металлических конструкций наружных стационарных пожарных лестниц, эвакуационных лестниц на объектах Заказчика 

ОКПД 2: 71.20.19.190 — «Усл‌‌​﻿‍﻿​‌​﻿﻿﻿​﻿﻿⁠‍‍﻿​​​‌﻿⁠‌​‌‌​​‌‍﻿⁠​​‍​​‌⁠‌﻿уги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включённые в другие группировки»

Наименование предмета договора: оказание услуг по проведению эксплуатационных испытаний металлических конструкций наружных стационарных пожарных лестниц, эвакуационных лестниц  на объектах Заказчика
1. Объект закупки:
	Вид и кол-во испытуемых элементов
	ступени
	площадка
	марш
	ограждение площадки 
и марша
	балка 
крепления к стене
	Осмотр за единицу, 
в т.ч.: замеры, трансп. расходы

	
	Расположение, тип лестницы
	кол-во

	из них подлежат испытанию шт
	кол-во

	из них подлежат испытанию (шт) 
	кол-во

	из них подлежат испытанию (шт)/

	кол-во 
	из них подлежат испытанию (шт) / 
	кол-во

	из них подлежат испытанию (шт) 
	

	1. Лестницы, подлежащие испытанию на объекте – корпус по адресу: г. Нягань Речная, дом 57

	1
	Стационарная  пожарная лестница 
	14
	3 
	-
	-
	-
	- 
	2
	2 
	6
	6 
	1

	2
	Эвакуационная  лестница №1 
	18
	4 
	1
	1 
	1
	1 
	3
	3 
	-
	-
	1

	3
	Эвакуационная  лестница №2 
	18
	4
	1
	1 
	1
	1
	3
	3 
	-
	-
	1 

	4
	Эвакуационная лестница №3
	20
	4 
	1
	1 
	1
	1 
	4
	4 
	-
	-
	1 

	5
	Эвакуационная лестница №4 
	21
	5 
	1
	1 
	1
	1 
	3
	3 
	-
	-
	1 
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	Эвакуационная лестница №5 
	21
	5 
	1
	1 
	1
	1 
	4
	4 
	-
	-
	1 

	2. Лестницы, подлежащие испытанию на объекте - корпус по адресу: г. Нягань, ул. Пионерская, дом 60

	7
	Стационарная  пожарная лестница 
	22
	5 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6 
	1 

	1. Лестницы, и ограждение кровли, подлежащие испытанию на объекте - корпус по адресу: г. Нягань, ул. Интернациональная, дом 12

	8
	Эвакуационная лестница 2-й этаж, выход группы №12
	13+14
	6 
	2
	2 
	2 
	2 
	9
	9 
	-
	-
	1 

	9
	Эвакуационная лестница 1-й этаж, выход группы №4
	5
	1 
	1
	1 
	1
	1
	4
	4 
	-
	-
	1 

	10
	Эвакуационная лестница 2-й этаж, выход группы №13
	13+14
	6 
	2
	2 
	2
	2 
	9
	9 
	-
	-
	1 

	11
	Эвакуационная лестница 1-й этаж, выход группы №5
	5
	1 
	1
	1 
	1
	1 
	4
	4 
	-
	-
	1 

	12
	Эвакуационная лестница 2-й этаж, выход группы №15
	13+13
	6 
	2
	2 
	2
	2 
	9
	9 
	-
	-
	1 

	13
	Эвакуационная лестница 1-й этаж, выход группы №8
	5
	1 
	1
	1 
	1
	1 
	4
	4 
	-
	-
	1 

	14
	Эвакуационная лестница 2-й этаж, выход группы №9
	13+14
	6 
	2
	2 
	2
	2 
	9
	9 
	-
	-
	1 

	15
	Эвакуационная лестница 1-й этаж, выход группы №1
	5
	1 
	1
	1
	1
	1 
	4
	4 
	-
	-
	1 

	ВСЕГО:
	260
	58 
	17
	17 
	17
	17
	96
	96 
	12
	12 
	16 



2. Общие требования к оказанию услуг: 
2.1. Ремонт, укрепление элементов конструкции, грунтование и окраску лестниц и ограждений кровли при необходимости производит Заказчик до проведения испытаний
2.2. При исчислении сроков оказания услуг в целях соблюдения требований безопасности будут учитываться погодные условия (в ветреную погоду, при наличии сильных осадков испытания по предложению Исполнителя могут быть отложены до наступления благоприятных погодных условий)
2.3. В состав услуг входят:
- внешний осмотр лестниц;
- испытание лестниц и после устранения Заказчиком неисправностей, выявленных при осмотре. 
2.4. услуги должны быть оказаны в соответствии с документацией, и Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение услуги должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СП 485.1 311 500.2020 «Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 6.13 130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для оказания данных видов услуг.
3. Место оказания услуг: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Нягань: согласно предоставленного Заказчиком перечня объектов с указанием адресов и подлежащие испытанию конструкций. Исполнитель своими силами организовывает доставку своих специалистов до места оказания услуг.
4. Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 30 ноября 2026 года.
-срок проведения осмотра лестниц и ограждения кровли – в течение не более 5 (пяти) дней с момента подписания сторонами договора
-срок проведения испытаний лестниц и ограждения кровли – в течение не более 10 (десяти) дней с момента уведомления Исполнителя об устранении Заказчиком недостатков, выявленных при осмотре 
Время оказания услуг на объекте согласуется с руководителем учреждения. Исполнитель приступает к услугам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика оказания услуг.
4.1. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график оказания услуг;
- копию приказа о назначении ответственного за оказания услуг и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых для оказания услуг;
- список сотрудников необходимых для оказания услуг (допуск работников Исполнителя на территорию Заказчика).
5. Требования к материалам, комплектующим и оборудованию
5.1. Материалы используемые при оказании услуг, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
5.2. Исполнитель предоставляет Заказчику до начала оказания услуг копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых к использованию материалов и комплектующих установленным требованиям.
Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
6. Требования к технологии оказания услуг
До начала оказания услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком график оказания услуг, предусматривающий порядок и последовательность оказания услуг. Сотрудники Заказчика сопровождают специалистов Исполнитель при входе на объекты.
6.1. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при оказании услуг.
6.2. В случае причинения ущерба имуществу или здоровью третьих лиц в результате несоблюдения правил и технологии производства, Исполнитель обязан возместить ущерб за свой счет.
6.3. В случае повреждения внутренней отделки, конструктивных элементов территории Заказчика, Исполнитель обязан восстановить их за свой счет.
6.4. Исполнитель обязан предоставлять всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе оказания услуг.
6.5. Исполнитель должен содержать помещения при оказании услуг свободными от мусора, материалов и оборудования, возникающего в результате оказания услуг, а также обеспечивать уборку жилого помещения после завершения оказания услуг в течение дня.
7. Требования к безопасности оказанию услуг
7.1. Соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности при оказании услуг, правила охраны окружающей природной среды, а также технологию оказания услуг.
7.2. Исполнитель несет ответственность за безопасное оказание услуг, за создание безопасных условий труда и организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев.
7.3. При оказании услуг должна быть обеспечена безопасность людей и сохранность материально-технических ценностей, находящихся на объекте Заказчика.
7.4. Персонал, оказываемый услуг, обязан:
- иметь инструмент, оборудование;
- пройти инструктаж по технике безопасности.
7.5. Строго запрещено нахождение на объекте людей, не имеющих отношения к оказанию услуг.
7.6. Порядок оказания услуг и время нахождение рабочих на объекте согласовывается с Заказчиком и нанимателями, собственниками жилых помещений.
8. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
8.1. Исполнитель в письменной форме сообщает Заказчику о готовности результата оказанных услуг. 
8.2. Оценка результатов: 
- после снятия нагрузки остаточной деформации и нарушения целостности конструкции быть не должно;
- если при визуальном осмотре обнаружены трещины, разрыв сварных соединений или остаточные деформации, конструкция считается не выдержавшей испытания;
8.3. После окончания услуг Исполнитель предъявляет Заказчику: 
- Составляется протокол испытаний;
- По результатам испытаний составляется заключение о соответствии лестницы или ограждения кровли здания требованиям стандарта;
- На проверенных конструкциях закрепляются таблички (бирки) с информацией о результатах испытаний (дата, организация, проводившая испытания, номер протокола).
8.4. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
8.5. В процессе приемки оказанных услуг оценивается полнота и качество услуг. В случае выявления Заказчиком замечаний к оказанным услуг, Исполнитель обязан устранить их в согласованные с Заказчиком сроки.
9. Срок предоставления гарантии качества услуг: 
9.1. Гарантийный срок в отношении оказания услуг по настоящему Договору – 12 месяцев со дня подписания Акта оказания услуг.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней. 
9.2. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит выявленные дефекты и недоделки в оказанных услуг, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты самостоятельно. Все расходы, связанные с устранением выявленных дефектов выполненные Заказчиком, оплачиваются Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
