Техническое задание

на поставку триммера
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.30.40.000
	Триммер
	подп. "и" п. 5
	
	

	2
	25.73.60.150
	Диск
	подп. "и" п. 5
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки:
	№ п/п
	На﻿﻿​﻿​​‌﻿именование

	Характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Триммер STIHL FS 94 C-E или аналог

	арт. 41492000019
Тип: мотокоса
Число оборотов, об/мин – не менее 7290

Защитный кожух – наличие

Мощность двигателя, л.с - не менее 1,2

Вал - жесткий (неразборный)

Такт двигателя – не менее 2-х тактный

Мощность, кВт - не менее 0,9

Тип двигателя – Бензиновый

Тип стартера – ручной

Расположение двигателя – верхнее

Ширина скашивания (леска), мм – не менее 420

Объем двигателя, см³ - не менее 24

Ширина скашивания (нож), мм – не менее 230

Толщина лески, мм - не менее 2,4

Тип режущего элемента – леска, нож -наличие 
Объем бака, л - не менее 0,54
наплечный ремень, защитные очки -наличие
	шт
	3

	2. 
	Диск STIHL GrassCut 250-32 или аналог 
	Тип: для использования с мотокосой

Посадка 25,4 мм 
Ширина скашивания (диск), мм – не менее 250
Совместимость с товаром поз.1, закупаемым по данному Техническому заданию


	шт
	3


2. Место поставки:  660030, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ботаническая 2-я, 9.

3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

