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на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) для нужд ОГБУЗ «Автобаза ДЗКО»
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».


Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	14.12.11.120
	Костюмы мужские производственные и профессиональные
	✓
	
	

	2
	15.20.32.122
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
	✓
	
	

	3
	14.19.42.161
	Уборы головные мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
	✓
	
	



1.	Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Кол-во товаров
 
	Единица измерения
 

	1
	2
	4
	5
	7
	8

	1
	Костюмы мужские производственные и профессиональные
	Состав комплекта
	Костюм утепленный (куртка, брюки)
	73


	Комплект

	
	
	Классификация по ростам и размерам
	Костюмы по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, предусмотренные ГОСТ 31399-2009
	
	

	
	
	Размер/рост
	48-50/170-176
	
	

	
	
	
	48-50/176-182
	
	

	
	
	
	46-48/ 168
	
	

	
	
	
	50-52/ 170-176
	
	

	
	
	
	50-52/ 176-182
	
	

	
	
	
	50-52/ 182-188
	
	

	
	
	
	52-54/170-176
	
	

	
	
	
	52-54/176-182
	
	

	
	
	
	52-54/182-188
	
	

	
	
	
	52-54/188-194
	
	

	
	
	
	54-56/168
	
	

	
	
	
	54-56/170-176
	
	

	
	
	
	54-56/176-182
	
	

	
	
	
	54-56/182-188
	
	

	
	
	
	54-56/188-194
	
	

	
	
	
	56-58/168
	
	

	
	
	
	56-58/170-176
	
	

	
	
	
	56-58/176-182
	
	

	
	
	
	56-58/188-194
	
	

	
	
	
	58/182-188
	
	

	
	
	
	60-62/182
	
	

	
	
	
	60-62/188-194
	
	

	
	
	
	64-66/180
	
	

	
	
	
	68-70/187
	
	

	
	
	Куртка:
	Куртка прямая, с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на
молнию, с притачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные. 
	
	

	
	
	Брюки
	Брюки прямые, с притачной утеплённой  подкладкой, с центральной застежкой гульфика на молнию, широким фигурным поясом, с
застежкой на две обметанные петли и пуговицы, с тремя узкими шлевками на задних
половинках и двумя щлевками-держателями
фастексов на передних половинках, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, с бретелями. 
	
	

	
	
	Тип ткани
	100% полиэфир с полиуретановым водонепроницаемым ветрозащитным покроем, с водоотталкивающей отделкой
	
	

	
	
	Плотность ткани
	Не менее 105 г/м2
	
	

	
	
	Утеплитель куртки
	синтетический нетканый (изготовлен из четырёхкомпонентной смеси тонких и ультратонких волокон), 3 слоя
	
	

	
	
	Утеплитель брюк
	синтетический нетканый (изготовлен из четырёхкомпонентной смеси тонких и ультратонких волокон), не менее 2 слоя
	
	

	
	
	Подкладка
	100% полиэфир
	
	

	
	
	Цвет костюма
	Синий
	
	

	
	
	Светоотражающие полосы на куртке
	на груди, на спине, внизу куртки, на средней части рукавов, шириной 5 см.
	
	

	
	
	Светоотражающие  полосы на брюках
	внизу брюк две полосы, шириной 5 см.
	
	

	
	
	Вышивка на спине
	в виде «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
	
	

	
	
	Цвет вышивки
	белый
	
	

	
	
	Половой признак
	Мужская
	
	

	
	
	Размеры 
	Согласно заявке Заказчика
	
	

	2
	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
	Вид обуви по высоте заготовки верха
	Ботинки
	73
	Пара (2 шт.)

	
	
	Половой признак
	Мужская
	
	

	
	
	Вид обуви по сезонности
	Утепленная
	
	

	
	
	Размер

	40
	
	

	
	
	
	41
	
	

	
	
	
	42
	
	

	
	
	
	43
	
	

	
	
	
	44
	
	

	
	
	
	45
	
	

	
	
	Вид утпелителя
	Искусственный мех
	
	

	
	
	Класс защиты (климатический пояс)
	Не ниже 2 класс (III)
	
	

	
	
	Тип
	Ботинки для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений, механических воздействий и скольжения, облегчённые. Утепленные. Для ежедневного ношения выездными медицинскими работниками скорой помощи  при оказании медицинской помощи населению.
	
	

	
	
	Подошва
	Однослойная,
маслобензостойкая
	
	

	
	
	Крепление подошвы
	Литьевое
	
	

	
	
	Материал подошвы
	Полиуретан
	
	

	
	
	Вид застежки
	Шнурки
	
	

	
	
	Цвет шнурков и вставок
	Синий
	
	

	
	
	Вид фурнитуры
	Металлические петли
	
	

	
	
	Цвет
	Черный
	
	

	
	
	Материал верха
	Кожа
	
	

	
	
	Подносок
	Наличие
	
	

	
	
	Материал подноска
	Металлический
	
	

	
	
	Энергия удара
	Не менее 200 Дж
	
	

	
	
	Протектор подошвы
	Наличие
	
	

	
	
	Стелька вкладная
	Наличие
	
	

	
	
	Материал стельки
	Трехслойная стелька из вспененного материала с антибактериальной пропиткой
	
	

	
	
	Вшивная маркировка
	Ярлык с указанием наименование изготовителя, обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие, артикул и (или) модель изделия, информация (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации), размера, символов по уходу 
	
	

	
	
	Соответствие требованиям ТР ТС 019-2011 ''О безопасности средств индивидуальной защиты''
	наличие
	
	

	
	
	Размеры 
	Согласно заявке Заказчика
	
	

	3
	Уборы головные мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные
	Половой признак
	Мужская
	73
	шт

	
	
	Размер
	55
	
	

	
	
	
	56
	
	

	
	
	
	57
	
	

	
	
	
	58
	
	

	
	
	
	60
	
	

	
	
	Тип основного материала
	Текстиль
	
	

	
	
	Цвет 
	Черный
	
	

	
	
	Содержание полиакрилонитриловых волокон в составе: 
	Не более 70
	
	

	
	
	Содержание шерсти в составе: 
	Не менее 30
	
	

	
	
	упаковка
	индивидуальная
	
	

	
	
	Размеры 
	Согласно заявке Заказчика
	
	



[bookmark: _GoBack]2. Место поставки товара: г. Кострома, ул.  Петра Щербины, д. 12/6 в рабочий день в период времени с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
3. Срок поставки товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора. Поставка осуществляется по заявке Заказчика.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
