ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку рулонного захвата на вилочный погрузчик для погрузочно-разгрузочных работ 
республиканского издательства «Башкортостан» - филиала АО ИД «Республика Башкортостан» 

1. Предмет закупки: рулонный захват на вилочный погрузчик республиканского издательства «Башкортостан» – филиала АО Издательский дом «Республика Башкортостан»

2. Условия поставки: 
Доставка до адресата товара на склад Заказчика производится за счет Поставщика.

3. Перечень и объем поставляемой продукции: товар поставляется согласно приведенной спецификации.

Спецификация:

	№
п/п
	Наименование товара,
требования к функциональным, техническим, качественным характеристикам
	Единица
измерения товара
	Количество товара

	1
	Рулонный захват на вилочный погрузчик KAMATSU FD18T 20 
Грузоподъемность 1200 кг
Вес не более 400 кг
[bookmark: _GoBack]Диапазон раскрытия лап 410-1300 мм
Полноповоротный, вращение на 360°
Класс каретки 2А
Центр тяжести 650 мм
Вертикальный центр тяжести 340 мм
Горизонтальный центр тяжести 250 мм
Лапы с резиновыми накладками

	шт
	1


4. Адрес поставки: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 13.
Приём товара осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов.

5. Сроки поставки:
Поставка товара осуществляется с даты заключения договора до 30 октября 2026 года. 
6.	Требования к товару:
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2  Товар должен быть новый, не бывшего употребления.
6.3. Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать значениям, указанным в спецификации.


