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на поставку компьютерного оборудования для нужд "ГГНТУ им. Акад. М. Д. Миллионщикова, ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. Акад. М. Д. Миллионщикова"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».


Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.15.140
	Моноблок
	
	✓
	

	2
	58.29.11.000
		Операционная система
	✓
	
	


1.	Объект закупки:
	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во (штук)

	1
	Моноблок
	Intel Core не ниже i5, ОЗУ – не менее 16 ГБ DDR4 3200 ГГц , Память – SSD M2 не менее 512 ГБ, чтение – не менее 3500 Мбайт/сек, запись – не менее 2100 Мбайт/сек, 3 бит ,  Дисплей: QHD, не менее 27" дюймов, 2K (2560x1440), яркость не менее 250 Кд/м² 
HDMI, не менее 2 x USB 2.0, не менее 4 x USB 3.2 Gen 1
Мышь, клавиатура- проводные
Операционная Система- Наличие 
	54

	
	
		Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Компьютер персональный настольный (моноблок)

	Беспроводная связь
	Bluetooth, Wi-Fi
	

	Возможность механической блокировки видеопотока встроенной камеры
	наличие
	

	Возможность наклона встроенной камеры
	наличие
	

	Возможность поворота экрана в портретный режим
	наличие
	

	Диагональ экрана
	Не менее 27
	Дюйм (не менее 25,4 мм)

	Интерфейс накопителя SSD
	NVMe
	

	Количество встроенных в корпус портов USB не менее 2.0
	Не менее 2
	Штука

	Количество встроенных в корпус портов USB не менее 3.2 Gen 1 Type-C
	Не менее 1
	Штука

	Количество встроенных в корпус портов USB не менее 3.2 Gen 2 Type-A
	Не менее 1
	Штука

	Количество встроенных в корпус портов USB не менее 3.2 Gen 2 Type-C
	Не менее 1
	Штука

	Количество встроенных в корпус портов USB не менее 3.2 Gen 1 Type-A
	Не менее 2
	Штука

	Количество накопителей типа SSD, установленных внутри корпуса
	Не менее 1
	Штука

	Количество потоков процессора
	Не менее 12
	Штука

	Количество ядер процессора
	Не менее 6
	Штука

	Максимальная регулировка экрана по высоте
	Не менее 130
	Миллиметр

	Максимальный объем оперативной памяти
	Не менее 32
	Гигабайт

	Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45)
	соответствие
	

	Наличие в корпусе разъемов подключения для наушников и микрофона
	соответствие
	

	Наличие встроенного входного разъема HDMI
	соответствие
	

	Наличие встроенного микрофона
	соответствие
	

	Наличие встроенных выходных видео разъемов
	Display Port, HDMI, VGA
	

	Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте
	соответствие
	

	Наличие манипулятора мышь в комплекте
	соответствие
	

	Наличие предустановленной операционной системы
	соответствие
	

	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3)
	Не менее 18
	Мегабайт

	Объем накопителя SSD
	Не менее 512
	Гигабайт

	Объем установленной оперативной памяти
	Не менее 16
	Гигабайт

	Разрешение вэб-камеры, Мпиксель
	Не менее 5
	

	Разрешение экрана
	Не менее 2560x1440
	

	Тактовая частота оперативной памяти
	Не менее 3200
	

	Тепловыделение процессора
	Не более 120
	Ватт

	Технология изготовления матрицы дисплея
	QHD
	

	Тип видеоадаптера
	Интегрированный (Встроенный)
	

	Тип видеокарты
	Интегрированная
	

	Частота обновления экрана
	Не менее 60
	Герц

	Тип оперативной памяти
	DDR4
	

	Частота процессора базовая
	Не менее 2.5
	Гигагерц

	Частота процессора максимальная
	Не менее 4.4
	Гигагерц



	


2. Место поставки товара: ЧР, г. Грозный, ул. Авторханова, 14/53, склад ГГНТУ.
3. Срок поставки товара: в течение 5 (пять) календарных дней с даты заключения контракта. 
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
