Техническое задание

на поставку оборудования
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.40.15.120
	Лампа
	
	✓
	

	2
	23.19.21.000
	Кварцевый  чехол  
	
	
	✓


1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Лампа  UV-Technology 
	Арт. 269GA
Тип — амальгамная лампа (источник УФ-излучения)
Назначение-для обеззараживания воды

длина 843 мм 
диаметр колбы 19 мм
Мощность: 172 Вт

	шт
	3 

	2. 
	Кварцевый  чехол  UV-Technology
	Внешний диаметр
28 мм

Толщина стенки
1,5 мм

Длина
895 мм

Тип
Запаянный с одного конца

Материал
Кварцевое стекло 
Обеспечить совместимость с закупаемым товаром поз.1 Технического задания
	шт
	1 


2. Место поставки: 461670, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СЕВЕРНЫЙ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, С. СЕВЕРНОЕ, ЗД. 25ж
3. Срок поставки: в течение 7 рабочих дней с даты заключения договора 
 Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

