ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(описание объекта закупки)
	№ п/п
	Параметры требований к закупаемым товарам
	Конкретные требования к товарам

	1. 
	Наименование закупаемых товаров
	Поставка автомобильных масел и технических жидкостей 

	2. 
	Количество закупаемых товаров
	Согласно Спецификации

	3. 
	Место поставки товара
	628463, ХМАО-Югра, г. Радужный, Северо-Западная коммунальная зона, ул. № 24, в рабочее время с 8-30 до 12.30 и с 14-00 до 17-00 (выходной – суббота и воскресенье).

	4. 
	Сроки (периоды) поставки товара
	В течение 15 рабочих дней с момента заключения договора

	5. 
	Цель использования закупаемых товаров
	Личные нужды Заказчика (МУП «РТС» города Радужный )

	6. 
	Виды закупаемых товаров
	Согласно Спецификации

	7. 
	Условия поставки товаров
	Товар поставляется одной партией

	8. 
	Требования к поставляемому товару: 

	Масла и технические жидкости, предлагаемые к поставке, должны быть заводского производства, не восстановленными, не содержать восстановленных элементов и не бывшими в употреблении (в том числе для целей тестирования), находиться в заводской упаковке производителя. Дата изготовления автомобильных масел, технических жидкостей и смазок не ранее 2021 года. 

	9. 
	Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, упаковке
	Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара. При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не должно причинять вред имуществу заказчика.

Товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, не имеющей механических повреждений, обеспечивающей сохранность Товара, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке Товара, разгрузочно-погрузочных работах и хранении Товара.

Маркировка упаковки товара должна содержать: наименование товара, его параметры, наименование фирмы-изготовителя, адрес изготовителя, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

В случае не предоставления вышеуказанных подтверждающих качество и соответствие требований, заявленных в настоящем пункте, документов Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара полностью  либо частично.  

	10.
	Порядок сдачи и приемки товаров 

 
	В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику сопроводительные документы: 

- сертификаты качества, обязательные для поставляемого товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма документации должна соответствовать требованиям, предъявляемым нормативными актами и документами подобного уровня и типа в Российской Федерации. 

- акт приема-передачи;

- оригинал товарной накладной;

- счет-фактуру;

- счет на оплату.

В случае несоответствия поставляемого товара Сертификату соответствия: 

- все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций выполняет Поставщик;

- замена в случае выявления некачественного товара (в течение 48 часов с момента поступления заявки);

- транспортные услуги по замене некачественного товара осуществляются Поставщиком товара.

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приема товара. Товар будет считаться не поставленным.

При приемке товара Заказчик вправе провести экспертизу в авторизованных сервисных центрах производителей для определения оригинальности товара. В случае обнаружения одного или нескольких неоригинальных единиц поставленных технических жидкостей и масел, Заказчик оставляет за собой право вернуть поставщику все партию целиком.

При поставке технических жидкостей и масел Заказчику направляются Сертификаты соответствия качества и Сертификаты безопасности.


Приложение к Техническому заданию 
Спецификация

	№ п/п
	Наименование товаров 
(работ, услуг)
	Количество (шт., тонн, литров и т.п.)
	Минимальные требования, предъявляемые к товару (работе, услуге)

	1. 
	Масло моторное 10w40 п/с АВАНГАРД ЭКСТРА 180кг для дизельных двигателей (180кг)
ОКПД 2 - 19.20.29.119
	2 шт. 
	Класс вязкости по SAE 10w40. 
Классификация масла — API CH-4/CG-4/SJ;
Классификация масла — ACEA E2-04



	2. 
	Масло моторное Mannol TS-6 UHPD 10w40 Eco (208л)
ОКПД 2 - 19.20.29.119

	2 шт. 
	Тип масла - синтетическое 
Класс вязкости по SAE – 10w40
Классификация API - SL; CI-4
Классификация ACEA - E4/E7
Температура застывания - -30°С

Производитель - MANNOL

	3. 
	Всесезонное гидравлическое масло ВМГЗ на минеральной основе (200л)
ОКПД 2 - 19.20.29.130
	5 шт
	Цвет продукта светло-коричневый

отсутствие воды и механических примесей

Класс вязкости по ISO – 15.

Температура застывание – от -40 °C до -60 °C.

Коэффициент вязкости ≥ 160.

Максимальная зольность не более 0,15 %

	4. 
	Охлаждающая жидкость Тосол А-40М 

ОКПД 2 - 20.59.43.120
	2 шт.
	Соответствие ГОСТ 28084-89.
Объем тары – 200 кг (бочка) 

Производитель РУСОЙЛ

	5. 
	Антифриз G12 (20кг)
ОКПД 2 - 20.59.43.120
	10шт 
	Краситель красного цвета

плотность –не менее  1065 не более 1085 кг/м3

температурный порог кристаллизации не выше  - 41°С

температура кипения не менее   110 °C

щелочность не менее  6,4 см3


