
Приложение № 1                                                                                
к договору №      /    /26 СМР 
  от «___» ___________ 2026 г.

Техническое задание (Спецификация)
на ремонт кровли в Котельной № 3, расположенной по адресу: 
Мурманская обл., Городской округ ЗАТО, г. Заозерск, губа Нерпичья

	№ п/п
	Условия
	Выполнение работ

	1.1.
	Наименование организации-заказчика.
	Общество с ограниченной ответственностью (ООО «Инновационная
теплоэнергетика»)

	1.2.
	Местонахождение организации-заказчика.
	адрес: 454080 г. Челябинск, пр-кт
[bookmark: _GoBack]Свердловский, Д.84Б, помещ.5

	1.3.
	Наименование, местонахождение и характеристика объекта.
	Котельная № 3, по адресу: 
Мурманская обл., Городской округ ЗАТО, г. Заозерск, губа Нерпичья

	1.4.
	Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг, поставки товаров.
	Капитальный ремонт кровли здания в котельной № 3, ОКПД 2 43.91.19.110

	1.5.
	Цель выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.
	Выполнение капитального ремонта, в связи локальными повреждениями кровли котельной, в целях восстановления безопасной эксплуатации объекта: 
Капитальный ремонт кровли

	1.6.
	Критерий достижения цели (конечный результат).
	Подписание сторонами: 
- Акт о приемке выполненных работ.

	1.7.
	Обоснование необходимости выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.
	Заключение экспертизы промышленной безопасности № 1283-2026-ЗС от 10.07.2026, на здание - Здание котельной № 3, на опасном производственном объекте «Котельная военного городка № 7 Мурманская область, г. Заозерск, губа Нерпичья, ООО «Инновационная теплоэнергетика»» регистрационный № В09-00093-0027.
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- СНиП II-35-76 «Котельные установки» (СП 89.13330.2016);

	2.
	

	2.1. 
	Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования.
	1. Выполнение работ в соответствии с Перечнем видов и объемов работ (Приложение № 1 к настоящей спецификации). 
2. Поставка и разгрузка материалов и оборудования для работ в котельной № 3 по адресу: Мурманская обл., Городской округ ЗАТО, г. Заозерск, губа Нерпичья.
3. Подрядчик гарантирует, что:
- материалы и оборудование не является бывшим в употреблении.
- качество материалов и оборудования в соответствии с ГОСТом, СНиП и НТД.
Поставка материалов и оборудования осуществляется транспортом и силами подрядчика с осуществлением погрузо-разгрузочных работ. 
Упаковка материалов и оборудования, и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключать его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении. 
Подрядчик должен уведомить заказчика о времени и дате поставки материалов и оборудования телефонограммой.

	2.2. 
	Срок выполнения работ (услуг), поставки товаров: начало, окончание.
	Начало работ: не позднее 3 рабочих дней с момента оформления пропуска и перечисления предоплаты.
Окончание работ: не позднее 60 рабочих дней с даты начала выполнения работ.
Работы осуществляется в соответствии с утвержденным графиком производства рабо т.
Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

	2.3.
	Разработка сетевого графика, проекта организации строительства, проекта производства работ.
	Обеспечить оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации.

	2.4.
	Выполнение изыскательских работ.
	Не требуется

	2.5.
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций.
	Не требуется

	2.6. 
	Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии.
	При необходимости, подрядчик обязан предоставить заказчику список персонала, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию заказчика. Заказчик проводит допуск подрядчика
 на территорию заказчика в соответствие с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме.

	2.7.
	Выполнение авторского надзора.
	Не требуется

	2.8.
	Технический контроль выполнения работ, оказания услуг, контроль поставки товаров 
	
Заказчик осуществляет контроль выполнения работ. В случае необходимости заказчик имеет право привлекать экспертную организацию. 
 

	2.9.
	Документация, поставляемая с оборудованием, материалами - паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты 
	На все используемые элементы оборудования, на которые распространяются требования ТР ТС №032/2013, должна быть представлена техническая (копии ТУ, сертификаты качества, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, копии обоснований безопасности, чертежи, схемы, расчеты на прочность) и разрешительная (сертификаты, декларации соответствия ТР ТС №032/2013, сертификаты соответствия ГОСТ Р.) документация на русском языке. 
На прочее оборудование и материалы должны быть представлены копии ТУ, сертификаты качества, соответствия ГОСТ Р, паспорта, сертификаты, декларации ТР ТС (при необходимости их предоставления в соответствии с действующим законодательством).
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без восстановления потребительских свойств, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, серийным. 

	2.10
	 Общие требования к выполнению работ:
	. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
-Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т.д.
- Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
- Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
- В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
- Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
- До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
- При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

	2.11
	Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
	Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 17.13330.2017 «Кровли»;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
- Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам

	2.12
	Приемка выполненных работ:
	2.13.1 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
2.13.2 Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с представителями Заказчика должны:
· осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;
· проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД;
· ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика;
· проверять соблюдение технологической дисциплины (качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);
· обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком;
· определять объем дополнительных работ, выявленных в результате производства работ;
· согласовывать выполненные строительно-монтажные работы с представителями Заказчика.
2.13.4 Подрядчик производит сдачу-приемку работ путем предъявления выполненных работ представителям Заказчика и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, с обязательным оформление актов скрытых работ с фотофиксацией
2.13.5 Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.

	3.
	Особые условия
	Подрядчик обязан предоставить заказчику список персонала для допуска на производство работ, перечень машин и оборудования, инструмента, приборов для допуска на территорию заказчика. 
Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить проживание в ближайших населенных пунктах, а также доставку рабочего и инженерно-технического персонала в зону производства работ. 

	4
	Гарантийные сроки
	Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ в течение всего гарантийного срока.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
Качество используемого Подрядчиком оборудования, инвентаря, материалов и механизмов должно соответствовать требованиям правовых актов Российской Федерации.





Приложение № 1                                                                                
к спецификации к договору №      /    /26 СМР 
  от «___» ___________ 2026 г.

Перечень видов и объемов работ 
на ремонт кровли в Котельной № 3, расположенной по адресу: 
Мурманская обл., Городской округ ЗАТО, г. Заозерск, губа Нерпичья
	№ п/п
	№ в ЛСР
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	Демонтаж кровли
	м2
	973,5

	2
	2
	Устройство кровель из профнастила
	м2
	973,5

	3
	3
	Монтаж аэраторов
	шт
	9

	4
	4
	Демонтаж металлических: лестниц и площадок
	т
	0,4

	5
	5
	Монтаж металлических: лестниц и площадок
	т
	0,4

	6
	6
	Конструкции металлические каркасов, основных несущих зданий производственного и непроизводственного назначения
	т
	0,4

	7
	7
	Металлические модульные леса фасадного типа высотой до 16 м: разборка
	м2
	400

	8
	8
	Металлические модульные леса фасадного типа высотой до 16 м: установка
	м2
	400

	9
	9
	Огнезащита
	м2
	973,5

	10
	10
	Аренда лесов
	
	1

	11
	11
	Транспортные расходы на доставку, разгрузку
	
	1






ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№№
	Наименование работ
	Сроки работ, раб. день
	примечание

	1
	Поставка материалов и оборудования на объект, подготовительные работы
	5
	

	2
	Капитальный ремонт кровли
	50
	

	3
	Приемка выполненных работ
	2
	










