Техническое задание
на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей

1. Наименование работ: монтаж системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ).
2. Место выполнения работ: Парк исторических реконструкций, Курганская область, Белозерский муниципальный округ, с. Рычково.
3. Срок выполнения работ: в течение 45 (сорок пять) рабочих дней с момента подписания договора.
4. Характеристика выполняемых работ:
Оборудование Парка средствами пожарной сигнализации и системы СОУЭ.
5. Требование к качеству и безопасности работ:
Качество работ должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:
- ГОСТ Р №127-22.01.2002 Геоинформационные системы. Общие требования:
  - СНиП 3.05.06-85 «(Электротехнические устройства» (Постановление Госстроя СССР от 11.12.1985 № 215) (Официальное издание / Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2001 год);
- Свод правил СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
  - НПБ 77-98 «Технические средства систем оповещения и управления эвакуацией пожара, Общие технические требования. Методы испытания» (Приказ ГУГПС МЧС России от 24.12.1998 № 78) (Официальное издание, М.: ГУГПС МВД России, 2000 год);[image: ]
  - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (Приказ МЧС России от 18.06.2003 № 313) (Российская газета, № 129, 04.07.2003, официальное издание «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», ФГУ ВНИИПО МЧС России, М.: 2003);
  - РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной [image: ]
  - РД 009.01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
  - РД 009.02-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики»;
  - ГОСТ 31817.1.1-2012 «Системы тревожной сигнализации. Общие требования. [image: ]Общие[image: ]
  - ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;[image: ]
  - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы [image: ]аний»;
  -  СНиП 3.05.06-85 («Электротехнические устройства».
6. Требования к выполняемым работам:
Заказчик обязан:
Заявлять незамедлительно Подрядчику в письменной форме об обнаружении в ходе выполнения работ нарушений условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ или их недостатков, назначив срок их исполнения. Выявленные нарушения условий контракта фиксируются актом.
Подрядчик обязан: смонтировать оборудование
	№ 
п/ п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Кол-во (шт.)

	1
	Прибор приемноконтрольный
	Сигнал-20М
	1

	2
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП212-45
	24

	3
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР51З-10
	8

	4
	Извещатель пожарный пламени
	Спектрон-201
	2

	5
	Оповещатель звуковой
	Маяк-12-ЗМ
	6

	6
	Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» табло
	Молния- 12
	11

	7
	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой
	Маяк 12 К
	1

	8
	Источник вторичного электропитания резервированный
	ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР
	1

	9
	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный
	Delta DTM 1207
	2

	10
	Кабель для ОПС и СОУЭ огнестойкий с низким дымо- и газовыделением
	[image: ]2х0.5
	600м.

	11
	Кабель распространяющий горение	при групповой прокладке
	[image: ]
	200м.

	12
	Кабель силовой с медными жилами
	[image: ] 3х1,5 ок (N,
РЕ)-1ООО
	20м.

	13
	Труба ПНД легкая безгалогенная (НЕ) черная с зондом D16, гофрированная
	Гофрированная труба D 16
	600м.

	14
	Блок для наружной установки	с прозрачной крышкой
	КМПН-1/2
	1


Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.
Предупредить немедленно Заказчика письменно об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.
По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.[image: ]
Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
Устранять своевременно недостатки и дефекты, выявленные при приемке и в течение [image: ]гарантийного срока эксплуатации объекта.
Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.
Привлекать к выполнению работ, указанных в контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.
Выполнить все мероприятия по обустройству и надлежащему содержанию на объекте работ.
После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 2 дней вывезти за пределы объекта [image: ]принадлежащие ему материалы, механизмы, оборудование и иное имущество, включая мусор.
Предоставлять по запросу Заказчика в указанный срок информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику и привлеченным им лицам в связи с исполнением обязательств по контракту.[image: ]
Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.
8. Гарантии качества:
Результат выполнения работ должен соответствовать всем нормам и требованиям, устанавливаемым согласно техническим регламентам, нормативным документам и законодательству Российской Федерации в области строительства, предъявляемым к такому роду работ, а также должен предоставлять исчерпывающие исходные данные для последующего производства на его основании ремонтно-строительных работ на данном объекте.
Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
В течение гарантийного срока Подрядчик при предъявлении Заказчиком требований об устранении недостатков, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ, обязан устранить обнаруженные недостатки за свой счет.
9. Прием оказанных работ:
Приемка работ осуществляется на основании предъявляемых Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-З (в том числе стоимость оборудования) 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления от Подрядчика, указанных документов.

	Генеральный директор	Насырова  А.А.
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