Приложение №1
к Извещению 
на участие в запросе котировок
(является приложением №2 к Договору)

Техническое задание
[bookmark: _Hlk241502615]на поставку аппаратно-программного (автоматизированного) комплекса для скрининг-оценки уровня физического развития, психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма

Перечень сокращений и терминов

АПК – аппаратно-программный комплекс.
ВКС – видеоконференцсвязь.
ИБ – информационная безопасность.
ИСПДН – информационная система персональных данных.
КСБА – комплекс систем безопасности и автоматизации.
ЛВС – локально вычислительная сеть.
ПД – персональные данные.
ПКП – приемно-контрольный прибор.
ПП – программный продукт.
СЗПДН – система защиты персональных данных. 
СрЗИ – средство защиты информации.
СКУД – система контроля и управления доступом.
ЦОД – центр обработки данных.
ЖЕЛ – жизненная емкость легких.
ПК – персональный компьютер.
ПО – программное обеспечение.
ПЦ –процессор.
СДВ – система должных величин.
ИР – интегральная реография по Тищенко.
ОС – операционная система.
ПО – программное обеспечение.
API–программный интерфейс приложения.
РКГ – реокардиография/реокардиограмма.
ЭКГ – электрокардиография/электрокардиограмма.
ЧСС – частота сердечных сокращений.
ЭКГ – электрокардиография/электрокардиограмма.
ЭКС – электрокардиосигнал.
АРМ – автоматизированное рабочее место.
АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
ВРС – вариабельность ритма сердца.
ЗМТ – зрительно-моторная труба.
ПК – персональный компьютер.
СИ– сердечный индекс.
НС – нервная система.
ОПСС– общее периферическое сосудистое сопротивление.
TP– общий спектр.
SDNN– стандартное отклонение всех NN-интервалов.
HR – частота сердечных сокращений.
VLF– мощность в диапазоне ультранизких частот.
LF– мощность в диапазоне низких частот.
HF– мощность в диапазоне высоких частот.
SI– индекс напряжения.
%СММ– процент скелетно-мышечной массы тела.
Phi– фазовый угол.
R – активное сопротивление в диапазоне.
Xc– реактивное сопротивление.
ИМТ– индекс массы тела.
ГПк– гиперкинетический.
ЭУк– эукинетический.
ГиП– гипокинетический.
%ЖМТ– процент жировой массы тела.
МКБ 10 - международная классификация болезней 10-го созыва.

1. Назначение аппаратно-программного комплекса 
Аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) предназначен для научно-методического обеспечения и сопровождения в спорте высших достижений в аспекте спортивной селекции, а также для фиксации результатов в автоматическом режиме, полученных в ходе выполнения различных упражнений и тестов, входящих, в том числе, в систему мониторинга ВФСК ГТО.
Принцип действия АПК основан на регистрации физиологических сигналов человека и вводе в персональный компьютер данных, полученных в ходе спортивного тестирования с целью дальнейшего их автоматизированного анализа и компьютерной обработки. Обработка данных происходит в автоматизированном режиме по разработанному уникальному алгоритму. АПК имеет возможность вывода отчета с результатами пройденного тестирования, который приходит заявителю на почту или ссылкой для скачивания в электронном формате.
Комплекс предоставляет возможность использования в учреждениях здравоохранения, в психологических центрах, в физкультурно-спортивных организациях, в том числе в центрах спортивной подготовки, спортивных школах, в общеобразовательных учреждениях, сборных командах и клубах для решения широкого спектра научных и практических задач в области спортивной селекции и спорта высших достижений, общего и профессионального образования, военной службы, физкультуры и спорта, социального обслуживания.
В числе практических задач, решаемых с помощью комплекса, значиться следующие задачи:
– определение предрасположенности тестируемого к занятиям определенными видами спорта в возрасте от 5,5 до 12,5 лет;
– оценка уровня развития профессионально-важных качеств с целью профотбора и профориентации;
– контроль функционального состояния организма перед выполнением различных двигательных тестов, в том числе спортивной тренировки, и в процессе выполнения с целью предупреждения нежелательных последствий для организма под действием данных факторов;
– оценка психофизиологического и психологического статуса детей, подростков и взрослых;
– исследование функциональных и морфологических особенностей детей, подростков и взрослых;
– оценка функционального состояния организма, как в целом, так и отдельных его систем;
– исследование психофизиологических характеристик, таких как: простая и сложная скорость сенсомоторной реакции, сила нервной системы, подвижность и уравновешенность нервных процессов, способность регуляции нервной системы к произвольным движениям;
– оценка уровня физического развития и тренированности;
– оценка развития физических качеств и способностей, таких как: скоростно-силовые, силовые, быстрота, координация, двигательная координация, моторный контроль, ловкость, меткость, гибкость.
Система имеет возможность формирования отчета с результатами пройденного тестирования в автоматическом режиме, без участия человека, а также возможность просмотра, хранения и печати результатов тестирования и протоколов обследования.
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2. Состав аппаратно-программного комплекса

В состав комплекса (1 единица- штука АПК) входят электронные блоки, программное обеспечение, инструменты для проведения антропометрического исследования и оборудование для проведения спортивного тестирования, которые поставляются Заказчику совместно.
Комплектность поставки соответствует следующим требованиям:


	Код ОКПД2
	Наименование товара
	Максимальные и (или) минимальные значения характеристик (показателей) и значения характеристик (показателей), которые не могут изменяться
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Количество
	Единица измерения

	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	26.51.70.190
	Аппаратно-программный комплекс скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности (аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма)
	Предназначение аппаратно-программного комплекса (далее – АПК)
	для научно-методического обеспечения и сопровождения в спорте высших достижений в аспекте спортивной селекции, а также для фиксации результатов в автоматическом режиме, полученных в ходе выполнения различных упражнений и тестов, входящих, в том числе, в систему мониторинга ВФСК ГТО 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Комплект (компл.)

	
	
	Принцип действия АПК
	основан на регистрации физиологических сигналов человека и вводе в персональный компьютер данных, полученных в ходе спортивного тестирования с целью дальнейшего их автоматизированного анализа и компьютерной обработки. Обработка данных происходит в автоматизированном режиме по разработанному алгоритму. АПК имеет возможность вывода отчета с результатами пройденного тестирования, который приходит заявителю на почту или ссылкой для скачивания в электронном формате
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сфера использования АПК
	в общеобразовательных учреждениях, в физкультурно-спортивных организациях, в том числе в центрах спортивной подготовки, спортивных школах и т.п.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Задачи решаемые с помощью АПК
	определение предрасположенности тестируемого к занятиям определенными видами спорта в возрасте от 5,5 до 12,5 лет; оценка уровня развития профессионально-важных качеств с целью профотбора и профориентации; контроль функционального состояния организма перед выполнением различных двигательных тестов, в том числе спортивной тренировки, и в процессе выполнения с целью предупреждения нежелательных последствий для организма под действием данных факторов; оценка психофизиологического и психологического статуса детей, подростков и взрослых; исследование функциональных и морфологических особенностей детей, подростков и взрослых; оценка функционального состояния организма, как в целом, так и отдельных его систем; исследование психофизиологических характеристик, таких как: простая и сложная скорость сенсомоторной реакции, сила нервной системы, подвижность и уравновешенность нервных процессов, способность регуляции нервной системы к произвольным движениям; оценка уровня физического развития и тренированности; оценка развития физических качеств и способностей, таких как: скоростно-силовые, силовые, быстрота, координация, двигательная координация, моторный контроль, ловкость, меткость, гибкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Виды деятельности системы АПК
	проведение процедуры обследования сотрудником по тестированию
	
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	
	

	
	
	
	получение показателей из стороннего ПО для обследования детей
	
	
	
	

	
	
	
	хранение показателей, измеренных вручную
	
	
	
	

	
	
	
	формирование отчёта об обследовании
	
	
	
	

	
	
	
	предоставление представителю тестируемого информацию о процедуре тестирования
	
	
	
	

	
	
	
	предоставление представителю тестируемого отчёта об обследуемом ребёнке: наиболее подходящие виды спорта; антропометрические показатели; психофизиологические показатели; функциональные показатели; значок ГТО, на который претендует тестируемый; возможность администраторам центров тестирования управлять расписанием центра по тестированию, расписанием сотрудников по тестированию, записью на тестирование; возможность сотрудником call-центра записывать тестируемых на тестирование или отменять запись на тестирование
	
	
	
	

	
	
	Формирование отчетности АПК
	система имеет возможность формирования отчета с результатами пройденного тестирования в автоматическом режиме, без участия человека, а также возможность просмотра, хранения и печати результатов тестирования и протоколов обследования
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Беспроводной компьютерный кардиограф
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество отведений беспроводного компьютерного кардиографа
	≥ 12
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Частота дискретизации беспроводного компьютерного кардиографа
	≥ 1 000
	Герц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество каналов беспроводного компьютерного кардиографа
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Чувствительность (масштаб) при отображении электрокардиосигнала на экране монитора беспроводного компьютерного кардиографа и выводе их на печать
	2.5
	мм/мВ
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	
	

	
	
	
	5
	мм/мВ
	
	
	

	
	
	
	10
	мм/мВ
	
	
	

	
	
	
	20
	мм/мВ
	
	
	

	
	
	
	40
	мм/мВ
	
	
	

	
	
	
	80
	мм/мВ
	
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу каналов, в течение 10-секундного временного интервала беспроводного компьютерного кардиографа
	20
	мкВ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль качества установки электродов беспроводного компьютерного кардиографа
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль обрыва электродов в процессе регистрации электрокардиография / электрокардиограмма (далее – ЭКГ) беспроводного компьютерного кардиографа
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Защита от разряда дефибриллятора беспроводного компьютерного кардиографа
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Тип беспроводной связи к компьютеру беспроводного компьютерного кардиографа
	Bluetooth
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Напряжение питания (электронный блок) беспроводного компьютерного кардиографа
	2,4
	Вольт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Частота (системы на базе портативного компьютера) беспроводного компьютерного кардиографа
	≤ 60
	Герц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Продолжительность непрерывной работы беспроводного компьютерного кардиографа в режиме мониторинга ЭКГ
	≥ 6
	час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Цвет адаптера для одноразового электрода
	черный
	
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	
	

	
	
	
	красный
	
	
	
	

	
	
	
	зеленый
	
	
	
	

	
	
	
	желтый
	
	
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Количество упаковок жидкости электродной
	≥ 5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Многоразовый электрод ЭКГ на конечность
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Многоразовый электрод ЭКГ на конечность (детский)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Адаптер USB-Bluetooth
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Стандарт Bluetooth 4.0
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Зарядное устройство
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Контроль температуры зарядного устройства
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Кабель удлинитель USB Am-Af
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования вариабельности ритма сердца: Длина кабеля удлинителя USB Am-Af
	≥ 3
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Реограф компьютерный
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Число каналов регистрации РЕО-сигналов реографа компьютерного
	≥ 4
	штука
	
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Действующее значение зондирующего тока в цепи пациента реографа компьютерного
	2.0
	мА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Уровень собственных шумов, приведенных к входу реографа компьютерного
	≤ 0,005
	Ом
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Число каналов регистрации ЭКГ-сигнала реографа компьютерного
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Связь с компьютером реографа компьютерного через USB
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Фиксатор ленты резиновый
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество фиксаторов ленты резиновых
	≥ 4
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Комплект из трех проводов кабеля отведений для канала ЭКГ
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина комплекта из трех проводов кабеля отведений для канала ЭКГ
	≥ 3
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем для подключения кабеля отведений для канала ЭКГ к электродам – «банан»
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем для подключения кабеля отведений для канала ЭКГ к приборам -Touch-proof
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Кабель отведений для биполярного режима
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина кабеля отведений для биполярного режима
	≥ 2
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем подключения кабеля отведений для биполярного режима к прибору – DIN
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Электроды для интегральная реография по Тищенко (далее - ИР по Тищенко)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество электродов для ИР по Тищенко
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина электродов для ИР по Тищенко
	70
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Ширина электродов для ИР по Тищенко
	90
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Разъем кабеля электродов для ИР по Тищенко – touch-proof
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Лента резиновая для крепления электродов (Тип 1)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1)
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Длина ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1)
	≥ 300
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Диаметр ленты резиновой для крепления электродов (Тип 1)
	25
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Стойка напольная
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования центральной гемодинамики: Количество стоек напольных
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Концентратор сетевой USB внешний
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Максимальный ток нагрузки на один порт USB концентратора сетевого USB внешний
	500
	мА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Координациометр
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Связь с компьютером координациометра через USB
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Динамометр кистевой
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Связь с компьютером динамометра кистевого через USB
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Зрительно – моторная труба
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Цвет источника света зрительно – моторной трубы
	красный
	
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	
	

	
	
	
	оранжевый
	
	
	
	

	
	
	
	зеленый
	
	
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Датчик теппинг-теста
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Штатив настольный для крепления координациометра
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Высота штатива настольного для крепления координациометра
	≥ 945 и ≤ 950
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования психофизиологических характеристик: Длина колена штатива настольного для крепления координациометра
	≥ 455 и ≤ 460
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Спирометр компьютерный
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Связь с компьютером спирометра компьютерного через USB
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина кабеля связи спирометра компьютерного с ПЭВМ
	≥ 2
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Трубка импульсная
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество трубок импульсных
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал трубок импульсных
	силикон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Внешний диаметр трубки импульсной
	4
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Внутренний диаметр трубки импульсной
	2
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Шприц калибровочный
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Объем шприца калибровочного
	≥ 3
	Литр;^кубический дециметр (л; дм³)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Преобразователь потока
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество преобразователей потока
	≥ 10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал преобразователя потока
	пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина преобразователя потока
	≥ 82
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Мундштук одноразовый
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество мундштуков одноразовых
	≥ 1500
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Длина мундштука одноразового
	≥ 55
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Диаметр внешний мундштука одноразового
	32
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Диаметр внутренний мундштука одноразового
	30
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Зажим носовой
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Количество зажимов носовых
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Подушечки зажима носового
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Материал зажима носового
	пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования жизненной емкости легких: Держатель преобразователя потока
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Блок преобразователя
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Ток, потребляемый от USB-порта блока преобразователя
	≤ 300
	мА
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Время непрерывной работы блок преобразователя
	≥ 24
	час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Средняя наработка на отказ блока преобразователя
	≥ 1 000
	час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Кабель отведений
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Количество кабелей отведений
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Цветная маркировка кабеля отведений
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Типы крепления кабеля отведений
	зажимы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Разъем подключения к прибору кабеля отведений
	DB-25 female
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Электрод одноразовый
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Количество электродов одноразовых
	≥ 3000
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Тип геля электрода одноразового
	твердый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Основа электрода одноразового
	пленка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Крепление электрода одноразового «под крокодил»
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования биоимпедансных обменных процессов и состава тела: Кабель USB тип Ам-Вм
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Тонометр профессиональный
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Декомпрессия - клапан автоматического сброса давления тонометра
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Емкость аккумуляторной батареи тонометра
	4 аккумулятора типоразмер АА емкостью 2000 мАч
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Диапазон измерений давления воздуха тонометра в манжете
	≥ 0 и ≤ 299
	Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.)
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Диапазон измерений тонометра частоты пульса
	≥ 40 и ≤ 200
	ударов в минуту
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Элементы питания по типу АА
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Количество элементов питания по типу АА
	≥ 4
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Манжета средняя компрессионная
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Длина окружности плеча манжеты средней компрессионной
	≥ 42
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Материал манжеты средней компрессионной
	нейлон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Манжета малая компрессионная
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Длина окружности плеча манжеты малой компрессионной
	≥ 22
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Материал манжеты малой компрессионной
	нейлон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Адаптер переменного тока
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для определения артериального давления: Выходное напряжение адаптера переменного тока 6 В DC/1600 мА
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Плантограф компьютерный
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Потребляема мощность плантографа компьютерного
	≤ 40
	Ватт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Опорное стекло плантографа компьютерного прозрачное листовое бесцветное
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Толщина опорного стекла плантографа компьютерного
	≥ 10
	миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Кабель питания
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Интерфейсный кабель USB
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для исследования стоп: Салфетки одноразовые для обработки активной поверхности
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Сантиметровая лента
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Длина сантиметровой ленты
	≥ 1,5
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Материал изготовления сантиметровой ленты
	ПВХ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Антропометр лазерный
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Материал антропометра лазерный
	металл
	
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	
	

	
	
	
	пластик
	
	
	
	

	
	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Весы напольные
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Функция «Step-on» весов напольных
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования для исследования особенностей физического и морфологического развития: Максимальный измеряемый вес весов напольных
	150
	килограмм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Винтовка пневматическая
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Калибр винтовки пневматической
	4,5
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Длина ствола винтовки пневматической
	443
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Штатив для крепления держателя мишени
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Максимальная высота штатива для крепления держателя мишени
	136,5
	сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Минимальная высота штатива для крепления держателя мишени
	41,5
	сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Материал штатива для крепления держателя мишени
	алюминий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Держатель мишени с подсветкой мишени
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Материал держателя мишени с подсветкой мишени
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: LED подсветка мишени
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Сетевой адаптер
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Работа от сети переменного тока 220 В
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Оптический сенсор
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Тип оптического сенсора
	проводной USB
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Дистанция до мишени от оптического сенсора
	≥ 10
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Комплект крепежных элементов (крепежная призма,крепежная пластина с винтами, шестигранный ключ)
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Диафрагма
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Диаметр диафрагмы
	2,5
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки меткости стрельбы «Электронный тир»: Кабель для подключения оптического сенсор
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Электронный счетчик отжиманий
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Питание электронного счетчика отжиманий от встроенного аккумулятора
	≥ 2600
	мАч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Время непрерывной работы электронного счетчика отжиманий
	≥ 20
	час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Индикация разряда аккумуляторов электронного счетчика отжиманий
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Адаптер переменного тока счетчика отжиманий
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Электронный блок автохронометража
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Дальность радиоканала от датчиков электронных блоков автохронометража
	≥ 130
	метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Погрешность регистрации результата
	≤ 0,001
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Зарядка через USB - Type C
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Защита от ложных срабатываний
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Инфракрасный передатчик системы автохронометража
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество инфракрасных приемников с дисплеем
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Инфракрасный приемник
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество инфракрасных передатчиков
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Зарядное устройство автохронометража
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Кабель зарядки
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество кабелей зарядки
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Штатив для крепления инфракрасных передатчиков
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество штативов для крепления инфракрасных передатчиков
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Максимальная высота штатива для крепления инфракрасных передатчиков
	142
	сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Минимальная высота штатива для крепления инфракрасных передатчиков
	310
	сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Штатив для крепления обруча
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Максимальная высота штатива для крепления обруча
	200
	сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Минимальная высота штатива для крепления обруча
	71
	сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал штатива для крепления обруча
	сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Обруч складной
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Диаметр обруча складного
	86
	сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал обруча складного
	АБС пластик
	
	Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики
	
	

	
	
	
	алюминий
	
	
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество складных колен обруча складного
	≥ 6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Координациометр напольный
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество координациометра напольного
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Разметка координациометра напольного
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал координациометра напольного
	резина
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Прыжковый коврик
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество прыжковых ковриков
	≥ 1
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина прыжкового коврика
	≥ 60
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Порты подключения прыжкового коврика TPC, USB
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Блок управления прыжковым ковриком
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Теннисный мяч
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Количество теннисных мячей
	≥ 3
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал теннисных мячей
	резина
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Набивной мяч
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Материал набивного мяча
	резина
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Палка гимнастическая
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Диаметр палки гимнастической
	24
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина палки гимнастической
	1000
	миллиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Шаг разметки палки гимнастической
	5
	сантиметр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Измерительная рулетка
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Длина ленты в измерительной рулетке
	20
	метр
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект оборудования в составе АПК для оценки степени развития физических качеств и способностей: Сантиметровая линейка
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Компьютерная техника в составе АПК: Портативный компьютер
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Компьютерная техника в составе АПК: Количество портативных компьютеров
	≥ 3
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Компьютерная техника в составе АПК: Частота процессора портативного компьютера
	1.3
	Гигагерц
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Компьютерная техника в составе АПК: Объем оперативной памяти портативного компьютера
	≥ 8
	Гбайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Компьютерная техника в составе АПК: Объем жесткого диска портативного компьютера
	≥ 256
	Гбайт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Компьютерная техника в составе АПК: Диагональ монитора жидкокристаллического 
	≥ 10.1
	Дюйм (25,4 мм)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Компьютерная техника в составе АПК: Зарядное устройство для портативного компьютера
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Компьютерная техника в составе АПК: Количество зарядных устройств для портативного компьютера
	≥ 3
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тара упаковочная для АПК: Транспортировочный модуль со встроенным ложементом под оборудование
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тара упаковочная для АПК: Материал корпуса транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	полиэтилен
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тара упаковочная для АПК: Краевые ролики транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Тара упаковочная для АПК: Считыватель транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тара упаковочная для АПК: Светодиодная лента транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тара упаковочная для АПК: Электронный замок транспортировочного модуля со встроенным ложементом под оборудование
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Массажная кушетка
	наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Тип массажной кушетки
	складная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Количество секций массажной кушетки
	≥ 2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Длина массажной кушетки
	≥ 190 и ≤ 195
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Ширина массажной кушетки
	≥ 80 и ≤ 85
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Массажная кушетка для проведения функциональных исследований в составе АПК: Высота массажной кушетки
	≥ 80 и ≤ 85
	сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	





3. Работа аппаратно-программного комплекса с системой записи
3.1. Состав и функциональные характеристики АПК
В составе комплекта АПК входит комплект ПО с возможностью доступа к online- сервису со сроком доступа 365 (триста шестьдесят пять) календарных дней с момента поставки комплекта АПК, с возможностью информирования клиентов о тестировании, online записи в имеющиеся центры тестирования, а также возможность скачивания заключения пройденного тестирования по номеру телефона, указанного представителем тестируемого при регистрации. На сайте указаны правила проведения тестирования, такие как:
- Документы необходимые для прохождения тестирования;
- Информация о времени тестирования;
- Информация о том, что будет если опоздать на тестирование;
- Информация о том в каком возрасте может пройти тестирование;
- Сведения о том, в каком случае тестирование может быть прервано;
- Информация как подготовить ребёнка к тестированию.

Для тестируемого указана информация, что тестирование не является вступительным испытанием в спортивную школу и предназначено для определения его предрасположенности к определенным видам спорта. 
На сайте есть информация с адресами центров, где можно пройти тестирование.
Сайт содержит раздел обратной связи, в котором можно выбрать необходимый регион и тип обращения в указанном разделе, должно быть поле для свободной записи обращения или вопроса с возможностью прикрепить файл. В интерфейсе присутствует возможность поставить галочку о необходимости получения ответа, а также поля ввода «Имя», «Электронная почта», «Телефон». Присутствует наличие интерфейса для получения электронного согласия с условиями использования персональных данных.
На сайте присутствует раздел, в котором собраны часто задаваемые вопросы и содержаться ответы на них.
На присутствует контактная информация «горячей линии», номер телефона и электронная почта для обращений.
Электронная почта и номер call центра являются активными. Сайт корректно отображается на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты и тд.).

3.1.1. Перечень функций, реализуемых информационной системой АПК
Система АПК автоматизирует следующие виды деятельности:
 Проведение процедуры обследования сотрудником по тестированию;
 Получение показателей из стороннего ПО для обследования детей;
 Хранение показателей, измеренных вручную;
 Формирование отчёта об обследовании;
 Предоставление представителю тестируемого информацию о процедуре тестирования;
 Предоставление представителю тестируемого отчёта об обследуемом ребёнке:
 Наиболее подходящие виды спорта;
 Антропометрические показатели;
 Психофизиологические показатели;
 Функциональные показатели;
 Значок ГТО, на который претендует тестируемый;
 Возможность администраторам центров тестирования управлять расписанием центра по тестированию, расписанием сотрудников по тестированию, записью на тестирование;
 Возможность сотрудником call-центра записывать тестируемых на тестирование или отменять запись на тестирование.

3.1.2. Структура информационной системы аппаратно-программного комплекса
3.1.2.1. Основные системы
Информационная система АПК состоит из четырёх основных подсистем: 
1. Приложение сотрудника по тестированию, которое является частью рабочего места сотрудника и позволяет проводить тестирование детей;
2. Сервер приложений, который предоставляет API для приложения сотрудника по тестированию, сайта и сервера хранилища;
3. Сервер хранилища сохраняет данные, полученные сотрудником по тестированию в момент и по итогу проведения тестирования и предоставляет ограниченные доступ к своим данным и API;
4. Сайт - позволяет представителям тестируемого записаться на тестирование и получать результат, а администраторам и сотрудникам call-центра осуществлять свои рабочие обязанности.

3.1.2.2. Техническое обеспечение для нормального функционирования системы
Требования к серверу приложений:
 Процессор: 2 ядра, 2.5ГГц;
 Локальные диски: 100Гб;
 Оперативная память: 8ГБ;
 Сетевые интерфейсы: 100Мбит/с.

Требования к серверу базы данных:
 Процессор: 2 ядра, 2.5ГГц;
 Локальные диски: 100Гб;
 Оперативная память: 8ГБ;
 Сетевые интерфейсы: 100Мбит/с.

3.1.2.2.1. Программное обеспечение
Требования к веб-серверу приложений:
 Ubuntu 16.04 x64 или эквивалент;
 Docker 18.06или эквивалент;
Требования к серверу базы данных:
 Ubuntu 16.04 x64или эквивалент;
 Postgresql 10.5 x64или эквивалент.

3.1.2.2.2. Компоненты основных систем
Компоненты приложение тестировщика:
 Автономный веб сервер;
 Доступное по https протоколу апи;
 Бизнес логика приложения;
 Веб интерфейс;
 База данных sqliteили эквивалент.

Компоненты сервера приложений:
 API сервер;
 Доступное по https протоколу API;
 Бизнес логика рабочих мест администратора и call-центра;
 Отправка смс сообщений;
 Отправка email писем;
 База данных, Postgresqlили эквивалент;
 Хранение данных необходимых для работы API.

Компоненты сервера хранилища:
 API сервер;
 Доступное по http протоколу API;
 База данных, Postgresqlили эквивалент;
 Хранение данных необходимых для работы API;
 Хранение данных полученных тестировщиками в результате обследования.

Компоненты сайта
 Веб сервер;
 Отдаёт статические файлы необходимые для работы сайта (html, css, js, картинки и т.п);
 Создаёт на своей стороне html страницы (Server-siderendering), чтобы они могли быть проиндексированы поисковыми системами.

3.1.2.3. Вспомогательные подсистемы
Кроме основной системы, в составе общей системы присутствует вспомогательная подсистема, которая необходима для обеспечения работы основных систем и состоит из следующих компонентов:
 «portainer» - управляется «docker» контейнерами и предоставляет графический web-интерфейс для администрирования контейнеров;
 «jenkins» - автоматизировано собирает из исходных кодов и развёртывает сервер приложений, сервер хранилища и сайт;
 «elasticsearch» - хранит логи API сервера приложений, сервера хранилища и сайта;
 «grafana» - отображает в графическом виде агрегированную информацию из elasticsearch, например, количество запросов в секунду;
 «alertmanager» - позволяет задать граничные показатели состояния серверов, после которых систему администратору отправляется уведомление. Например, превышение нагрузки на процессор более 50% в течение 5 минут;
 «prometheus» - хранилище метрик серверов и сервисов;
 «kibana» - предоставляет доступ к выборкам отдельных сообщений, хранящихся в «elasticsearch».

3.1.3. Структура базы данных сервера приложений и сервера хранилища системы АПК
	№
	Название таблицы и полей
	Описание

	1
	application_forms
	Форма с заявкой на тестирование

	
	id
	Идентификатор

	
	first_name
	Имя ребёнка

	
	gender
	Пол ребёнка

	
	birthdate
	Дата рождения ребёнка

	
	representative_full_name
	Полное имя представителя

	
	representative_phone
	Телефон представителя для его идентификации

	
	birth_certificate
	Номер свидетельства СНИЛС

	
	chronic_diseases
	Хронические заболевания

	
	sport_contraindication
	Противопоказания к спорту

	
	allergic_reaction
	Аллергия

	
	musculo_skeletal_deviation
	Отклонения опорно-двигательного аппарата

	
	mother_physical_state_id
	Внешний ключ на физическое состояние матери

	
	father_physical_state_id
	Внешний ключ на физическое состояние отца

	
	last_name
	Фамилия ребёнка

	
	patronymic
	Отчество ребёнка

	
	current_sport
	Текущий вид спорта, которым занимается ребёнок

	
	sport_stage
	Уровень спортивной подготовки

	
	sport_qualification
	Спортивная квалификация

	
	sport_experience
	Стаж занятий спортом

	
	can_swim
	Умение плавать

	
	desired_sport
	Желаемый вид спорта

	
	email
	Емаил представителя

	
	source
	Откуда узнали о проекте

	
	search_index
	Поисковый индекс для быстрого поиска анкеты

	
	diseases
	Коды заболеваний по МКБ-10

	
	vision_acuity
	Острота зрения

	
	vision_correction
	Коррекция зрения в диоптриях

	
	created_at
	Дата создания анкеты

	
	skating_ability
	Признак умения кататься на коньках

	2
	canceled_checkups
	Отменённые обследования

	
	id
	Идентификатор

	
	created_at
	Когда создано

	
	checkup_id
	Ссылка на обследование

	
	application_form_id
	Ссылка на анкету

	
	reason
	Причина отмены

	3
	checkup_results
	Результат обследования

	
	id
	Идентификатор

	
	created_at
	Когда создано

	
	certificate_file_id
	Ссылка на файл с сертификатом, который позволял проходить обследование

	
	interpretation_file_id
	Ссылка на файл с интерпретацией результатов обследования для родителей

	
	conclusion_file_id
	Ссылка на файл с заключением

	
	application_from_id
	Ссылка на анкету

	
	tester_id
	Ссылка на профиль сотрудника по тестированию, проводившего исследование

	
	checkup_id
	Ссылка на обследование

	
	break_reason
	Причины прерывания обследования, если была

	
	break_reason_text
	Причина прерывания обследования, свободное поле

	
	cancel_reason
	Причина отмены обследования сотрудником по тестированию, если была

	
	cancel_reason_text
	Причина отмены обследования сотрудником по тестированию, свободное поле

	
	tester_full_name
	Имя сотрудника по тестированию

	
	testing_center_address
	Адрес центра по тестированию

	4
	checkups
	Обследование

	
	id
	Идентификатор

	
	start_at
	Дата начала

	
	finish_at
	Дата окончания

	
	tester_id
	Ссылка на сотрудника по тестированию, который будет проводить обследование

	
	application_form_id
	Ссылка на анкету

	
	schedule_day_id
	Ссылка не день расписания центра по тестированию

	
	call_status
	Статус анкеты

	
	start_at_utc
	Время начала по utc, чтобы было удобно искать по центрам из нескольких временных зон

	
	complete_status
	Статус завершения обследования

	
	complete_reason
	Причина завершения, если нужна

	
	complete_reason_text
	Причина завершения, свободное поле

	5
	conclusion_sessions
	Сессия получения родителем заключения по номеру телефона

	
	id
	Идентификатор

	
	normalized_phone
	Номер телефона, приведённый к стандарту

	
	session_id
	Номер сессии

	
	created_at
	Когда создано

	
	is_confirmed
	Номер подтверждён, можно получать файлы заключения

	6
	conclusions
	Заключение на сервере приложений

	
	id
	Идентификатор

	
	phone
	Телефон родителя

	
	email
	Почта родителя

	
	stored_file_id
	Ссылка на файл с заключением

	7
	confirm_codes
	Коды для подтверждения номера телефона

	
	id
	Идентификатор

	
	phone
	Номер телефона

	
	created_at
	Когда создано

	
	code
	Код

	
	is_deleted
	Отметка об удалении

	
	attempt_count
	Количество попыток ввести

	
	type
	Для чего подтверждается номер телефона: запись, получение заключения

	8
	feedbacks
	Отзывы на сайте

	
	id
	Идентификатор

	
	region
	Регион

	
	type
	Тип обращения

	
	message
	Текст отзыва

	
	name
	Имя для ответа на обратную связь

	
	email
	Емаил для ответа на обратную связь

	
	phone
	Телефон для ответа на обратную связь

	
	file_string_bytes
	Прикрепленный файл

	9
	measures
	Измерения

	
	id
	Идентификатор

	
	test_result_id
	Ссылка на тест, в рамках которого делалось измерение

	
	name
	Название измерения

	
	value
	Значение

	10
	parent_physical_states
	Физическое состояние отца из анкеты

	
	id
	Идентификатор

	
	height
	Рост

	
	chronic_diseases
	Хронические заболевания

	11
	profiles
	Профили пользователей системы

	
	id
	Идентификатор

	
	login
	Логин

	
	password_hash
	Хеш пароля

	
	first_name
	Имя

	
	role
	Роль в системе (сотрудник по тестированию, администратор и т.д.)

	
	testing_center_id
	Наименование центра по тестированию

	
	last_name
	Фамилия

	
	patronymic
	Отчество

	
	is_deleted
	Отметка об удалении

	12
	regions
	Регионы

	
	id
	Идентификатор

	
	created_at
	Когда создано

	
	name
	Название

	13
	registrations
	Сессия записи на тестирование

	
	id
	Идентификатор

	
	session_hash
	Хеш сессии

	
	checkup_id
	Обследование

	
	active_timeout
	Время, после которого обследование перестаёт считаться "в процессе записи"

	
	application_form_json
	Форма регистрации на тестирование

	14
	schedule_days
	Дни расписания

	
	id
	Идентификатор

	
	testing_center_id
	Ссылка на тестовый центр

	
	is_published
	День расписания опубликован

	
	date
	Дата

	15
	schedule_generators
	Настройки генерации расписания

	
	id
	Идентификатор

	
	testing_center_id
	Ссылка на тестовый центр

	
	testing_center_settings_json
	Свойства центра по тестированию

	
	tracks_json
	Треки расписания

	16
	sport_experiences
	Стаж занятий спортом родителей из анкеты

	
	id
	Идентификатор

	
	parent_physical_state_id
	Идентификатор физического состояния родителей

	
	sport
	Спорт

	
	qualification
	Квалификация

	
	experience
	Стаж занятий в годах

	17
	stored_files
	Файлы

	
	id
	Идентификатор

	
	created_at
	Когда создано

	
	creator_id
	Ссылка на профиль того кто загрузил

	
	original_name
	Имя файла

	
	is_temp
	Признак временности, чтобы понимать, какие файлы не были использованы

	
	content
	Содержимое

	18
	test_results
	Результат конкретного теста

	
	id
	Идентификатор

	
	checkup_result_id
	Ссылка на обследование

	
	name
	Название теста

	19
	testing_centres
	Тестовые центры

	
	id
	Идентификатор

	
	created_at
	Дата создания

	
	address
	Адрес

	
	time_offset
	Сдвиг временной зоны

	
	region_id
	Ссылка на регион

	
	place
	Местоположение

	
	latitude
	Долгота

	
	longitude
	Широта

	
	email
	Адрес электронной почты

	
	city
	Город

	
	is_deleted
	Отметка об удалении

	20
	testing_centres_admins
	Связка между тестовыми центрами и администраторами

	
	id
	Идентификатор

	
	testing_center_id
	Тестовый центр

	
	admin_id
	Администратор

	
	created_at
	Дата создания



3.1.4. Параметры сервиса при получении результата
После прохождения всех блоков тестирования, пользователь видит, что тестирование завершено и получить результат. Ссылка на скачивание результата тестирования и отправка на телефонный номер и на электронную почту (если она была указана) представителем тестируемого появляется и происходит автоматически. Специалист также видит результат в приложении, чтобы отправить его вручную представителю тестируемого, если по какой-то причине результат не пришёл ему ранее.


3.1.5. Параметры сервиса при работе с пользователем
После поставки оборудования Заказчику, Исполнитель предоставляет ссылку на интернет-сервис, где предусмотрена вкладка «Вход для сотрудников», затем ввести логин и пароль, который Заказчику передает Исполнитель в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта. После входа в систему предоставляется доступ к дополнительным функциям, а именно к новым пунктам меню, где предоставляется возможность выбрать расписание для тестирования, сгенерировать расписание, выбрать сотрудника для тестирования и строка поиска.

3.1.6. Параметры сервиса при работе с расписанием
Сервис позволяет сгенерировать расписание, в отдельной вкладке. Расписание тестирования генерируется на каждую календарную неделю отдельно.
В каждом сгенерированном треке отображены все временные промежутки (слоты), в которых будет проводиться тестирование каждого отдельного тестируемого. Сервис позволяет назначить на каждый слот сотрудника для тестирования, чтобы эти временные промежутки стали доступны для записи.
После того, как на каждый трек тестирования назначен сотрудник, сервис может выбирать даты, на которые необходимо создать расписание. После этого происходит переход на страницу сгенерированного, но ещё не опубликованного расписания.
На странице с расписанием, сервис Исполнителя присутствует возможность просмотреть расписание центра тестирования Заказчика и выбрать конкретный центр для тестирования.
При осуществлении записи на тестирование пользователем через сайт, появляется следующая информация и ячейки для заполнения:
- информация об обязательных полях заполнения;
- поля для ввода ФИО, пола, даты рождения и номера свидетельства о рождении ребёнка;
- поля ввода ФИО, номер телефона, адрес электронной почты представителя тестируемого.

Должен быть предусмотрен раздел о спортивной подготовке тестируемого, в котором можно выбрать:
- вид спорта, которым занимается тестируемый (с выпадающим списком видов спорта).

Если такие виды спорта есть, то дополнительно должны появляться поля ввода:
-	этап спортивной подготовки из выпадающего окна(спортивно-оздоровительный этап/этап начальной подготовки/тренировочный этап(спортивной специализации)/этап совершенствования спортивного мастерства/ этап высшего спортивного мастерства);
- спортивная квалификация из выпадающего окна (3юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский, 3разряд, 2 разряд, 1 разряд, кмс, мс, мсмк, змс);
- стаж занятий;
- возможность указать умение плавать;
- возможность выбрать желаемый вид спорта, выпадающий из списка видов спорта.

Разделы о физическом состоянии матери и физическом состоянии отца, которые заполняются при желании, где указывается:
- рост;
- вид спорта (если есть);
- спортивная квалификация из выпадающего окна (3юношеский, 2 юношеский, 1 юношеский, 3разряд, 2 разряд, 1 разряд, кмс, мс, мсмк, змс);
- стаж занятий.

Сервис должен предоставлять возможность запретить запись на конкретное время. Для этого должна быть предусмотрена возможность обращения пользователя к временному слоту, где должна появляться форма с информацией, где пользователь можете запретить запись, поставив соответствующую галочку в слоте.

3.1.7. Параметры сервиса при добавлении сотрудника по тестированию в систему
Сервис предоставляет возможность добавлять сотрудника по тестированию в систему. Для этого пользователю со стороны Заказчика предоставляется возможность ввести ФИО сотрудника по тестированию, задать для него логин и пароль и сохранить данные параметры. После сохранения логин и пароль не отображаются в интернет-сервисе.

3.1.8. Параметры сервиса при замене сотрудника по тестированию в опубликованном расписании
Для пользователей предусмотренна возможность замены сотрудника по тестированию во временном промежутке. При нажатии на временной слот, появляется форма с информацией. В выпадающем списке сотрудников по тестированию пользователю предоставляется выбор свободного сотрудника.

3.2. Проведение исследований с помощью аппаратно-программного комплекса
3.2.1. Характеристика используемого программного обеспечения в модуле исследований АПК
В системе предусмотрено использование программного обеспечения (далее – ПО), работающего в едином программном продукте в системе АПК. Система автоматически учитывает медицинские противопоказания к занятиям различными видами спортивной деятельности и отклонения в состоянии здоровья (хронические заболевания, болезни, нарушения ОДА и т.п.) и информирует об этом при выводе таких видов спорта в заключении. Также, по результатам исследования функционального состояния организма тестируемого, в случае выявления системой аномальных показателей жизненно-важных функций организма и сниженного текущего функционального состояния, система сигнализирует о том, что тестируемый по состоянию здоровья на текущий момент находится не в оптимальном состоянии для прохождения дальнейшего тестирования.
Список показателей к анализу используемым программным обеспечением в системе АПК:
- отбор и ориентация детей для занятий различными видами спорта;
- оценка состояния сердечно-сосудистой, дыхательной систем и аппарата кровообращения;
- особенности развития опорно-двигательного аппарата;
- оценка физического развития и определения морфофункционального состояния;
- расчёт индивидуальных норм организма;
- расчёт должных величин;
- оценка развития основных физических качеств и двигательных навыков;
- информирование и стратификация на группы риска с отклонениями в состоянии здоровья;
- отслеживание динамики физического развития и функционального состояния действующих спортсменов;
- предупреждение развития жизнеугрожающих состояний и сниженном функциональном состоянии;
- оценка выполнения норм «ГТО» с использованием автоматизированных систем фиксации результатов;
- автоматический анализ определения предрасположенности, учитывающий морфофункциональные особенности, состояние здоровья и уровень физического развития человека;
- расчёт соматотипа по Хит-Картеру;
- определение типологических свойств нервной системы;
- определение особенностей функционирования вегетативной нервной системы, формирующих ритм сердца;
- определение особенностей функционирования аппарата кровообращения;
- определение функции внешнего дыхания;
- предупреждение системой о непоступлениях результатов исследования и иных ошибках.



3.2.2. Подготовка к тестированию
После запуска программы открывается консоль с веб-сервисом и окно браузера. Для начала тестирования, необходимо ввести логин и пароль, который пользователь получает от администратора. После входа в систему пользователь видит свое расписание на день. Затем пользователю необходимо выбрать строку, соответствующую текущему времени записи.

3.2.3. Заполнение анкеты тестируемого
Пользователю предоставлен сервис по заполнению всех пунктов анкеты со слов представителя тестируемого и дальнейшая загрузка справки о здоровье тестируемого.Если пользователь неверно заполнит поля или заполнит не все поля, сервис сообщает пользователю об этом. После верного заполнения всех полей анкеты пользователь переходит к тестированию.

3.2.4. Проведение функционального тестирования
Функциональное тестирование учитывает тип кровообращения, тип регуляции, должные значения жизненной ёмкости легких. В ходе тестирования производиться исследования состава тела, с автоматическим определением следующих соматотипов ребёнка:
- центральный/сбалансированный мезоморфный;
- эктомезоморфный;
- мезо-экто/мезоэктоморфный;
- сбалансированный эктоморфный;
- эндоэктоморфный/эндо-экто;
- эктоэндоморфный;
- сбалансированный эндоморфный;
- мезоэндоморфный/мезо-эндо;
- эндомезоморфный.

Функциональное тестирование состоит из 4разделов. Пользователю предоставляется возможность проходить функциональные тесты последовательно. Список функциональных тестов, которые система учитывет:
- функциональное исследование;
- исследование морфофункциональных особенностей;
- психофизиологическое исследование;
- спортивное тестирование, направленное на определение развития физических качеств.

3.2.4.1. Характеристика функционального исследования
Функциональное исследование определяет следующие показатели:
- определение артериального давления;
- вариабельность сердечного ритма (определение функционального состояния, оценка вегетативной регуляции ритма сердца, а также определять риск развития жизнеугрожающих состояний);
- реокардиография гемодинамического типа (тип кровообращения);
- анализ биоимпедансных обменных процессов и состава тела, где определяются морфофункциональные особенности и определяется состав тела;
- спирометрия (оценка функции внешнего дыхания).

3.2.4.2. Характеристика исследования морфофункциональных особенностей
В исследовании морфофункциональных особенностей определяются такие показатели, как: рост, размах рук, вес, обхват груди в покое/на вдохе/на выдохе, талии и бедер, а также исследование биоимпедансных обменных процессов и компонентного состава тела и исследование состояния опорно-двигательного аппарата (состояние стоп и спины). Измерение роста происходит с использованием лазерного антропометра. 
Обхваты и размах рук измеряются при помощи сантиметровой ленты. Исследование состояния опорно-двигательного аппарата (состояние стоп и спины) происходит с использованием компьютерного плантографа, форму спины определяется специалистом визуально сравнивая с картинками в интерфейсе ПО АПК.
Программа плантографа запускается непосредственно из ПО АПК предварительно подгружая о тестируемом следующие данные: дата рождения, пол. После исследования происходит автоматический анализ и определяется форма стоп после чего результаты сохраняются в БД, а полученные индексы (Штритера) поступают в ПО АПК автоматически, посредствам прямой интеграции и в ПО АПК делается вывод о состоянии стоп(форме).Данные не влияют на работу алгоритма, а лишь указывают на особенности развития тестируемого и отображаются в отчете о пройденном тестировании. 
Характеристики спины определяются специалистом визуально сравнивая с картинками, отображенными в интерфейсе ПО АПК, специалист может выбрать картинку наиболее схожую с формой спины тестируемого. Данный показатель не влияет на работу алгоритма, а лишь указывает на особенности развития тестируемого и отображается в отчете о пройденном тестировании.
Оценка биоимпедансных обменных процессов происходит с использованием анализатора обменных процессов. Программа в которой происходят измерения запускается непосредственно из ПО АПК, в программу автоматически подгружаются данные о тестируемом - ФИО, дата рождения, пол, обхват талии, бедер, вес, рост, данные необходимые для расчета индивидуальных параметров и норм, а также учета в БД, проводится исследование после чего результаты сохраняются и автоматически поступают в ПО АПК посредствам прямой интеграции. 
Определенный в ПО АПК, на основе полученных данных при исследовании биоимпедансных обменных процессах и составе тела соматотип по классификации Хит-Картера участвует в определении предрасположенности тестируемого к занятиям видами спорта. При соотношении ростовесовых показателей (Рост/Вес) определяется индекс массы тела, который позволяет оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В итоговом отчете отображаются данные особенности. ИМТ сравнивается с популяционными нормами, занесенными в ПО.  
Рост и размах рук участвует в определении предрасположенности к видам спорта, ПО АПК учитывает средние популяционные значения(нормы), которые позволяют индивидуализировать подход к оценке получаемых показателей и давать оценку по уровню физического развития.
В выдаваемом отчете отображаются следующие показатели этого этапа: рост, вес, ИМТ, размах рук, состояние стоп и спины. По росту, весу и ИМТ интерактивно отображается результат с обозначением границ «нормы». По спине и стопам визуально отображается форма спины и стопы. Стопы отображены в сравнении с нормой. Размах рук визуально отображается в сравнении с ростом.

3.2.4.3. Характеристика психофизиологического исследования
В психофизиологическом исследовании определяются следующие показатели:
- определение силы нервной системы (теппингтест);
- простая зрительно-моторная реакция (определение подвижности нервных процессов);
- реакция на движущийся объект (определяется уравновешенность нервных процессов);
- динамометрия (оценка мышечной силы кистей рук);
- оценка динамического тремора (оценка регуляции к произвольным движениям).
- определения силы НС, подвижность НС, уравновешенность НС исходя из особенностей каждого вида спорта. 

3.2.4.4. Характеристика физического тестирования
В исследовании физических качеств определяются следующие показатели:
- наклон вперед из положения стоя (оценка гибкости поясничного отдела и задней поверхности бедер);
- выкрут прямых рук вперед-назад (оценка гибкости плечевого отдела);
- оценка гибкости голеностопа;
- проба «Уемура» (оценка качества функции равновесия);
- прыжок вверх с поворотом вокруг своей оси (оценивается двигательная координация);
- прыжок в высоту (оцениваются скоростно-силовые возможности нижнего пояса);
- прыжок в длину (оцениваются скоростно-силовые возможности нижнего пояса);
- метание мяча в цель с расстояния 6м. (оценивается меткость);
- отжимания (оценивается силовая выносливость мышц верхнего плечевого пояса);
- пресс в течение 1-ой минуты (оценивается силовая выносливость мышц пресса);
- стрельба из винтовки с расстояния 10м. (оценивается меткость стрельбы);
- челночный бег (оценивается быстрота и координация).

3.2.5. Получение результата функционального тестирования
После прохождения всех блоков тестирования, пользователь видит, что тестирование завершено, и получает результат. Ссылка на скачивание результата тестирования автоматически отправляться на телефонный номер и на электронную почту (если она была указана) представителем тестируемого. 
Администратор или сотрудник по тестированию также видит результат в сервисе, чтобы отправить его вручную представителю тестируемого, если по какой-то причине результат не пришел тестируемому. В интерфейсе ПО отображена памятка для специалиста о проведении разминки шеи, плеч, рук, поясницы, ног перед спортивным этапом, с описанием конкретных упражнений. Предусмотрена возможность для специалиста смены последовательности прохождения спортивных тестов. Алгоритм получения результата учитывает возможность отмены специалистом тестов, с указанием причины отмены.
Алгоритм, по которому осуществляется получение результата функционального тестирования учитывает 52 конкретных видов спорта (по 7 группам), а также 443 (четыреста сорок три) заболеваний по международной классификации болезней 10-го созыва (МКБ 10),по которым есть противопоказания во все виды спорта, заложенные в алгоритме. В заключении по результатам функционального тестирования отображается графически или в текстовом формате информация о противопоказаниях в рекомендуемом виде спорта. Вывод видов спорта учитывает возраст тестируемого и возраст фактического начала занятий в том или ином виде спорта.

Отображемые виды спорта указаны в таблице:
	Название
	Группа
	Подгруппа

	теннис
	Спортивные игры
	индивидуальные

	настольный теннис
	Спортивные игры
	индивидуальные

	бадминтон
	Спортивные игры
	индивидуальные

	хоккей с мячом
	Спортивные игры
	командные

	футбол
	Спортивные игры
	командные

	хоккей
	Спортивные игры
	командные

	баскетбол
	Спортивные игры
	командные

	волейбол
	Спортивные игры
	командные

	водное поло
	Спортивные игры
	командные

	гандбол
	Спортивные игры
	командные

	регби
	Спортивные игры
	командные

	пулевая стрельба
	Стрелковые виды спорта
	

	стрельба из лука
	Стрелковые виды спорта
	

	стендовая стрельба
	Стрелковые виды спорта
	

	ушу 
	Спортивные единоборства
	ударные

	каратэ
	Спортивные единоборства
	ударные

	дзюдо
	Спортивные единоборства
	борьба

	фехтование
	Спортивные единоборства
	

	самбо
	Спортивные единоборства
	борьба

	бокс
	Спортивные единоборства
	ударные

	спортивная борьба
	Спортивные единоборства
	борьба

	плавание
	Циклические виды спорта
	

	легкая атлетика
	Циклические виды спорта
	

	велоспорт
	Циклические виды спорта
	

	конькобежный спорт
	Циклические виды спорта
	

	шорт-трек
	Циклические виды спорта
	

	биатлон
	Циклические виды спорта
	

	лыжные гонки
	Циклические виды спорта
	

	гребной спорт
	Циклические виды спорта
	

	художественная гимнастика
	Сложно-координационные виды спорта
	гимнастические виды спорта

	спортивная гимнастика
	Сложно-координационные виды спорта
	гимнастические виды спорта

	эстетическая гимнастика
	Сложно-координационные виды спорта
	гимнастические виды спорта

	фигурное катание
	Сложно-координационные виды спорта
	

	спортивная акробатика
	Сложно-координационные виды спорта
	гимнастические виды спорта

	акробатический рок-н-ролл
	Сложно-координационные виды спорта
	танцевальные виды спорта

	танцевальный спорт
	Сложно-координационные виды спорта
	танцевальные виды спорта

	прыжки на батуте
	Сложно-координационные виды спорта
	гимнастические виды спорта

	синхронное плавание
	Сложно-координационные виды спорта
	

	прыжки в воду
	Сложно-координационные виды спорта
	гимнастические виды спорта

	черлидинг
	Сложно-координационные виды спорта
	танцевальные виды спорта

	скалолазание
	Сложно-координационные виды спорта
	

	горнолыжный спорт
	Сложно-координационные виды спорта
	

	сноуборд
	Сложно-координационные виды спорта
	

	велоспорт маунтинбайк
	Сложно-координационные виды спорта
	

	велоспорт BMX
	Сложно-координационные виды спорта
	

	спортивная аэробика
	Сложно-координационные виды спорта
	гимнастические виды спорта

	современное пятиборье
	Многоборья
	

	тяжелая атлетика
	Скоростно-силовые виды спорта
	

	санный спорт
	Скоростно-силовые виды спорта
	

	бобслей
	Скоростно-силовые виды спорта
	

	скелетон
	Скоростно-силовые виды спорта
	

	Лёгкая атлетика (метания)
	Скоростно-силовые виды спорта
	



Алгоритм учитывает и выводит в заключении результаты, в графическом и текстовом варианте, на какой из значков может претендовать тестируемый по итогам прохождения следующих испытаний ГТО:
	Дети от 6 до 7 лет включительно
	- Прыжок в длину;
- Наклон вперед из положения стоя;
- Подъём туловища лёжа на спине;
- Метание теннисного мяча в цель, дистанция 5 м.;
- Челночный бег 3 по 10м.;
- Бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы.

	Дети от 8 до 9 лет
включительно
	- Прыжок в длину;
- Наклон вперед из положения стоя;
- Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу;
- Подъём туловища лёжа на спине;
- Челночный бег 3 по 10м.
- Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м.

	Дети от 10 до 11 лет 
включительно
	- Прыжок в длину;
- Наклон вперед из положения стоя;
- Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу;
- Подъём туловища лёжа на спине;
- Челночный бег 3 по 10м.;
- Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, с использованием электронного оружия.

	Дети от 12 до 13 лет 
включительно
	- Прыжок в длину;
- Наклон вперед из положения стоя;
- Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу;
- Подъём туловища лёжа на спине;
- Челночный бег 3 по 10м.;
- Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол, с использованием электронного оружия.



Также выводится список упражнений необходимых для досдачи тестируемому, в зависимости от его возраста, при сдаче норм в центрах тестирования, ВФСК ГТО, для присуждения знака.

3.2.6. Возможные неисправности и методы их устранения
В руководстве по эксплуатации АПК содержатся и описываются возможные неисправности используемого ПО и методы их устранения в отдельной таблице. Таблица содержит такие пункты, как:
- признак неисправности;
- возможная причина;
- метод устранения.
Описаны меры безопасности при выполнении технического обслуживания АПК, о чем содержится отдельный раздел в руководстве по эксплуатации АПК.
Требования к квалификации обслуживающего персонала, производящего сборку и установку комплекса описаны в отдельном разделе.
Описано техническое обслуживание входящих в состав комплекса покупных изделий, которое производиться согласно указаниям эксплуатационной документации или типовым правилам.

3.2.7. Упаковка и транспортировка аппаратно-программного комплекса
Все приборы и инструмент вместе с эксплуатационной документацией, входящие в состав АПК, размещены в ложементы, расположенные в транспортировочном модуле. Каждый отсек в ложементе соответствует определенному типу оборудования. Во избежание механических повреждений оборудования при транспортировке комплекса приборы помещены в выделенный для них отсек. Крышка транспортировочного модуля плотно закрывается и фиксируется на замки, предусмотренные в конструкции.
Транспортировка АПК должна осуществлятся всеми видами крытых транспортных средств, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, при t = от –50° до +50 °C.

3.2.8. Условия поставки аппаратно-программного комплекса
Поставка АПК осуществляется силами и средствами Поставщика. Поставщик обеспечивает доставку товара по адресу Заказчика.
Обязательным условием является поставка нового товара, не бывшего в эксплуатации, не восстановленного, не имеющего дефектов, связанных с материалами и работами по его изготовлению, и предоставление необходимых для поставки сертификационных, товаросопроводительных и гарантийных документов, заверенных в соответствии с действующим законодательством.
Поставщик при поставке товара передает Заказчику совместно с поставленным товаром соответствующие товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и т.д.) и документы, подтверждающие качество товара (сертификаты качества, декларации о соответствии и т.д.). Копии документов, подтверждающих качество товара заверены Поставщиком. В комплект также включена документация по эксплуатации АПК и методические рекомендации.
Срок поставки Товара: в течение 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты подписания Договора.
3.2.9. Требования к сроку предоставления гарантий качества аппаратно-программного комплекса
Гарантийный срок на поставленный АПК составляет 12 месяцев и исчисляться со дня подписания акта приема-передачи Товара и товарной накладной.
Гарантийный срок на АПК соответствует гарантийным требованиям, предъявляемым к товарам такого вида и подтвержден документами от производителя (Поставщика). 
При обнаружении дефектов АПК в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик за свой счет устраняет дефекты, либо заменит Товар ненадлежащего качества новым, в срок 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи). 
На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара (комплектующего изделия), в котором в течение Гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается Гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.
В случае устранения дефектов Товара (комплектующего изделия), на которое установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого Товара не использовался из-за обнаруженных дефектов.









