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на поставку стиральной машины
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В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Стиральная машина Samsung WW90DG6U34LBLP
[image: ]
	Тип: стиральная машина автоматическая.
Тип загрузки: фронтальная
Загрузка белья для стирки и отжима: не менее 9 кг
Материал барабана: нержавеющая сталь
Конструкция бака: разборный (или эквивалентное конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность замены подшипников без замены бака в сборе).
Тип двигателя: инверторный (с прямым или ременным приводом).
Направление открывания дверцы: влево 
Уровень шума при стирке: не более 55 дБ
Уровень шума при отжиме: не более 76 дБ
Количество программ стирки: не менее 20
Выбор скорости отжима: наличие, ступенчатая регулировка.
Максимальная скорость отжима: не менее 1400 об/мин
Обработка паром: наличие.
Технология растворения моющего средства: наличие функции интенсивного растворения моющего средства до начала стирки (путем генерации пузырьков, пены или смешивания с водой).
Автовзвешивание: наличие (автоматическое определение массы загрузки для оптимизации расхода воды и времени).
Контроль пенообразования: наличие 
Автоматический контроль уровня воды: наличие 
Регулировка температуры стирки: наличие, диапазон: от не менее 20 °C до не более 95 °C включительно.
Отсрочка старта: наличие, максимальное время отсрочки не менее 24 часов.
Управление: поворотный механизм, сенсорная панель.
Дисплей: цифровой, русскоязычный интерфейс.
Индикация: блокировка дверцы, время до окончания цикла, коды ошибок, установленная температура воды.
Управление со смартфона: наличие 
Язык интерфейса панели управления: русский язык (обязательно), дополнительный язык — по согласованию.
Звуковой сигнал окончания стирки: наличие, с возможностью отключения
Класс энергопотребления: не ниже A++
Класс стирки: не ниже A.
Класс отжима: не ниже B
Защита от протечек: полная (корпус + шланг) или эквивалентная система защиты.
Цвет по согласованию с заказчиком
	шт
	1


Фотография, макет, эскиз носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком
2. Место поставки: Саратовская область, г.Аткарск, ул. Верхне-Красавская, д.1
Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Поставка транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
3.2. Поставка товара осуществляется с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни Заказчика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
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