Техническое задание
 на выполнение работ по бестраншейной прокладке инженерных
сооружений (труб водопровода)для нужд  МУП ‌﻿"Водоканал"

	№п/п
	Код ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	42.21.22.110
	
	
	
	



1. Объект закупки:
	№
	Наименование 
	Характеристики 
	Ед.
изм
	Кол-во

	1
	Прокол земли и прокладка трубопровода методом ГНБ
в п. Алча Красноярского округаПереход 1: через реку Караульная в направлении посёлка Алча, протяжённость 120 м.

	Подрядчик выполняет работы по прокладке трубопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 225 мм методом горизонтального направленного бурения (ГНБ)  в Красноярском округе 
Материал труб (ПЭ 100 SDR 17 Ø 225 мм) предоставляется Заказчиком. Подрядчик отвечает за приёмку, входной контроль, хранение, транспортировку по площадке, сохранность материала до сдачи работ, а также за соблюдение технологии протяжки, исключающей повреждение труб.

	метр
	120

	1
	Прокол земли и прокладка трубопровода методом ГНБ
в с. Ватажное Красноярского округа
Переход 2: через реку Кривой Бузан в направлении села Ватажное, протяжённость  140 м
	
	метр
	140

	1
	Прокол земли и прокладка трубопровода методом ГНБ
в с. Черемуха Красноярского округа
Переход 3: через реку Прорва в направлении села Черемуха, протяжённость  100 м.
	
	метр
	100



2. Место выполнения работ: 416150, Астраханская область, МО «Красноярский округ Астраханской области»
3. Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с момента заключения договора.
   4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Выполненные работы должны соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Полиэтиленовые трубы Заказчика.
Цель заключения договора: проведение плановых ремонтных работ на территории МО «Красноярский округ Астраханской области»

