Техническое задание

на поставку сантехнической арматуры
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.14.13.120
	Задвижка
	
	✓
	

	2
	24.20.40.000
	Отвод
	
	
	✓

	3
	24.20.40.000
	Переход
	
	
	✓

	4
	28.14.13.131
	Кран шаровой
	
	✓
	

	5
	28.14.13.131
	Кран шаровой
	
	✓
	

	6
	28.14.20.220
	Фланец
	
	
	✓

	7
	28.14.20.220
	Фланец
	
	
	✓


1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Задвижка
	Тип: 30с41нж

 материал корпуса: углеродистая сталь

Условный диаметрДу250

номинальное давление Ру16

фланцевое присоединение- соответствие
	шт
	1

	2. 
	Отвод
	Соответствие требованиям ГОСТ 17375‑2001

Материал: сталь

 Крутоизогнутый-соответствие

Наружный диаметр Дн57

Толщина стенки: 3,5 мм

	шт
	50

	3. 
	Переход
	Соответствие требованиям ГОСТ 17378-2001

Материал: сталь

Размеры: 

большой торец Дн159х4,5

малый торец 133х4,0
	шт
	4

	4. 
	Кран шаровой
	 Материал корпуса- сталь
Рабочая среда- вода

Тип – КШЦФ
Проходные диаметры Ду100/80
Номинальное давление Ру16
Присоединение -фланцевое
тип проточной части - стандартный проход
	шт
	6

	5. 
	Кран шаровой
	 Материал корпуса- сталь
Рабочая среда- вода

Тип – КШЦФ

условный диаметр Ду50
Номинальное давление Ру40
Присоединение -фланцевое
тип проточной части - стандартный проход

	шт
	6

	6. 
	Фланец
	Соответствие требованиям ГОСТ 33259-2015

Материал – сталь
Тип фланца: плоский приварной
условный диаметр Ду100 
Номинальное давление Ру16
	шт
	12

	7. 
	Фланец
	Соответствие требованиям ГОСТ 33259-2015

Материал – сталь
Тип фланца: плоский приварной
условный диаметр Ду50

Номинальное давление Ру16
	шт
	12


2. Место поставки: 624760, Свердловская обл., М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А.
3. Срок поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

