

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk241056635]на проектирование, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования комбинированной котельной

1. Наименование работ
[bookmark: _Hlk241055839]Проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка оборудования комбинированной котельной по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59
Код ОКПД2 - 43.22.12.110 - Работы по монтажу отопительного оборудования.
При выполнении работ Исполнитель поставляет котлы твердотопливные:
Код ОКПД2 - 25.21.12.000 - Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления.
2. [bookmark: _GoBack]Описание работ, цели и задачи
Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям. 
Подрядчик обязуется  выполнить работы по замене газовых котлов и установке пеллетных котлов в соответствии с данным техническим заданием собственными силами и средствами, из своих материалов или с использованием привлеченных третьих лиц. 
Все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
2.1. Задачи: Проектирование, поставка, монтаж и пусконаладка оборудования комбинированной котельной по адресу: Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.
2.2. Цель выполняемых работ: Улучшение условий труда работников ГУП «Почта Херсон» 
3. Место выполнения работ
[bookmark: _Hlk241056673]Херсонская область, м.о. Скадовский, г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.
4. [bookmark: _Hlk241056771]Общие сроки выполнения работ: в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора
4.1. Сроки выполнения работ по предпроектному обследованию и проектированию.
-  Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. 
-  Окончание работ: не более 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.
Подрядчик по окончании предпроектного обследованию и проектирования в течение 5 (пяти) рабочих дней передает Заказчику проектно-сметную документацию.
В течении 5 (пяти) рабочих дней Заказчик изучает и утверждает проектно-сметную документацию.
4.2. Сроки выполнения работ по поставке оборудование и монтажу.
- Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.
- Окончание работ - не более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания договора.
5. Требования к организации и выполнению работ
Этапы работ:
5.1. Предпроектный анализ 
5.1.1. Проведение обследования.
5.2 . Разработка проектно-сметной документации
5.2.1. Разработка плана и схем.
5.2.2. Составление спецификации.
5.2.3. Формирование проектно-сметной документации.
5.2.4. Согласование проектно-сметной документации с Заказчиком.
5.3 . Производство работ
5.3.1. Демонтаж газовых котлов. 
5.3.2. Монтаж газовых котлов Ferroli PEGASUS 87 2S (в наличии у Заказчика).
5.3.3. Поставка и монтаж твердотопливных котлов и другого необходимого оборудования и материалов согласно техническому заданию и утвержденной проектно-сметной документации.
5.3.4. Обвязка и подключение к существующей системе отопления.
5.3.5. Пусконаладочные работы.

	Качество и своевременность услуг должно быть определено наличием персонала, который планируется привлекать к выполнению работ, имеющим соответствующую квалификацию. 
Подрядчик должен использовать сертифицированные оборудование и материалы, разрешенные к использованию в РФ.
6. Требования к Подрядчику:
- Действующее членство в СРО на проектирование.
- Подрядчик обеспечивает выполнение работ своими работниками, субподрядчиками, иными привлекаемыми лицами.
Подрядчик оказывает услуги обученными, аттестованными, квалифицированными и имеющими сертификаты (удостоверения) специалистами;
- Подрядчик должен применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части. Используемые оборудование и материалы должны иметь декларации или сертификаты, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности, в случае если используемые оборудование и материалы подлежат обязательной сертификации; 
Подрядчик обеспечивает при выполнении работ необходимые мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, промышленной санитарии и охране окружающей среды в течение всего периода действия Договора.
Подрядчик гарантирует:
-	качество выполнения всех работ в установленные сроки в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
-	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.
7. Требования к качеству работ
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
-СП 89.13330.2016 «Котельные установки»
-СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» 
-СП 74.13330.2023	Монтаж тепловых сетей и опрессовка
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
 -СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-Паспорта и руководство по монтажу завода-изготовителя
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актам законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам.
[bookmark: _Hlk241057084]7.3. Результатом работы является выполненный комплекс работ на проектирование, поставку, монтаж и пусконаладку оборудования комбинированной котельной
8. Требования к качеству материалов (товаров):
8.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
8.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. 
9.Требования к безопасности выполняемых работ
9.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
9.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на территории Заказчика.
9.3. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства Российской Федерации.
10.Порядок приемки работ
10.1 Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами подготавливает и получает всю необходимую техническую и разрешительную документацию для проведения работ в уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления, ресурсоснабжающих и других организациях в соответствии с законодательством РФ.
10.2 Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийных состояний на объекте препятствующих выполнению работ.
10.3 По окончании работ Подрядчик самостоятельно, своими силами и средствами, обеспечивает сдачу результата выполненных работ.
10.4 Заказчик осуществляет приемку выполненных работ в части соответствия их объема и   качества требованиям настоящего Технического задания.
10.5 При завершении всех работ Подрядчик предъявляет результаты этих работ уполномоченным представителям Заказчика для приемки.
10.6 Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.
10.7 По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику комплект отчетной документации: акт сдачи-приемки выполненных работ, счет/счет-фактуру, акты скрытых работ и т.д.
10.8 Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
11. Гарантийные сроки
11.1 Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приёмке выполненных работ, на поставляемое оборудование не менее срока, установленного заводом-изготовителем.
11.2 Подрядчик за свой счет устраняет дефекты, выявленные в гарантийный период.
12. Применение национального режима
Перечень ТРУ, к которым устанавливаются меры, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Код ОКПД2 - 43.22.12.110 – «Работы по монтажу отопительного оборудования», национальный режим не распространяется.
Код ОКПД2 - 25.21.12.000 – «Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления», национальный режим-ограничение. При исполнении договора не допускается замена товара на продукцию иностранного происхождения, если в закупке поданы и признаны соответствующими требованиям заявки с предложением о поставке товара российского происхождения или товара из государств — членов ЕАЭС.

13. Перечень приложений
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Технические характеристики услуг и устанавливаемого оборудования
	4




Приложение № 1 к ТЗ

Технические характеристики услуг и устанавливаемого оборудования

	№ п/п
	Наименование услуги
	Описание услуг/ Характеристики устанавливаемого оборудования
	Ед.
изм.
	Кол-во

	
	
	Характеристика
	Значение
	
	

	1. 
	Замена газового котла
	Модель
	Котёл Ferroli PEGASUS 87 2S (Предоставляется Заказчиком)
	Усл. ед.
	2

	
	
	Тип
	газовый
	
	

	
	
	Напряжение
	220/230 В
	
	

	
	
	Тип камеры сгорания
	открытая
	
	

	
	
	Мощность (кВт)
	87
	
	

	
	
	Число контуров
	одноконтурный
	
	

	
	
	Энергозависимый
	соответствие
	
	

	
	
	Высота
	970 мм
	
	

	
	
	Ширина
	930 мм
	
	

	
	
	Глубина
	760 мм
	
	

	
	
	Тип монтажа
	напольный
	
	

	
	
	Подключение газа
	3/4 дюйма
	
	

	2. 
	Установка твердотопливного пеллетного котла
	Модель
	Котел автоматический Zota «Cuba» 80 кВт *
	Усл. ед.
	2

	3. 
	
	Тип котла
	Твердотопливный, пеллетный
	
	

	4. 
	
	Тип котла по способу размещения
	Напольный
	
	

	5. 
	
	Тип котла по методу производства горячей воды
	Одноконтурный
	
	

	6. 
	
	Номинальная тепловая мощность, Киловатт
	≥ 50 и < 100
	
	

	7. 
	
	Напряжение
	220/230 В
	
	

	8. 
	
	Тип камеры сгорания
	открытая
	
	

	9. 
	
	Объем бункера, л
	≥ 500
	
	

	10. 
	
	Вид топлива
	Уголь, пеллеты
	
	

	11. 
	
	Подача топлива
	Автоматическая
	
	

	12. 
	
	Механизм подачи
	Одношнековый
	
	

	13. 
	Обвязка, подключение к существующей системе отопления и пусконаладочные работы
	Работы, материалы и оборудование, в соответствии с сметной документацией разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком
	Усл.
ед.
	1


* Требование о соответствии используемого оборудования - не установлено



