Техническое задание на поставку запорной арматуры (клапан обратный)

	№ п/п
	Код ‍﻿‍​​﻿‌​‍﻿‍‌‌‌‌‍‌‍‍​‍‌‌​ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	28.14.11.131
	Клапан обратный 
	
	✓
	

	2
	28.14.11.131
	Клапан обратный 
	
	✓
	

	3
	28.14.11.131
	Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый
	
	✓
	


1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Клапан обратный 
	Наименование: Клапан обратный поворотный чугунный.
Марка: 19ч21бр.
Условный проход (Ду): 200 мм.
Условное давление (Ру): 10 кгс/см² (1,0 МПа).
Строительная длина: 140 мм.
Тип присоединения: Межфланцевое (стяжное).
Рабочая среда: Вода, пар (до 225 °С).
Материал корпуса: Серый чугун СЧ18/СЧ20.
Одностворчатый

	шт
	2

	2. 
	Клапан обратный 
	 Наименование: Клапан обратный поворотный чугунный.
Марка: 19ч21бр.
Условный проход (Ду): 500 мм.
словное давление (Ру): 16 кгс/см² (1,6 МПа).
Строительная длина: 200 мм 
Тип присоединения: Межфланцевое (стяжное).
 Рабочая среда: Вода, пар (до 225 °С).
Материал корпуса: Серый чугун СЧ18/СЧ20.
Одностворчатый
	шт
	1

	3. 
	Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый
	Наименование: Клапан обратный подъемный чугунный фланцевый.
Марка: 16ч6бр (или эквивалент).
Условный проход (Ду): 100 мм.
Условное давление (Ру): 16 кгс/см² (1,6 МПа).
Строительная длина: 350 мм.
Тип присоединения: Фланцевое (ГОСТ 3326-86). Рабочая среда: Вода, пар (до 225 °С).
Материал корпуса: Серый чугун СЧ18/СЧ20.

	шт
	1


2. Место поставки: 624760, Свердловская обл., М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А.
3. Срок поставки: в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчика.
3.1 Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы до места поставки, осуществляется за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
Входной контроль обеспечивает: руководитель службы «МУП «ВКС»
_____________ Д.В. Чуриков                                               ____________  В.И. Кривцов
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