Техническое задание
на поставку оргтехники для нужд ФГБУ "АГРОХИМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИИ". Бурятский филиал 
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.15.120
	Системный блок 
	
	✓
	

	2
	26.20.22.120
	Жесткий диск Toshiba
	
	✓
	

	3
	26.20.17.110
	Монитор Dahua
	
	✓
	

	4
	26.20.16.110
	Клавиатура Gembird KB-8320U-BL
	
	✓
	

	5
	26.20.16.170
	Мышь Gembird MOP-420
	
	✓
	

	6
	22.19.20.112
	Коврик для мыши Oklick OK-F0251 
	
	✓
	

	7
	27.33.13.190
	Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B
	
	
	✓



1. Объект закупки и характеристики товара:
	п/п
	Наименование товара
	Требования к характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Системный блок 
	Процессор
Intel Core не ниже i5 12400
Сокет процессора-LGA 1700
Поколение процессоров
Intel не ниже 12xxx
Процессор, частота не менее 
2.5 ГГц (не менее 4.4 ГГц, в режиме Turbo)
Количество ядер процессора не менее 6-ядерный
Количество высокопроизводительных ядер не менее 6
Количество потоков не менее 12
Система охлаждения процессора-воздушное
Оперативная память не менее 16 ГБ, DDR4, DIMM, 3200 МГц
Количество слотов под модули памяти не менее 2
Максимальный объем оперативной памяти не менее 64 ГБ
Возможность апгрейда оперативной памяти-наличие
Графический адаптер
Тип графического контроллера-
интегрированный
Графика
Intel UHD Graphics не мене 730
Хранение информации
Объем SSD не менее 512 ГБ
Форм-фактор SSD-M.2
Разъем SSD-M.2 PCIe
КоличествоSSD-1
Интерфейс SSD-PCI-E
Возможность апгрейда HDD/SSD-наличие
Поддержка NVMe-наличие
Коммуникации
Тип кабельной сети (разъем RJ-45)
Gigabit Ethernet
Разъемы
Разъемов PS/2-1 (комбинированный)
Порты USB не менее 2.0 (Type-A)-не менее 5
Порты USB не менее 3.2 Gen 1 (Type-A)-не менее 3
Общее количество портов USB Type-A не менее 8 шт
Разъемов USB не менее 3.2 (Type-C)-1
Общее количество портов USB Type-С-1 шт
Разъемов D-Sub-1
Разъемов HDMI--1
Версия разъемовHDMI не ниже 2.1
Версия разъемов HDMI (сзади) не ниже 2.1
Слотов PCI-Ex1-1
Слотов PCI-Ex16-1
Разъем для микрофона-1
Разъем для наушников-1
Корпус
Тип корпуса-minitower
Тип блока питания-Внутренний
Блок питания-не менее 200 Вт
Цвет корпуса-черный
Размеры корпуса (ШхВхГ) не менее 163х275х370 мм
	шт
	2

	2
	Жесткий диск
Toshiba
	Назначение-ПК-десктопы
Накопитель
Объем HDD не менее 1 ТБ
Объем кэш-памяти не менее 32 МБ
Скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин
Максимальная скорость передачи данных не менее 125 Мбайт/сек
Среднее время задержки (Latency) не более 4.17 мс
Интерфейс
SATA III
Пропускная способность интерфейса не менее 6 Гбит/с
Механика и надежность
Технология записи-CMR
Ударостойкость при работе- не менее 70 G
Уровень шума во время работы не более 26 дБ
Уровень шума в простое не более 25 дБ
Максимальное энергопотребление не более 6.4 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания не более 3.7 Вт
Максимальная рабочая температура не менее 60 °C
Ширина не менее 101 мм
Длина не менее 147 мм
Толщина не менее  26 мм
	шт
	2

	3
	Монитор Dahua 
	Размер экрана не менее 23.8 "
Разрешение экрана не менее 1920x1080
Стандарт разрешения экрана-FULL HD (1080p)
Соотношение сторон экрана не менее 16:9
Тип подсветки матрицы-LED
Тип матрицы-IPS
Частота обновления не менее 75 Гц
Время отклика не более 5 мс
Поверхность экрана-матовая
Покрытие экрана-антибликовое
Яркость экрана не менее 250 кд/м2
Контрастность не менее 1200:1
Количество цветов дисплея (млн) не менее 16.7
Углы обзора не менее 178° по горизонтали, 178° по вертикали
Эргономика монитора
Наклон экрана-наличие
Интерфейсы и разъемы
Количество разъемовHDMI-1
Количество HDMI 2.0-1
ИнтерфейсD-SUB-наличие
Количество разъемов VGA(D-SUB)-1
Электропитание монитора
Тип блока питания-внешний
Энергопотребление в режиме ожидания-Не более 0.5 Вт
Корпус монитора
Размер крепленияVESA-не менее 75х75
Материал корпуса-пластик
Покрытие корпуса-матовое
Цвет-черный
Размеры без подставки (ШхВхГ)- не менее 539х320х41 мм
	шт
	2

	4
	Клавиатура Gembird KB-8320U-BL

	Тип клавиатуры-мембранная
Внешний вид
Основной цвет- черный
Язык раскладки- английский, русский
Расположение символов
лицевая сторона-Клавиши
Общее количество клавиш -не менее 104
Цифровой блок -наличие
Раскладка клавиатуры-JIS
Конструктивные особенности-классическая
Материал корпуса-пластик
Формат клавиатуры-полноразмерная
Подключение и интерфейсы
Тип подключения- проводная
Интерфейс подключения- USB Type-A
Длина кабеля-не менее 1.4 м
Тип питания- от USB
Ширина- не менее 450 мм
Глубина- не менее 128 мм
Высота не менее 20 мм
	шт
	2

	5
	Мышь Gembird MOP-420
	Тип сенсора: оптический
Разрешение датчика: не менее 1000 DPI.
Количество кнопок: не менее 3 (две основные клавиши и совмещенное с кнопкой колесо прокрутки)
Тип подключения: проводное, интерфейс USB
Длина кабеля: не менее 1.8 метра
Цвет: черный
	шт
	2

	6
	Коврик для мыши Oklick OK-F0251 
	Основной цвет- черный
Рисунок- абстракция
Размер коврика- не менее 250x200x3мм
Материал покрытия -ткань
Материал основания -каучук
	шт
	2

	7
	Сетевой фильтр Buro 600SH-1.8-B
	Длина кабеля не менее 1.8 м
Количество розеток не менее 6 шт
Напряжение сети-220 В
Заземление-наличие
Выключатель на корпусе-наличие
Степень защиты не ниже IP20
Max нагрузка (Вт) не менее 2200
Мощность (кВт) не менее 2.2
Номинальная сила тока не менее 10 А
Крепление на стену -наличие
Световая индикация-наличие
Цвет провода-черный
Цвет корпуса-черный
С предохранителем-наличие
	шт
	2


2.Место поставки: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д.2
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки: с даты заключения Договора в течение 30 календарных дней 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:
6.1. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара Заказчику и принятия его путем подписания товарно-транспортной накладной или УПД.
6.2. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в счете-фактуре и других сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.
6.3. Товар должен сопровождаться следующими документами:
– товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД (оригиналы);
– счет на оплату (оригиналы);
– счет-фактура или УПД (оригиналы);
– копия сертификата соответствия или декларации соответствия.
6.4. По окончании поставки товара в полном объеме на основании товарно-транспортных накладных Поставщик и Заказчик подписывают акт сверки.
7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
7.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
7.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
7.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

                                                                                                                                                                                   
