УТВЕРЖДАЮ
Директор 
МУП «ВКС»
__________________ /В.И. Мусатов/

Техническое задание
на поставку сантехники и крепежных элементов для нужд МУП «ВКС»

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	22.21.21.120
	Труба
	
	✓
	

	2
	22.21.29.130
	Муфта
	
	✓
	

	3
	22.21.29.130
	Тройник
	
	✓
	

	4
	22.21.29.130
	Угольник
	
	✓
	

	5
	22.21.29.130
	Опора
	
	✓
	

	6
	22.21.29.130
	Муфта
	
	✓
	

	7
	24.44.26.130
	Тройник
	
	
	✓

	8
	28.14.13.131
	Кран шаровой 
	
	✓
	

	9
	22.21.29.130
	Планка монтажная
	
	✓
	

	10
	23.42.10.150
	Унитаз
	
	
	✓

	11
	22.21.29.130
	Удлинитель для унитаза
	
	✓
	

	12
	22.19.30.120
	Подводка гибкая для воды
	
	✓
	

	13
	23.42.10.110
	Умывальник
	
	
	✓

	14
	25.72.14.190
	Крепление для умывальных раковин
	
	
	✓

	15
	22.23.12.140
	Сифон
	
	
	✓

	16
	28.14.11.120
	Смеситель для раковины
	
	✓
	

	17
	22.23.12.140
	Душевая система для ванной
	
	
	✓

	18
	25.99.11.112
	Мойка 
	
	
	✓

	19
	28.14.12.110
	Смеситель для кухни 
	
	
	✓

	20
	24.20.40.000
	Фитинг
	
	
	✓

	21
	22.21.29.130
	Обвод трубный 
	
	✓
	

	22
	22.29.29.190
	Хомут 
	✓
поз. 16 - Изделия пластмассовые прочие
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	



1. Описание закупки: 
	№ п/п
	
Наименование


	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Труба
	Материал - полипропиленовая труба (PP-R), армированная стекловолокном
диаметр — 20 мм;
толщина стенки — 2,8 мм;
SDR 7,4 -соответствие
номинальное давление PN 20 
	м.
	20

	2. 
	Муфта
	Материал - полипропилен (PP-R)
диаметр 20 мм
	шт
	10

	3. 
	Тройник
	Размер боковых отверстий 20х20мм
Размер верхнего отверстия-20 мм
Материал полипропилен (PP-R)
	шт
	10

	4. 
	Угольник
	Угол-90 град
Материал полипропилен (PP-R)
Диаметр трубы-20 мм
	шт
	14

	5. 
	Опора
	Материал полипропилен (PP-R)
На трубу диаметром 20 мм - соответствие
	шт
	20

	6. 
	Муфта
	Материал-полипропилен (ПП|PP)
Тип фитинга-муфта комбинированная
Диаметр трубы-20 мм
Тип резьбы-1/2M
переходная наружная резьба-соответствие

	шт
	8

	7. 
	Тройник
	условный диаметр Ду15
Типы резьбы ВР/НР/НР
Материал-Латунь с никелевым покрытием 
Бирка — наличие
	шт
	1

	8. 
	Кран шаровой Практик 130
	Обозначение -11б27п1
 условный диаметр - Ду15
номинальное давление - Ру16
тип присоединения ВР/ВР
 тип рукоятки: «Бабочка»
Материал корпуса и шаровой заслонки: латунь
	шт
	4

	9. 
	Планка монтажная 
	Диаметр наружный: 20 мм 
Резьба: 1/2"
ВР — внутренняя резьба
Материал: PP-R (полипропилен рандом-сополимер) с добавлением латуни для водорозеток
Тип присоединения: сварка-резьба
Рабочее давление: 25 бар
Серия PRO
	шт
	2

	10. 
	Унитаз
Santek Анимо 1WH302135

	Тип: Унитаз с бачком напольный
Материал: керамика
Форма: полукруглая
Вид смыва: каскадный
	шт.
	1

	11. 
	Удлинитель для унитаза 
АНИ Пласт K821
	Диаметр подключения Дн: 110 мм 
Длина 360 мм
Материал: полипропилен.
	шт
	1

	12. 
	Подводка гибкая для воды
	Размер: 1/2 дюйма.
Тип подключения: гайка-гайка (г/г).
Длина: 100 см.
ПВХ-покрытие наличие
	шт
	1

	13. 
	Умывальник
Santeri подвесной PRO 56 
1.3115.5.S00/10B/0 023-2960
131155S0010B0 
	Тип: подвесная раковина
Форма: полукруглая
Поверхность: глянцевая
Габариты (Ш×В×Г): 565×155×425 мм.
	шт.
	1

	14. 
	Крепление для умывальных раковин
	В комплект входят:
2 сантехнические шпильки
Их длина 100 мм, диаметр 8 мм;
2 трёхраспорных Т-сегментных дюбеля;
2 шестигранные оцинкованные гайки;
2 шайбы с декоративными колпачками 
	шт.
	1

	15. 
	Сифон 
Орио А-32059
	Сифон для умыв бутылочный 1 1/4"x40/50 с гибкой трубой 40/40, с удлин патрубком Орио А-32059
Тип сифона- Сифон бутылочный
Наличие решётки в комплекте-соответствие
Наличие выпуска-соответствие
Тип выпуска-Резьбовой
Диаметр выпуска, дюймов-1 1/4"
Диаметр выпуска, мм-67
Диаметр подключения резьбы, дюймов- 1 1/4"
Диаметр решётки, мм 63
Гибкая труба в комплекте: наличие 
Её параметры — 40/40/50мм
Удлинённый патрубок-наличие
	шт.
	2

	16. 
	Смеситель для раковины Gota Rocio Alicante G251010
	Цвет: хром.
Тип установки: на раковину.
Материал корпуса: цинковый сплав
Габариты (Д×Ш×В): 97×60×152 мм.
Тип крепления: на гайку.
	шт.
	1

	17. 
	Душевая система для ванной  
G-LAUF GOB16-A134
	Диаметр картриджа: 35 мм
Управление: однорычажное
Верхний душ: круглая лейка с режимом «тропический дождь»
Ручная лейка: однофункциональная,
Шланг: металлический, 
длиной 1500 мм. 
Защита от перекручивания - соответствие
	шт
	2

	18. 
	Мойка MIXLINE
	Материал: нержавеющая сталь. 
Тип установки: накладная 
Расположение чаши: правая 
Размеры мойки (Ш×Д): 60×50 см.
Размеры чаши (Ш×Д): 35×40 см.
Глубина чаши: 16 см.
Толщина металла: 0,6 мм.
Выпуск под смеситель: 35 мм. 
Диаметр сливного отверстия: 3½ дюйма. 
Сифон-наличие
	шт
	1

	19. 
	Смеситель для кухни SOLONE EZA4-F090GY
	Цвет: серый 
Излив: гибкий и цветной 
Корпус: из нержавеющей стали 
Картридж: керамический, диаметром 35 мм 
Подводка: гибкая, стандарт 1/2".
Монтаж: горизонтальный, крепится на гайку.
	шт
	1

	20. 
	Фитинг
	размер резьбы -1/2″ 
условный проход Ду 15
Материал — сталь
	шт
	2

	21. 
	Обвод трубный РТП
	Материал - полипропилен PP-R
диаметр трубы - D20
	шт
	2

	22. 
	Хомут REXANT
	Материал- нейлон
Цвет-черный
Размер: 200 × 2,5 мм
В упаковке 100 шт
	упак
	1



2. Место поставки: г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1А
3. Сроки поставки: в течение 7 рабочих дней с момента заключения договора 
3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

