ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по реконструкции РП-3 в г. Серове

1. Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по реконструкции РП-3 в г. Серове (далее – Объект).
2. Условия выполнения работ: выполнение работ осуществляется согласно указанной в Проектно-сметной документации (Приложение №2 и Приложение №3 к Проекту Договора) сумме и объёме.
3. Срок выполнения всего объёма работ: 31.01.2027 г. 

4. Место выполнения работ: Свердловская область г. Серов.
5.  Требования к выполняемым работам.
5.1. Все работы выполняются из материалов и оборудования Подрядчика, с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП. Работы по проектированию должны быть выполнены в объеме и в сроки, которые предусмотрены договором. Качество результатов выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих ФЗ, СП, ГОСТ, ТУ, стандартов и другим действующим нормам и правилам технологического проектирования.

5.2. Во время проведения работ на Объекте необходимо выполнять мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности.

5.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта выполненных работ Сторонами. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика, последний обязан устранить их безвозмездно, в установленный Заказчиком срок.

5.4. Подрядчик приступает к выполнению работы в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения договора.

5.5. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Договора, предоставляет Заказчику заверенную копию приказа о назначении ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору с предоставлением контактных телефонов уполномоченных лиц для организации производства работ, в том числе в ночное время (при необходимости). В случае изменения контактных телефонных номеров, либо изменение ответственных лиц за организацию, производство и предъявление (сдачи) работ по Договору Подрядчик обязан в течение 1 календарного дня с момента изменения известить об этом Заказчика в письменном виде.

5.6. Для получения допуска персонала Подрядчика в трансформаторные подстанции самостоятельно производит согласования с организациями (в том числе сетевыми).

5.7. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить, утвержденный график производства работ на согласование Заказчику. График производства работ должен содержать информацию о порядке и сроках выполнения работ.

5.8. Подрядчик самостоятельно проводит согласования с организациями, собственниками, органами государственной власти и иными юридическими и физическими лицами, необходимые для производства различных видов работ по Договору.

5.9. Подрядчик обязан самостоятельно организовывать присутствие представителей тех организаций (физических и юридических лиц), чьи сети и инженерные коммуникации находятся в районе проведения работ.

5.10. Подрядчик при производстве работ на проезжей части должен самостоятельно разрабатывать и согласовать с Заказчиком схемы организации движения и ограждения места дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Копии схемы направить в ОГИБДД МО МВД России.

5.11. При производстве земляных работ, подрядчик обязан производить работы в соответствии с утверждённым порядком производства земляных работ на территории соответствующих муниципальных образований (городских округов).

5.12. При необходимости выполнения скрытых работ, подрядчик обязан предоставлять Заказчику акт освидетельствования скрытых работ.

5.13. Подрядчик обязан ежедневно (в рабочие дни) до 08:00 часов предоставлять отчет о проделанной работе по настоящему Договору с указанием объемов выполненных работ, адресов производства работ, количества техники и работников, задействованных в ходе выполнения работ и сообщать о планируемых работах. Отчёты предоставляются в электронном виде (по электронной почте) назначенному ответственному лицу.

5.14. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за причинение Заказчику либо третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ и оказании услуг в рамках настоящего Договора.

5.15. При готовности выполненных работ к сдаче Подрядчик обязан известить об этом Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней.

5.16. До начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ. Подрядчик при проведении работ по настоящему Договору производит фото и (или) видео фиксации до начала проведения работ (услуг), процесс проведения и результат проделанной работы. На фото и (или) видео материалах должна быть видна привязка к местности, дата и время съемки. Заказчик оставляет за собой право не оплачивать (принимать) работы, не имеющие фото и (или) видео подтверждения.

5.17. Подрядчик несет материальную ответственность за сохранность оборудования (материалов) для выполнения работ. Хранение полученного оборудования (материалов) для выполнения работ осуществляется Подрядчиком безвозмездно, за счет собственных сил и средств.

6. Требования к оборудованию.
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Комплектный распределительный трансформаторный пункт 2КТПН-П-КК (РП) с двумя трансформаторами ТМГ-630/10/0,4, с кабельными поддонами из железобетона 
	шт.
	1
	Приложение № 1

(однолинейная схема)

Приложение №2

(опросный лист)


Подрядная организация обязуется поставить Оборудование в срок до 20.12.2026 г.
6.2.2. Оборудование, предлагаемое Поставщиком в своей заявке, должны соответствовать:
 ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции. ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

6.3.3. Конкретные технические и качественные характеристики Оборудования указаны в таблице № 2 к Техническому заданию.

6.2.4. Каждый трансформатор должен быть снабжен прикрепленной на видном месте табличкой, на которой указывают следующие данные:

- товарный знак завода - изготовителя;

- наименование изделия (трансформатор, автотрансформатор);

- заводской номер;

- условное обозначение типа;

- обозначение НД на трансформатор;

- дату изготовления в соответствии с требованиями НД;

- условное обозначение схемы и группы соединения обмоток;

- номинальную частоту в герцах 

- иную информацию в соответствии с пунктом 6.9.1.2 раздела 6.9 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).

6.2.5. Поставляемое Оборудование должно сопровождаться следующей технической документацией:

- паспортом трансформатора и КТПН (РП);

- паспортами комплектующих изделий;

- руководством по эксплуатации КТПН (РП) и трансформатора, включающее документацию по плановому ремонту;

- инструкцией по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;

- чертежами важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов;

- сертификатами качества;

- и иными необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Все документы должны предоставляться на русском языке.

6.2.6. Поставляемое Оборудование должно быть новым (оборудование не было в употреблении, у него не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2026 года выпуска, иметь легальное происхождение, свободно распространяться на территории РФ, не иметь внешних повреждений, не находиться в залоге, под арестом, быть свободными от прав на них третьих лиц или от иных обременений. Не допускается поставка выставочных образцов, а также Оборудования (оборудования) собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

6.2.7. Оборудование поставляется в не вскрытой упаковке с маркировкой завода-изготовителя данного оборудования и с упаковочным листом.
6.3. Требования к безопасности и гарантийные обязательства:  

ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции. Требования безопасности должны соответствовать требованиям раздела 7 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).
Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом-изготовителем не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и подписания в двустороннем порядке Акта ввода в эксплуатацию.

Устранение недостатков согласно гарантийных обязательств производить в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения недостатка Оборудования Заказчиком. 
В случае ремонта, Поставщик обязан в трехдневный срок безвозмездно предоставить на период ремонта Заказчику оборудование, обладающее этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой счет, при предъявлении Заказчиком указанного требования. 
В случае устранения недостатков Оборудования гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Оборудование не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков Оборудования до дня выдачи его по окончании ремонта. В случае, если во время устранения недостатков Оборудования станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков оборудования. При этом, отсутствие необходимых для устранения недостатков оборудования запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.

При устранении недостатков Оборудования посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого Оборудования по окончании ремонта.
Расходы, связанные с устранением недостатков Оборудования в течение гарантийного срока, несет Поставщик.
Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемое Оборудование, Поставщик передает Заказчику вместе с Оборудованием.

Все поставляемые Оборудование должны отвечать требованиям охраны окружающей среды, быть безопасными для жизни и здоровья людей.

Предлагаемый к поставке Оборудование должен быть укомплектован технической документацией в соответствии с ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции, сертификатом качества и иными необходимыми документами в соответствии с действующим законодательством РФ. Указанная документация предоставляется в оригиналах на русском языке, предоставление ксерокопий не допускается.
6.4. Требования к упаковке и транспортировке Оборудования: 

Упаковка должна предохранять Оборудование от порчи во время транспортировки, разгрузки и хранения в необходимых условиях. Оборудование должно поставляться в целой и ненарушенной упаковке, исключающей попадание влаги.

Герметичность упаковки не должна быть нарушена, намочена и подвержена деформации до момента передачи Заказчику. Упаковка и транспортировка Оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями Раздела 7 ГОСТ 14695-80 Комплектные трансформаторные подстанции. Раздела 11 ГОСТ 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Поправкой).
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