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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	Государственное унитарное предприятие «Почта Херсон»

	2
	Поставщик
	Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее Товар в соответствии с заключенным Договором

	3
	Стороны
	Заказчик и Поставщик

	4
	ТЗ
	Техническое задание

	5
	Товар
	Хозяйственные товары, указанные в приложении №1 к ТЗ

	6
	ТОРГ-12
	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации

	7
	ТТН
	Унифицированная форма товарно-транспортной накладной

	8
	УПД
	Универсальный передаточный документ


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)
Полное наименование: хозяйственные товары для нужд ГУП «Почта Херсон».
Цель закупки: обеспечение Заказчика хозяйственными товарами для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений ГУП «Почта Херсон». 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
3.1. Требования к товару
3.1.1. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
3.1.2. В стоимость Товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. 
3.2. Основные характеристики товара
Основные характеристики Товара приведены в приложении № 1 к ТЗ.
3.3. Комплектность товара
3.4.1. Товар должен содержать сопроводительные документы на русском языке, отражающие информацию о нем (руководство пользователя, ярлыки, этикетки или иное). В случае поставки Товара иностранного производства, к документам на иностранном языке должен быть приложен перевод на русский язык.
3.4.2. В случае обнаружения Заказчиком некомплектности Товара (отсутствие какой-либо составной части), Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 14 календарных дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара по форме № ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Поставщика при наличии требования Заказчика.

3.4. Нормативные документы, которые устанавливают требования
к Товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)
Товар должен быть изготовлен в соответствии с нормативными документами 

3.5. Объем гарантий и гарантийный срок
3.6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с требованиями ТЗ в течение гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар).
3.6.2. При наличии гарантии на Товар гарантийный срок должен составлять 12 (двенадцать) месяцев и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД.
3.6.3. Поставщик обязуется:
· обеспечить проведение гарантийного обслуживания, замену или ремонт неисправного Товара в период гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар);
· заменить неисправный Товар в течение 14 календарных дней.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
4.1. Товар должен быть маркирован в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (введен в действие постановлением Госстандарта России от 18.06.1997 № 219).
4.2. Маркировка Товара должна содержать основные сведения, характеризующие Товар:
–	товарный знак или наименование и товарный знак производителя;
–	местонахождение производителя;
–	тип, модель;
–	дата выпуска (месяц и две последние цифры года, проставляемые арабскими цифрами).
4.3. Каждая единица Товара должна иметь маркировку. Маркировка должна быть:
–	нанесена непосредственно на изделие или на упаковку изделия, в случае если заводом производителем не предусмотрено нанесение маркировки на данный вид Товара;
–	нанесена таким образом, чтобы быть хорошо видимой и читаемой.
4.4. На каждой упаковке Товара должна быть нанесена стандартная маркировка производителя, а также маркировка с указанием номера договора и наименования Заказчика.
4.5. Поставщик несет материальную ответственность перед Заказчиком за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
5.1. Товар должен быть упакован в первичную упаковку (полиэтиленовые пакеты или пленка), уложен во вторичную упаковку (коробки из гофрированного картона), обеспечивающую сохранность Товара, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от механических и атмосферных воздействий во время ее транспортирования и хранения.
5.2. Допускается применение других способов и средств упаковывания Товара, обеспечивающих сохранность, предупреждающую их деформацию, предохраняющую Товар от грязи и посторонних примесей, механических и атмосферных воздействий во время их транспортирования и хранения.
5.3. На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты производителя Товара.
6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Срок и место поставки
6.1.1. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется Заказчиком в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора. 
6.1.2. Место поставки: Херсонская область, Скадовский м.о., г. Скадовск, ул. Гагарина, д. 59.
6.2. Условия поставки
Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени поставки Товара по указанной в договоре электронной почте не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до момента его поставки.
Заказчик обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Заказчика доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.
Поставщик самостоятельно определяет способ доставки Товара.
7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
7.1. Порядок сдачи и приемки
7.1.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Заказчика.
7.1.2. При приемке Заказчик проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, к размеру, упаковке, маркировке, установленным настоящим ТЗ и договором, а также проверяет наличие документов на Товар.
7.1.3. Заказчик осуществляет приемку Товара в порядке, установленном в договоре.
7.1.4. Если Товар поставлен в соответствии с условиями договора, Сторонами подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12/УПД, при этом Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по количеству и наименованию, указанному в товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. Право собственности на Товар переходит к Заказчику при подписании им товарной накладной по форме 
№ ТОРГ-12/УПД. 
7.2.	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товаров
Поставщик поставляет Товар Заказчику с оформленными сопроводительными документами:
–	товарной накладной формы № ТОРГ-12/УПД;
–	товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом) либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика, 
–	документами, подтверждающими качество Товара и его безопасность, если он подлежит обязательной сертификации,
– счетом-фактурой.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Товар может транспортироваться всеми видами транспортных средств в чистых, сухих, крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
Товар должен храниться в сухом помещении.
10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
Не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Поставляемый Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории Российской Федерации, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Заказчика и жизни и здоровью работников Заказчика.
12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
12.1. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).
12.2. Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при применении Товара по назначению он обеспечивал:
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов;
–	отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей;
–	необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении Товара.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ приложения
	Наименование приложения
	№ страницы

	1
	Спецификация и описание объекта закупки
	7



5


Приложение № 1 к ТЗ
Спецификация и описание объекта закупки 
	№ п/п
	Наименование
	ОКПД2
	Нац. режим (1875)
	Изображение/
эквивалент (аналог)*
	Характеристики товара**
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 
	Набор индикаторных отверток
	26.51.43.137
	Преимущество
	Набор индикаторных отверток КВТ НИО-02Т 74840  
[image: Набор индикаторных отверток КВТ НИО-02Т 74840 1]
	· Напряжение   -  100-500 В
· Переменное напряжение, контактн.метод  500 В            
· Max предел чувствительности  -  500 В
· Количество штук в наборе   -  не менее 2
· Индикация напряжения  -  световая
· Способ измерения - контактный
	шт
	10

	2 
	Мешки для мусора 120л
	22.22.11.190
	Ограничение
	[image: Picture background]
Мешки для мусора 120л/10шт
	· Ароматизированные:                    Нет
· Биоразлагаемые:                            Нет
· Материал :                                      ПВД
· Плотность - 40.0 микрометр
· Объем:                                            120.0 Литр;
· Назначение:                                     Мусорный
· Вид материала:                              Полиэтилен
· Тип упаковки:                                рулон
· Количество в рулоне:                    10.0 штук
	шт
	300

	3 
	Болт М6х20
	25.94.11.110
	Преимущество
	[image: Gigant Болт DIN933 с шестигранной головкой оцинк. М6x20 80 шт 124005 2]
Болт DIN933 с шестигранной головкой оцинк. М6x20
	· Длина                              20 мм
· Тип резьбы                      полная
· Диаметр резьбы              М6
· Шаг резьбы                     1 мм
· Направление резьбы      правая
· Вид головки                    шестигранная
· Размер под ключ            10
· Материал                        сталь
· Покрытие                        цинк
	шт
	1000

	4 
	Гайка М6
	25.94.11.130
	Преимущество
	[image: Gigant Гайка DIN934 шестигранная оцинк. М6 200 шт 124040 2]
Гайка MGF DIN 934, М6 4657783056050
	· Материал -  Оцинкованная сталь
· Под болт с диаметром резьбы - 6.0 мм
· Диаметр резьбы              М6
· Шаг резьбы                     1 мм
	шт
	1000

	5 
	Мешок для строительного мусора
	22.22.12.190
	Ограничение
	Мешки п/п для ремонтных работ Wand Master 55х95, цвет белый
[image: C:\Users\User\Downloads\ztbrjp8i.png]
	· Тип: мешки
· Объем: 70 л
· Max нагрузка: 50 кг
· Длина: 950 мм
· Ширина: 550 мм
· Толщина: 150 мкм
· Материал: полипропилен
	шт
	500

	6 
	Станция водоснабжения

	42.21.13.190
	Преимущество
	Станция водоснабжения 1300 Вт, выс.подъема 50м
[image: ]
	· Производительность: 80 л/мин
· Высота подъема: 50 м
· Конструкция: центробежный
· Мощность: 1300 Вт
· Объем бака: 24 л
· Трубное соединение: внутренняя G1 дюйм
· Вес нетто: 15.9 кг
	шт
	1

	7 
	Диск пильный
	25.73.20.120
	Преимущество
	Диск пильный 210x30x1.8/1.2 мм
[image: ]
	· Назначение: тонкий чистый рез
· Тип: по дереву
· Диаметр: 210 мм
· Посадочный диаметр: 30 мм
· Толщина: 1.2 мм
· Ширина пропила: 1.8 мм
· Количество зубьев: 64 шт


	шт
	5

	8 
	Диск пильный по дереву
	25.73.20.120
	Преимущество
	Диск пильный по дереву
[image: ]
	· Назначение: быстрый рез
· Тип: по дереву
· Диаметр: 210 мм
· Посадочный диаметр: 30/25 мм
· Толщина: 1.2 мм
· Ширина пропила: 1.8 мм
	шт
	5

	9 
	Диафрагменный счетчик
	26.51.63.110
	Ограничение
	Счетчик газа Пульсар объёмный диафрагменный р g2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба g1 1/4; направление потока - левый
[image: ]
	· Тип: Счетчик газа
· Тип счетчика газа: Мембранный
· Минимальный расход газа, м³/ч: 6
· Максимальный расход газа, м³/ч: 10
· Максимальное давление, кПа: 50
· Типоразмер счетчика газа: G4
· Резьба: 1 1/4
· Межосевое расстояние, мм: 110
· Класс защиты: IP54
· Исполнение: левый
· Межповерочный интервал: не менее 10 лет
	шт
	2

	10 
	Диафрагменный счетчик
	26.51.63.110
	Ограничение
	Счетчик газа Пульсар объёмный диафрагменный р g2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба g1 1/4; направление потока - правый
[image: ]
	· Тип: Счетчик газа
· Тип счетчика газа: Мембранный
· Минимальный расход газа, м³/ч: 6
· Максимальный расход газа, м³/ч: 10
· Максимальное давление, кПа: 50
· Типоразмер счетчика газа: G4
· Резьба: 1 1/4"
· Межосевое расстояние, мм: 110
· Класс защиты: IP54
· Исполнение: правый
· Межповерочный интервал: не менее 10 лет
	шт
	2

	11 
	Диафрагменный счетчик
	26.51.63.110
	Ограничение
	Счетчик газа Пульсар объёмный диафрагменный р g1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба g1 1/4; направление потока - правый
[image: C:\Users\User\Downloads\a8ubrqzk.png]
	· Тип: Счетчик газа
· Тип счетчика газа: Мембранный, Левый
· Минимальный расход газа, м³/ч: 0.016
· Максимальный расход газа, м³/ч: 2.5
· Максимальное давление, кПа: 50
· Типоразмер счетчика газа: G1.6
· Резьба: 1 1/4"
· Межосевое расстояние, мм: 110
· Исполнение: правый
· Межповерочный интервал: не менее 6 лет
	шт
	1

	12 
	Порожек алюминиевый
	24.42.22.130
	Ограничение
	Напольный порог 37мм серебро 2,7м
[image: C:\Users\User\Downloads\evqp3obm.png]
	· Тип - одноуровневый
· Тип крепления - открытый
· Материал основания - алюминий
· Длина – не менее 2700 мм
· Ширина – 35-40 мм
· Высота – 2-4 мм
· Цвет - Серый
	шт
	50

	13 
	Тележка
	28.22.18.390
	Ограничение
	Тележка Тара.ру 600х400 мм
[image: ]
	· Тип колес: литые
· Диаметр колес: 100 мм
· Материал колеса: резина
· Борт: нет
· Тип кронштейна: поворотный
· Размер платформы: 600х400 мм
· Грузоподъемность: 200 кг
· Общая длина: 625 мм
· Вес нетто: 5.8 кг
	шт
	5

	14 
	Платформенная тележка

	28.22.18.390
	Ограничение
	Платформенная тележка 150кг Gigant
[image: ]
	· Тип колес: литые
· Материал колеса: полиамид
· Диаметр колес: 95 мм
· Тип кронштейна: фиксированный/поворотный
· Размер платформы: 740х470 мм
· Борт: нет
· Высота ручки: 670 мм
· Грузоподъемность: 150 кг



	шт
	5

	15 
	Пушка дизельная непрямого нагрева
	27.52.13.000
	Преимущество
	Пушка дизельная непрямого нагрева BHDN-5 Ballu
[image: ]
	· Мощность при обогреве: 5 кВт
· Max площадь обогрева: 50 м²
· Расход топлива: 0.395 л/ч
· Расход воздуха: 153 м³/ч
· Способ нагрева: непрямой
· Топливо: дизельное
· Установка температур терморегулятором: есть
	шт
	10

	16 
	Сильфонная подводка для газа
	24.20.13.190
	Преимущество
	Сильфонная подводка для газа
[image: ]
	· Способ подсоединения: гайка-гайка
· Длина: 0,5 м
· Резьба гайки: 1/2 дюйма
· Внешний диаметр (шланг): 15 мм
· Материал: нержавеющая сталь
	шт
	13

	17 
	Набор для крепления раковин
	25.99.11.190
	Преимущество
	Набор для крепления раковин
[image: ]
	· Материал: сталь/полипропилен
· Длина: 110 мм
· Установочный диаметр: 10 мм
· Количество в упаковке: 2 шт
· Цвет заглушки: белый
· Для врезной мойки: нет



	шт
	3

	18 
	Сифон для раковины
	28.14.12.110
	Преимущество
	Сифон для раковины
[image: ]
	· Назначение: для раковины
· Вид: бутылочный
· Материал: ABS, полипропилен
· Цвет: белый
· Диаметр выпуска (отверстия для слива): 1 1/4 дюйма
	шт
	3

	19 
	Шаровый кран
	28.14.13.131
	Ограничение
	Шаровый кран
[image: ]
	· Вид крана: шаровый
· Материал: полипропилен + углеродистая сталь
· Тип присоединения : под приварку
· Газовый: нет
· Диаметр трубы: 20 мм
· Max температура применения: 90 °С
· Номинальное давление (PN): 25 бар
	шт
	10

	20 
	Колесная опора под болт усиленная
	29.32.30.000
	Ограничение
	Колесная опора под болт усиленная полиуретановая
[image: ]
	· Тип колеса: с опорой
· Диаметр: 100 мм
· Общая высота колеса: 128 мм
· Регулировка высоты: нет
· Грузоподъемность: 0.2 т
· Толщина: 38 мм
· Тип кронштейна: поворотный под болт
	шт
	60

	21 
	Веник
	32.91.11.000

	Преимущество
	Веник
[image: ] 
	· Вид: веник
· Назначение: для уборки помещений, территории
· Материал рукояти: сорго
· Материал: сорго
· Цвет: бежевый
· Длина: 790 мм
· Ширина: 350 мм

	шт
	200

	22 
	Зеркало
	23.12.13.110

	Преимущество
	Зеркало
[image: ]
	· Тип: бесцветное
· Вид: навесное
· Форма: прямоугольная
· Материал: стекло
· Ширина: 300 мм
· Высота: 600 мм
· Рамка: нет
	шт
	50

	23 
	Кресло офисное
	31.01.12.160
	Ограничение
	Кресло для персонала МЕТТА SU-B-10
[image: C:\Users\User\Downloads\to3yaqw1.png]
	· Материал обивки: обивочная сетчатая ткань
· Материал крестовины: металл
· Материал подлокотников: металл/экокожа
· Цвет: черный
· Max нагрузка: 150 кг
· Подъемный механизм: да
· Механизм вращения: да
· Регулировка высоты сиденья: да
· Регулировка высоты подлокотников: нет
· Глубина сиденья: 450 мм
· Ширина сиденья: 475 мм
· Ширина спинки: 475 мм
· Высота спинки: 750 мм
· Min высота сиденья: 440 мм
· Мах высота сиденья: 540 мм
· Подлокотники: да
· Механизм качания: да
· Поясничный упор: есть
· Подголовник: да
· Регулировка наклона спинки: да
· Колеса: есть
· Ортопедическое: нет
	шт
	5

	24 
	Кресло офисное
	31.01.12.160
	Ограничение
	Кресло для персонала МЕТТА SU-B-8
[image: C:\Users\User\Downloads\q71r70xt.png]
	· Материал обивки: Сетка мягкая Х1
· Материал крестовины: полиамид
· Материал подлокотников: металл/экокожа
· Цвет: черный
· Max нагрузка: 120 кг
· Подъемный механизм: да
· Механизм вращения: да
· Регулировка высоты спинки: нет
· Регулировка высоты сиденья: да
· Регулировка высоты подлокотников: нет
· Глубина сиденья: 460 мм
· Ширина сиденья: 475 мм
· Ширина спинки: 475 мм
· Высота спинки: 750 мм
· Min высота сиденья: 440 мм
· Мах высота сиденья: 540 мм
· Подлокотники: да
· Механизм качания: да
· Поясничный упор: есть
· Подголовник: да
· Регулировка наклона спинки: да
· Подставка для ног: нет
· Колеса: есть
· Ортопедическое: нет
	шт
	30

	25 
	Кресло офисное
	31.01.12.160
	Ограничение
	Кресло PREMIUM Viking EX-759, синхромеханизм, алюминий, натуральная кожа, черное, BRABIX
[image: C:\Users\User\Downloads\kgdahtjd.png]
	· Материал обивки: кожа с компаньоном
· Материал подлокотников: металл/натуральная кожа
· Материал крестовины: металл
· Max нагрузка: 125 кг
· Цвет: черный
· Регулировка высоты сиденья: да
· Регулировка высоты подлокотников: нет
· Регулировка наклона спинки: нет
· Глубина сиденья: 510 мм
· Ширина сиденья: 545 мм
· Ширина спинки: 530 мм
· Высота спинки: 790 мм
· Min высота сиденья: 430 мм
· Мах высота сиденья: 510 мм
· Подъемный механизм: да
· Механизм качания: да
· Подлокотники: да
· Колеса: есть
	шт
	1

	26 
	Мусорные пакеты
	22.22.10.000
	Ограничение
	Мусорные пакеты
[image: ]
	· Вид материала: полиэтилен
· Цвет: черный
· Объем, л: 30
· Толщина: не менее 5 мкм
· Длина: 580 мм
· Ширина: 480 мм
· Количество в упаковке: 30 шт
	шт
	400

	27 
	Мыло хозяйственное 72% 200г
	20.41.31.120
	Преимущество
	Хозяйственное мыло
[image: ]
	· Группа мыла: I
· Форма: кусковое 
· Вес, г: 200
· Аромат: без отдушки
· Вид упаковки: без обертки
	шт
	1200

	28 
	Перчатки латексные
	22.19.60.114
	Ограничение
	Перчатки хоз. Латекс. Многораз, супер плот.р. L желт.
[image: Picture background]
	· Защита от - химических воздействий
· Размер:                           8-9 (L)
· Для одноразового использования: Нет
· Хозяйственного назначения: Да
· Материал основы:          латекс
	пар
	300

	29 
	Сетевой фильтр 
	27.33.13.190
	Преимущество
	Сетевой фильтр
[image: ]
	· Тип: сетевой фильтр
· Тип розеток: EURO с заземлением
· Тип штепселя блока розеток: EURO
· Количество розеток EURO, шт: : ≥5 и <6
· Максимальная мощность подключенных устройств, кВт:≥2 и <3
· Длина кабеля, м: ≥5 и <7
	шт
	100

	30 
	Спрей для очистки мониторов
	20.41.20.190
	Ограничение
	Чистящая жидкость-спрей для экранов мониторов
[image: ]
	· Назначение: для экранов и оптики
· Форма выпуска средства: спрей
· Упаковка: флакон
· Объем: не менее 0.25 л
· Вид упаковки: баллон с распылителем
	шт
	100

	31 
	Настенный обогреватель
	27.51.26.110
	Преимущество
	Настенный обогреватель
[image: ]
	· Вид обогревателя: инфракрасный
· Установка: настенная
· Нагревательный элемент: трубчатый (Тэн, нихромовая нить)
· Цифровой дисплей: нет
· Напряжение: 230(220) В
· Max мощность: 0.25 кВт
· Рекомендуемая площадь: 3.5 м²
· Материал корпуса: сталь
	шт
	20

	32 
	Рожок для обуви

	25.99.29.190
	Преимущество
	Рожок для обуви
[image: ]
	· Материал: металл
· Длина: 730 мм
· Цвет: ассорти
· Отверстие для подвеса: да
· Загнутая: да
· Цвет: ассорти
· Габариты без упаковки: 730х50х15 мм
	шт
	30

	33 
	Подогреваемый коврик
	28.21.13.125
	Преимущество
	Подогреваемый коврик
[image: ]
	· Тип питания: сеть/вилка
· Мощность: 50 Вт
· Длина кабеля: 1.8 м
· Температура на поверхности: 40 °С
· Max температура нагрева: 40 °С
· Цвет: серый
· Встроенный термостат: нет
	шт
	100

	34 
	Держатель электродов
	27.90.32.110
	Преимущество
	Держатель электродов
[image: ]
	· Тип: пружинный (крокодил)
· Тип разъема: DX50
· Длина кабеля: 5 м
· Max ток: 300 А
	шт
	1

	35 
	Блок питания
	26.20.40.110
	Ограничение
	Блок питания
[image: ]
	· Напряжение: 12 В
· Входное напряжение: 100-240 В
· Выходное напряжение: 12 В
· Номинальный ток: 1 А
· Рабочая температура: от 0°до + 40°C °С
· Материал: металл, пластик
· Габариты без упаковки: 110х80х30 мм
	шт
	20

	36 
	Подводка к смесителю
	22.19.30.120
	Ограничение
	Комплект г/п для смесителя VALTEC М10х18+М10х35 - G1/2 60см
[image: C:\Users\User\Downloads\fof3ctp7.png]
	· Тип: гибкая
· Способ подсоединения: гайка-штуцер
· Длина: 0.6 м
· Резьба штуцера: М10
· Резьба гайки: 1/2 дюйма
· Материал внутреннего шланга: EPDM
· Материал оплетки: нержавеющая сталь
· Материал: нержавеющая сталь, EPDM
· Max давление: 20 бар
· Мах температура: 100 °С
	шт
	10

	37 
	Шаровой кран
	28.14.13.131
	Ограничение
	Шаровой кран
[image: ]
	· Вид крана: шаровый
· Резьба: внутр./внутр. 1/2"
· Материал: никелированная латунь
· Номинальное давление: PN 40 бар
· Температура: до +150°С
· Ручка: рычаг
· 
	шт
	20

	38 
	Шаровой кран
	28.14.13.131
	Ограничение
	Кран шаровой MVI ГОСТ, 3/4 вн-нар, рычажная рукоятка
[image: ]
	· Вид крана: шаровый
· Резьба: внутр./нар. 3/4" (3/4M-3/4F)
· Материал: никелированная латунь
· Номинальное давление: PN 40 бар
· Температура: до +150°С
· Ручка: рычаг
	шт
	20

	39 
	Шаровой кран
	28.14.13.131
	Ограничение
	Кран вентильный для радиатора AV Engineering 1/2", угловой, с ручкой
[image: C:\Users\User\Downloads\0cc6586n.png]
	· Материал: латунь
· Форма: угловая
· Присоединительный размер к радиатору: 1/2M-1/2F
· Термоголовка в комплекте: нет
· Давление: 16 бар
	шт
	35

	40 
	Тройник
	22.21.29.130
	Ограничение
	Тройник
[image: ]
	· Размер боковых отверстий: 25х25
· Размер верхнего отверстия: 20
· Материал: полипропилен (ПП|PP)
· Количество в упаковке: 1 шт

	шт
	50

	41 
	Шаровой кран для радиатора
	28.14.13.131
	Ограничение
	Шаровой кран для радиатора
[image: ]
	· Материал: полипропилен, латунь
· Тип резьбы: 1/2M
· Тип присоединения : резьбовой/под приварку
· Газовый: нет
· Диаметр трубы: 20 мм
· Max температура применения: 95 °С
· Номинальное давление (PN) : 25 бар

	шт
	50

	42 
	Фум Лента
	22.21.30.130
	Ограничение
	Фум лента
[image: ]
	· Материал: ПТФЭ
· Ширина: 19 мм
· Длина: 15 м
· Толщина: 0.2 мм
· Плотность: 0.3 г/см³
	шт
	3

	43 
	Нить для герметизации резьбовых соединений
	20.60.12.110
	Ограничение
	Нить для герметизации резьбовых соединений Тангит Уни-Лок, 100 м
[image: C:\Users\User\Downloads\jia1nks7.png]
	· Универсальная нить для герметизации резьбовых соединений всех типов металлических и пластиковых фитингов и труб диаметром до 6’’
· Назначение: вода, отопление
· Длина: не менее 100 м
· Рабочая температура: -20 - +130 °С
· Рабочее давление: 6 бар
· Максимальное давление: до 16 бар для воды и до 5 бар для газа
	бобина
	3

	44 [bookmark: _GoBack]
	Пленка полиэтиленовая
	22.21.30.129
	Ограничение
	Пленка полиэтиленовая ЧЗМ 150 мкм черная 3х100
[image: C:\Users\User\Downloads\2xqm8mvo.png]
	· Тип: пленка
· Длина: 100 м
· Ширина: 300 мм
· Толщина пленки: 150 мкм
· Цвет: черный
· Стабилизированная: есть
· Форма выпуска: рукав
· Тип сырья: первичное сырье
· Вес нетто
	пог.
метр
	100

	45 
	Провод ПВС 2x2.5 мм2
	27.32.13.131
	Ограничение
	Бытовой круглый провод ПВС ПРОВОДНИК 2x2.5 мм2, 500м
[image: C:\Users\User\Downloads\fuzblouh.png]
	· Тип: ПВС
· Номинальное напряжение: 380/660 В
· Материал: медь
· Изоляция: ПВХ-пластикат
· Материал оболочки: ПВХ (PVC)
· Цвет: белый
· Количество жил: 2 шт
· Сечение жилы кабеля: 2.5 мм²
· Структура жилы: МП
· Длина бухты: 500 м
· Форма провода: круглый
	пог.
метр
	500

	46 
	Шланг маслобензостойкий
	22.19.30.120
	Ограничение
	Шланг маслобензостойкий Sonatex 5x11-1,6 гладкий бухта 30 м
[image: C:\Users\User\Downloads\o387abdx.png]
	· Тип6 напорный
· Назначение: маслобензостойкий
· Длина бухты: 30 м
· Диаметр сечения внутренний: 5 мм
· Материал: резина
· Рабочее давление: не менее 0,5 бар
	метр
	30

	47 
	Розетка наружная
	27.33.13.110
	Преимущ.
	2-ая наружная розетка
[image: ]
	· Тип розетки: внешняя (накладная)
· Номинальное напряжение, Вт: ≥ 250 и < 380
· Номинальный ток, А: 16
· Количество гнезд в корпусе, шт: 2
	шт
	210

	48 
	Вилка прямая
	27.33.13.110
	Преимущ.
	Прямая вилка с/з, белая 16А 250В
[image: ]
	· Напряжение сети: 230/220 В
· Номинальная сила тока: 16 А
· Материал корпуса: пластик
· Степень защиты: IP20
· Заземление: есть
· Плоская: нет
· Цвет: белый
	шт
	200

	49 
	Выключатель наружный
	27.33.11.140
	Преимущ.
	Выключатель Bylectrica 1-клавишная, открытая установка, 6А
[image: ]
	· Тип: оконечный
· Монтаж: накладной (открытый)
· Количество постов: 1
· Материал: АБС-пластик
· Количество клавиш: 1
· Степень защиты: IP54
· Индикатор: нет
	шт
	60

	50 
	ПВС
	27.32.13.130
	Огранич.
	Провод ПВС Кабель-Арсенал 2x1,0, ГОСТ DIY, 50 м
[image: ]
	· Тип: ПВС
· Номинальное напряжение: 380 В
· Материал: медь
· Изоляция: ПВХ-пластикат
· Количество жил: 2 шт
· Сечение жилы кабеля: 1 мм²
· Структура жилы: МП
	пог.
метр
	100

	51 
	ПВС
	27.32.13.130
	Огранич.
	Провод ПВС АЛЬФАКАБЕЛЬ 2х1,5 мм ГОСТ 100 м
[image: ]
	· Тип: ПВС
· Номинальное напряжение: 380 В
· Материал: медь/ПВХ
· Изоляция: ПВХ-пластикат
· Количество жил: 2 шт
· Сечение жилы кабеля: 1.5 мм²
· Структура жилы: МП

	пог.
метр
	500

	52 
	Коробка распределительная наружная
	27.12.40.000
	Преимущ.
	Распаечная коробка ОП 100х100х50 IP54
[image: ]
	· Назначение: для наружного монтажа (герметичные)
· Материал: полистирол, полипропилен
· Конструкция: квадратная с крышкой
· Тип проводки: открытая
· Количество вводов: 8 шт
· Внутренние габариты: 100х100х50 м
	шт
	50

	53 
	Врезной замок
	25.72.12.111
	Преимущ.
	Врезной замок ПТИМАШ ЗВ4 корпус б/ц Б1385
[image: ]
	· Тип замка: врезной
· Назначение: для деревянных/металлических дверей
· Класс безопасности: 1
· Комплектация: корпус, ответная планка, крепеж
· Тип механизма секретности: цилиндровый
· Межосевое расстояние: 55 мм
· Форма ригеля: прямоугольник
	шт
	20

	54 
	Ручка на планке
	25.72.12.111
	Преимущ.
	Замок врезной Птимаш ЗВ4-3.07 серебро с/руч
[image: ]
	· Тип замка: врезной
· Назначение: для деревянных дверей
· Комплектация: в сборе
· Тип механизма секретности: цилиндровый
· Межосевое расстояние: 55 мм
· Форма ригеля: прямоугольник
· Количество ригелей: 1 шт
	шт
	20

	55 
	Комплект врезного замка
	25.72.12.111
	Преимущ.
	Комплект врезного замка с ручками и цилиндром PALIDORE LH 7036-59 SN, никель матовый
[image: ]
	· Тип замка: врезной
· Назначение: для деревянных/металлических дверей
· Класс безопасности: 3
· Комплектация: корпус механизм ручки ключи крепеж
· Тип механизма секретности: цилиндровый
· Тип ключа: английский
· Межосевое расстояние: 61.5 мм
	шт
	30

	56 
	Гвозди
	25.93.14.111
	Преимущ.
	Гвозди строительные ARNO INDUSTRIES 3х30 без головки 5кг сталь оцинкованные
[image: ]
	· Диаметр стержня: 3 мм
· Длина: 30 мм
· Покрытие: нет
· Диаметр шляпки: 9 мм
· ГОСТ: 7811-7102
	кг
	5

	57 
	Пленка полиэтиленовая
	22.21.30.129
	Ограничение
	Пленка полиэтиленовая ПВД Высший сорт укрывная PROFFIT рулон 3 м, 100 м, 200 мкм
[image: C:\Users\User\Downloads\dsoa10eh.png]
	· Тип: пленка
· Длина: 100 м
· Ширина: 300 мм
· Толщина пленки: 150 мкм
· Цвет: черный
· Стабилизированная: есть
· Форма выпуска: рукав
· Тип сырья: первичное сырье
	пог.
метр
	500

	58 
	Пленка гидро-пароизоляция
	22.21.30.129
	Ограничение
	Гидро-пароизоляция ЧЗМ StandartIzol С 1,6 м (70м2)РОЛЛ 6134
[image: C:\Users\User\Downloads\l02qbl2k.png]
	· Назначение - для гидроизоляции
· Ширина - 1.6 м
· Длина - 43.75 м
· Основа материала - адаптированный спанбонд
· Верхняя сторона - полипропилен Spunbond
· Покрываемая площадь - 70 м²
· Плотность - 45 г/м²
	рулон
	10

	59 
	Барьер парковочный
	42.11.10.130
	Преимущ.
	Парковочный барьер ООО ОПТИМА СЕРВИС складной 75х50 см ограничитель парковки блокиратор с замком
[image: ]
	· Тип: Барьеры парковочные
· Количество, шт: 1
· Цвет: Оранжевый
· Гарантия: 3 года
· Страна-изготовитель: Россия
· Габариты: 640х415мм
· Материал: металл
· Наличие замка - есть
	шт
	50


* Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара - не установлено	
** Установлены дополнительные характеристики в связи с отсутствием необходимых характеристик в КТРУ на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). Данные дополнительные характеристики установлены для удобства использования, детализируют предмет закупки и полностью отвечают потребности.


Начальник группы 
закупок и снабжения                                          		   			______________________                Поддубный И.А.
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