Приложение №1 к документации запроса цен 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на поставку труб стальных электросварных прямошовных для нужд ООО «МИХАЙЛОВСКОЕ ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»


	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Огран‌​﻿⁠‍﻿‌﻿‌‍​⁠﻿‌​‍​‌⁠‍‌‍﻿‌‌​​‌‍‍﻿﻿⁠﻿‌⁠‌﻿‌‌‍​‌​ичение)
	1875 (Преимущество)

	1-8
	24.20.13.190
	ТРУБА
	
	
	✓



1. Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед.изм
	Количество

	1
	ТРУБА 
	Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80
Тип- электросварная, прямошовная
Наружный диаметр: 108 мм
Толщина стенки: 5,0 мм
Марка стали: Сталь 20
Общий метраж: 108 п.м.
	т
	1,372

	2
	ТРУБА 
	Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80
Тип- электросварная, прямошовная
Наружный диаметр: 89 мм
Толщина стенки: 6,0 мм
Марка стали: Сталь 20
Общий метраж: 144 п.м.
	т
	1,770

	3
	ТРУБА 
	Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80
Тип- электросварная, прямошовная
Наружный диаметр: 76 мм
Толщина стенки: 6,0 мм
Марка стали: Сталь 20
Общий метраж: 108 п.м.
	т
	1,120

	4
	ТРУБА 
	Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80
Тип- электросварная, прямошовная
Наружный диаметр: 57 мм
Толщина стенки: 5,0 мм
Марка стали: Сталь 20
Общий метраж: 108 п.м.
	т
	0,693

	5
	ТРУБА 
	Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80
Тип- электросварная, прямошовная
Наружный диаметр: 219 мм
Толщина стенки: 6,0 мм
Марка стали: Сталь 20
Общий метраж: 36 п.м.
	т
	1,136

	6
	ТРУБА 
	Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80
Тип- электросварная, прямошовная
Наружный диаметр: 273 мм
Толщина стенки: 6,0 мм
Марка стали: Сталь 20
Общий метраж: 24 п.м.
	т
	0,949

	7
	ТРУБА 
	Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80
Тип- электросварная, прямошовная
Наружный диаметр: 426 мм
Толщина стенки: 8,0 мм
Марка стали: Сталь 20
Общий метраж: 12 п.м.
	т
	0,991

	8
	ТРУБА 
	Соответствует требованиям ГОСТ10704-91/10705-80
Тип- электросварная, прямошовная
Наружный диаметр: 530 мм
Толщина стенки: 8,0 мм
Марка стали: Сталь 20
Общий метраж: 12 п.м.
	т
	1,237


толеранс поставки: ±5% (труба 12 м, но отклонение может быть в пределах 5%)

2. Место поставки: 403343, Россия, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Мичурина, 6Б 
3. Срок поставки: с момента заключения договора, по 18 ноября 2026 г. (с правом досрочной поставки)
3.1. Доставка, погрузочные работы осуществляется силами Поставщика. Разгрузочные работы осуществляется силами Заказчика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, года выпуска не ранее 2026 г.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


